{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":6,"sheets":["Főösszesítő","Összesítő","Irtás, föld- és sziklamunka","Útburkolat alap és makadámburko","Bitumenes alap és makadámburkol","Kertészet"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Főösszesítő","index":0,"n_rows":47,"n_cols":8,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,0,14,8],[26,0,26,8],[27,5,27,6],[27,7,27,8],[28,5,28,6],[28,7,28,8],[34,6,34,7],[44,6,44,7],[46,0,46,8],[29,5,29,6],[29,7,29,8],[30,6,30,7],[31,6,31,7],[32,6,32,7],[33,6,33,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SZTE GMF"]
[]
[]
[]
[]
[]
["Név:","SZTE ÁOK Klinikai Központ"]
[]
["Cím:","Szeged, Tisza Lajos krt. 107.",null,null,null,"Készítette:"]
[]
[]
[]
[]
[]
["A munka leírása:"]
["A SZTE Klinika parkjában (410 ágyas klinika mellett), Szeged, Semmelweis u. 6. szám,  "]
["az épületeket ellátó orvosi gázvezeték kiváltásra kerül. A munkához szükséges bontási "]
["és helyreállítási munkák elvégzése a feladat. Az új gázvezeték teljes hossza ~90 m, "]
["ebből aszfalt burkolat alatti szakasz ~36 m. A bontandó árok méret 80 cm x 60 cm. "]
[]
[]
["Készült:"]
["2011-06-14"]
[]
[]
[]
["Költségvetés Főösszesítő (HUF)"]
["Megnevezés:",{"$nulls":4},"Anyagköltség",null,"Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",{"$nulls":4},0,null,0]
["1.2 Építés közvetlen költségei",{"$nulls":4},0,null,0]
["2.1 Tartalék keret vetítési alap",{"$nulls":5},0]
["2.2 Tartalék keret",null,null,null,0.05,null,0]
["3.1 ÁFA vetítési alap",{"$nulls":5},0]
["3.2 Áfa",null,null,null,0.25,null,0]
["4.  A munka ára",{"$nulls":5},0]
{"$rows_empty":9}
[{"$nulls":6},"Aláírás"]
[]
["Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2011.1 - SILVER programcsomagjával"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":6,"n_cols":3,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Irtás, föld- és sziklamunka",0,0]
["Útburkolat alap és makadámburkolat készítése",0,0]
["Bitumenes alap és makadámburkolat készítése",0,0]
["Kertészet",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Irtás, föld- és sziklamunka","index":2,"n_rows":14,"n_cols":9,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"21-003-5.1.1.2","Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m˛ szelvényig, III. talajosztály",43.2,"m3     ",0,0,0,0]
[]
[2,"21-003-11.1.1","Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig",35,"m3     ",0,0,0,0]
[]
[3,"21-011-7.1","Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, kézi döngöléssel, homokból",11,"m3     ",0,0,0,0]
[]
[4,"21-008-2.2.1","Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 85%",46,"m3     ",0,0,0,0]
[]
[5,"21-011-11.1","Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 mł-es konténerbe",12,"m3     ",0,0,0,0]
[]
[6,"21-003-2.1.3","Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: I-IV. Csatlakozási pontok feltárása, 2 db",4,"m3     ",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Útburkolat alap és makadámburko","index":3,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"61-005-1.2-0012010","Beton burkolatalap készítése, 6-30 cm vastagságban, permetezett védőréteggel utókezelve, 2,00 m sávszélességig C8/10 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dçmax = 16 mm, m = 6,2 finomsági modulussal",3.24,"m3     ",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Bitumenes alap és makadámburkol","index":4,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"63-001-3.1","Aszfaltburkolatok felső rétegének bevágása, 2,0 cm vastagságig, 200 m˛-nél kisebb felületen, bontandó aszfalt sáv két oldalán.",72,"m      ",0,0,0,0]
[]
[2,"63-001-2.1","Zúzalékos aszfaltszőnyegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, kézi erővel, légkalapáccsal",2.6,"m3     ",0,0,0,0]
[]
[3,"63-005-3.7-0750206","Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, vékony rétegben teríthető keverékekkel, 3,5-6,0 cm vastagság között, homokkal, zúzalékkal",1.33,"m3     ",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Kertészet","index":5,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"91-00-001-0225255","Területrendezés, a beültetett terület helyreállítása, szükséges növény pótlással",1,"egység"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]