{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Záradék","Összesítő","Bitumenes alap és makadámburkol"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":31,"n_cols":4,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[30,1,30,2],[25,2,25,3],[29,1,29,2],[0,0,0,3],[17,0,17,3],[23,2,23,3],[24,2,24,3],[21,2,21,3],[22,2,22,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["Név : Szegedi Tudományegyetem          ",null,"                                       "]
["Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság     ",null,"                                       "]
["Cím :6722. Szeged, Szentháromság u. 34."]
["Műszaki Főosztály                      "]
["                                       ",null,"                                       "]
["                                       ",null," Teljesítés:   "]
["A munka leírása:                       ",null," Készítette :"]
["Új-Klinika épületében \"D\" szárny alagsorában teher és mentősbejáróhoz,"]
["aszfaltozott út és parkolótér kialakítása"]
[]
[]
["Készült. TERC Kft. \"SILVER\" költségvetés készítő programjával.                "]
[]
[]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1.   Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 Tartalékkeret vetítési alap",null,0]
["2.2 Tartalék keret ",0.05,0]
["3.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["3.2 Áfa",0.25,0]
["4.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":3,"n_cols":3,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Bitumenes alap és makadámburkolat készítése",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Bitumenes alap és makadámburkol","index":2,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Sor-szám","Tétel-szám","Tétel szövege","Meny-nyiség","Egység","Anyag egység-ár","Díj egység-ár","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"63-005-2.1-0750109","Hengerelt aszfalt kötőréteg készítése, AC11 kötő vagy AC22 kötő jelű keverékkel, az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 2,0-6,0 cm vastagság között Kötőréteg AC22 kötő 35/50, AC22 kötő 50/70 típusú",285,"m2     "]
[null,null,"bitumennel, N kat. útszakaszok kötőrétege, homokkal, zúzott kővel, aszfaltgranulátummal"]
[]
[2,"63-005-3.5-0750233","Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, vékony rétegben teríthető SMA4, BBTM5 jelű aszfaltkeverékekkel 1,5-3,5 cm vastagság között Kopóréteg BBTM 5 25/55-60, BBTM 5",285,"m2     "]
[null,null,"25/55-65, BBTM 5 45/80-60 típusú bitumennel, N és F igénybevételi kategóriájú útszakaszok kopórétege zúzalékkal"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]