{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":7,"sheets":["Záradék","Összesítő","Általános épületgépészeti szere","Építész","Erősáram","Túzjelző","Gyengeáram"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":34,"n_cols":4,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,3],[21,0,21,3],[27,2,27,3],[28,2,28,3],[29,2,29,3],[33,1,33,2],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SZTE GMF"]
{"$rows_empty":7}
["Név :                                  ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["Cím :                                  ",null," Kelt:      20.. év...........hó...nap "]
["                                       ",null," Szám         :.............           "]
["                                       ",null," KSH besorolás:.....................   "]
["                                       ",null," Teljesítés:20.. év...........hó...nap "]
["A munka leírása:                       ",null," Készítette   :.....................   "]
["410 ágyas klinika gázlefejtő központ kialakítása"]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["Készült:                                                                      "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2. Tartalékkeret vetítési alap",null,0]
["2.1 Tartalékkeret",0.05,0]
["3. ÁFA vetítési alap",null,0]
["3.1 Áfa",0.27,0]
["4.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":7,"n_cols":3,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Gépészet",0,0]
["Építészet",0,0]
["Erősáram",0,0]
["Tűzjelző",0,0]
["Gyengeáram",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Általános épületgépészeti szere","index":2,"n_rows":20,"n_cols":9,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"80-005-1","Légtechnikai és szellőző berendezések, esővédő Zsalu (Helios, vagy műszakilag egyenértékű)",2,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"80-005-1.1.2","Légtechnikai és szellőző berendezések, visszacsapó szelep (Helios RSK315, vagy műszakilag egyenértékű).",2,"db",0,0,0,0]
[]
[3,"80-005-1.1.3","Légtechnikai és szellőző berendezések, védőrács (Helios SGR315, vagy műszakilag egyenértékű).",2,"db",0,0,0,0]
[]
[4,"80-005-1.1.4","Légtechnikai és szellőző berendezések, csőventilátor (Helios RR315B, vagy műszakilag egyenértékű).",2,"db",0,0,0,0]
[]
[5,"80-005-1.2","Légtechnikai és szellőző berendezések, kör keresztmetszetű tűzvédelmi csappantyú (TROX FKRS-EU, vagy műszakilag egyenértékű).",2,"db",0,0,0,0]
[]
[6,"80-005-1.2.4","Légtechnikai és szellőző berendezések, vészventilátor alátámasztása,rögzítése",1,"egység",0,0,0,0]
[]
[7,"80-005-1.2.4.1","Légtechnikai és szellőző berendezések, beszabályozása, beállítása",1,"egység",0,0,0,0]
[]
[8,"80-005-1.2.4.1.2","Légtechnikai és szellőző berendezések, rákötés a faláttörésben elhelyezett csőre",4,"db",0,0,0,0]
[]
[9,"80-005-1.2.4.1.2.1","Légtechnikai és szellőző berendezések, tartalékkeret az előre nem látható, de műszaki szükségszerűségből felmerülő poróblémák fedezésére ( a bekerülési összeg 5%-a, csak a műszaki ellenőr jóváhagyásával használható fel).",1,"költség",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Építész","index":3,"n_rows":16,"n_cols":9,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
["1.","21-011-11.1","Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m3-es konténerbe",1,"db",0,0,0,0]
["2.","33-091-1.1.1-1110002","Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, 250 mm és ennél vastagabb falban csorbázatvéséssel, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, Kisméretű tömör tégla, 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs",0.6,"m3",0,0,0,0]
["3.","33-091-1.1.1-111000","Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, a helyiségek külső és elválasztó falainak vb. födémig történt felzárásának ellenörzése (Katasztrófavédelmi Főigazgatóság előírásának megfelelően), szükség szerinti javítása. Kisméretű tömör tégla, 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs",1,"költség",0,0,0,0]
["4.","33-062-1.2.1-1110002","Áttörés vezetékek részére, helyreállítással, 0,1 m2/db méretig, felmenő téglafalban, 25-38 cm vastagság között Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs. Gépí szellőzés részére.",1,"db",0,0,0,0]
["5.","36-090-1.1.3-0550030","Vakolatjavítás oldalfalon, tégla-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 25% felett Hvb4-mc, beltéri, vakoló, cementes mészhabarcs mészpéppel. Ablak befalazás helyén.",2.5,"m2",0,0,0,0]
["6.","36-090-4.2.2","Homlokzati nyíláskeret javítása, vakolása, sarokösszedolgozással, 16-20 cm kiterített szélességig, a sérült klinker téglák javításával, cseréjével, bontott ajtók helyén.",12.5,"m",0,0,0,0]
["7.","42-061-1.2-0224084","Homlokzatburkolat készítése klinker- vagy burkolótéglából,  fugázással, 12 mm-es fugával, réteges falszerkezet esetén, kiegészítő rögzítéssel, meglévővel azonos kivitelben, befalazott ablak helyén.",2.5,"m2",0,0,0,0]
["8.","42-012-1.1.1.2.1.1-0212003","Lábazatburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm  fugaszéleséggel, 15 cm magasságban, GRES lapból,  fagyálló kivitelben (33 m).",4.95,"m2",0,0,0,0]
["9.","44-000-1.1","Fa nyílászáró szerkezetek bontása,  ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m2-ig, palack tároló ablakának bontása, ráccsal együtt.",1.9,"m2",0,0,0,0]
["10.","45-000-1.1.3","Fém nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak, kapu, 2,01 m2 felület felett",7.8,"m2",0,0,0,0]
["11.","45-001-31.1.2.1.3-0134536","Tűzgátló ajtóelem beépítése, sarok-, gipszkarton-, falazós-, blokktokkal, tömítőprofillal,  tűzgátló kilincsgarnitúrával,  kétszárnyú kivitelben, falcsatlakozások takarásával, 90 perces tűzgátlási értékkel (T90), konszignáció szerint (TL03, TL04).",2,"db",0,0,0,0]
["12.","47-000-1.31.1.1-0150081","A megszüntetett ablak falfelületének diszperzit festése 2 rétegben, a sérült felületek lekaparásával, a felület glettelésével, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen.",8.8,"m2",0,0,0,0]
["13.","90-001-4","A munkavégzéssel érintett terület takarítása.",1,"költség",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Erősáram","index":4,"n_rows":54,"n_cols":10,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[null,1,null,"Terület kiürítésé követõt, feszültség mentesítés, értékmentõ mûszaki leírás szerint bontás",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[null,2,null,"Gépészeti átalakítás során elektromos nyomvonalak védelme",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[null,3,null,"Erõsáramú elosztó AC.OXIGÉN.A:AE berendezés ELE-02 rajz szerint",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[null,4,null,"Süllyesztett, 16A/1f+PE IP44 csapfedeles dugaszolható aljzat Berker S1 (fehér)",2,"db",0,0,0,0]
[]
[null,5,null,"Fix kábelkiállás, 1m védõcsõ, 1,5m kábellel",10,"db",0,0,0,0]
[]
[null,6,null,"Süllyesztett, 2 sarkú kapcsoló Berker S1 (fehér)",2,"db",0,0,0,0]
[]
[null,7,null," L1 jelölésû lámpatest tükör fölé, kompakt fénycsõ, elektronikus elõtét",2,"db",0,0,0,0]
[]
[null,8,null," L2 jelölésû lámpatest tükör fölé, kompakt fénycsõ, elektronikus elõtét",5,"db",0,0,0,0]
[]
[null,9,null,"GEZE RWA E260 N32/8 fûstelvezetõ ablak vezérlõ egység, 72 órás beépített akkumlátorral",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[null,10,null,"Vésznyitó taszter (Geze FT4/sárga)",2,"db",0,0,0,0]
[]
[null,11,null,"Ajtónyitó motor (GEZE TSA160IS)",4,"db",0,0,0,0]
[]
[null,12,null,"Esõ és szélérzékelõ (GEZE RWA)",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,13,null,"Kiértékelõ berendezés (GEZE RWA) ",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[null,14,null,"(N)HXCH E90 3x2,5mm2 Cu halogén mentes tûzálló kábel",60,"m",0,0,0,0]
[]
[null,15,null,"JB-H(ST)H 4x2x0,8Bd Cu halogén mentes tûzálló kábel",30,"m",0,0,0,0]
[]
[null,16,null,"JB-YY 2II(2x0,8) Cu árnyékolt kábel ",60,"m",0,0,0,0]
[]
[null,17,null,"Érzékelő bekötéshez",4,"db",0,0,0,0]
[]
[null,18,null,"NYY-J kábel 3x1,5",100,"m",0,0,0,0]
[]
[null,19,null," NYY-J kábel 3x2,5",80,"m",0,0,0,0]
[]
[null,20,null,"(N)HXCH E90 kábel 3x1,5",160,"m",0,0,0,0]
[]
[null,21,null,"(N)HXCH E90 kábel 5x4",50,"m",0,0,0,0]
[]
[null,22,null,"EPH szerelvények",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[null,23,null,"Védõcsõ MÜ III/gégecsõ d=23",100,"m",0,0,0,0]
[]
[null,24,null,"Védõcsõ MÜ III d=36",30,"m",0,0,0,0]
[]
[null,25,null,"Egyéb szerelési anyagok",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[null,26,null,"ÉV és megvilágítás mérés, jegyzõkönyv készítés",1,"klt",0,0,0,0]
[null,null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Túzjelző","index":5,"n_rows":22,"n_cols":9,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,null,"Csatlakozás a TIOP pályázatokban kiépített, tűzjelző hálózatra",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[2,null,"Intelligens optikai füstérzékelő",2,"klt",0,0,0,0]
[]
[3,null,"Érzékelő aljzat",2,"db",0,0,0,0]
[]
[4,null,"Vezérlő/kontaktus fogadó egység izolátorral /gázérzékelő kőközpont jelzésfogadás, és vezérlés",8,"db",0,0,0,0]
[]
[5,null,"JB-YY 1x2x1 árnyékolt tűzjelző kábel",100,"m",0,0,0,0]
[]
[6,null,"JB-H/St/H2x2x0,8 E90 tᜐzálló kábel ",50,"m",0,0,0,0]
[]
[7,null,"Tűzálló tartószerkezet /forgalmazói utasítás szerint/ ",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[8,null,"D21 védőcső falon kívüli szereléshez",3250,"m",0,0,0,0]
[]
[9,null,"Egyéb szerelési anyagok",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[10,null,"Tervezés, engedélyeztetés, programozás, oktatás",1,"klt",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Gyengeáram","index":6,"n_rows":20,"n_cols":9,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,null,"Gázérzékelő központ, 4 jelvonallal, bemenetenként kiadható vezérlési lehetőségekkel, átjelzés tűzjelző rendszerbe, teljes kiépítésben, akkumulátorral, stb (Gáz (oxigén) elemző központi egyseggel, oxigéntároló helyiségben (23% feletti oxigénkoncentrációnál vészjelzés) Gáz (oxigén) elemző központi egységgel (18% alatti koncentrációnál vészjelzés).)",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[2,null,"Gázérzékelő tartószerkezettel /helyszíni kalibrálással, orvostechnológiai utasítás szerint",4,"db",0,0,0,0]
[]
[3,null,"Jelvonal kábel ",100,"m",0,0,0,0]
[]
[4,null,"Vezérlő kábel ",50,"m",0,0,0,0]
[]
[5,null,"Egyéb szerelési anyagok",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[6,null,"Tervezés",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[7,null,"Konfigurálás, telepítés ",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[8,null,"Tesztelés, mérés, jegyzkönyvezés",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[9,null,"Dokumentáció",1,"klt",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]