{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":11,"sheets":["Záradék","Összesítő","Irtás, föld- és sziklamunka","Helyszíni beton és vasbeton mun","Falazás és egyéb kőműves munkák","Fém- és könnyű épületszerkezete","Vakolás és rabicolás","Tetőfedés","Lakatosszerkezetek elhelyezése","Kőburkolat készítése","Épületgépészeti csővezeték szer"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3],[6,0,6,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[31,1,31,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":8}
["Név :  SZTE Mezőgazdasági Kar                                ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["Cím :  Hódmezővásárhely, Andrássy út 15.                                ",null," Kelt:      2012. évdecember "]
["                                       ",null," Szám         :.............           "]
["                                       ",null," KSH besorolás:.....................   "]
["                                       ",null," Teljesítés:20.. év...........hó...nap "]
["A munka leírása:                       ",null," Készítette   :.....................   "]
["   Akadálymentes udvari bejárat kialakítása                                                                           "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["Készült:  Az ÖN rendszerénem 2012. II. féléves árakon                                                                    "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":11,"n_cols":3,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Irtás, föld- és sziklamunka",0,0]
["Helyszíni beton és vasbeton munkák",0,0]
["Falazás és egyéb kőműves munkák",0,0]
["Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése",0,0]
["Vakolás és rabicolás",0,0]
["Tetőfedés",0,0]
["Lakatosszerkezetek elhelyezése",0,0]
["Kőburkolat készítése",0,0]
["Épületgépészeti csővezeték szerelése",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Irtás, föld- és sziklamunka","index":2,"n_rows":14,"n_cols":9,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"21-003-5.1.1.3","Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m2 szelvényig, IV. talajosztály",6.5,"m3",0,0,0,0]
[]
[2,"21-008-2.2.9","Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 97%",3.2,"m3",0,0,0,0]
[]
[3,"21-011-1.1.2","Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, kézi erővel, talajosztály V-VII.",8,"m3",0,0,0,0]
[]
[4,"21-011-11.2","Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 4,0 m3-es konténerbe",2,"db",0,0,0,0]
[]
[5,"21-011-12","Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása,  kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül",8,"m3",0,0,0,0]
[]
[6,"21-011-8.2.1-0120221","Talajjavító réteg készítése vasútépítésnél, bányakavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/125 S-TO, Ártánd",3.2,"m3",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Helyszíni beton és vasbeton mun","index":3,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"31-000-14.5","Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagság felett, felületi kérgesítésű kavicsbetonból",2.7,"m3",0,0,0,0]
[]
[2,"31-001-2-0452001","Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe FERALPI 4K1515 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással Ø 4,00 / 4,00 BHB55.50",0.05,"t",0,0,0,0]
[]
[3,"31-051-2-0121410","Betonburkolat készítése 8 cm vastag betonból,   léccel lehúzva, X0b(H) környezeti osztályú, kissé képlékeny konzisztenciájú betonból C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. Dmax = 24 mm, m = 6,8 finomsági modulussal",32,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Falazás és egyéb kőműves munkák","index":4,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"33-000-1.1.1.1.1","Teherhordó és kitöltő falazat bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, bármilyen falvastagsággal, falazó, cementes mészhabarcsból",0.45,"m3",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Fém- és könnyű épületszerkezete","index":5,"n_rows":7,"n_cols":9,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"34-000-1.3","Épület acélvázszerkezet, acél tetőszerkezet bontása rácsos vagy tömör szaruzattal, 40 kg/m2 tömegig",4,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"34-012-61.2.1.1-0193281","Hajlított szerkezetű, íves lefolyású acél előtető készítése meglévő falszerkezetre erősítve csavaros rögzítéssel  30×30 az és 40×40-es zártszelvényből polkarbonát lemez fedéssel, csapadékvíz elvezetéssel mázolt kivitelben 1000 mm szélességű szaruállásig",27,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"az udvari bejárati ajtók és az akadálymentes rámpa fölött 2,70 m szélességgel"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Vakolás és rabicolás","index":6,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"36-090-2.1.3","Keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, ajtó káva kiörül 21-40 cm szélesség között festés javítással helyreállítva",7.5,"m",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Tetőfedés","index":7,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"41-000-2","Hullámlemez fedés bontása (pala, fém, műanyag)",4.5,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Lakatosszerkezetek elhelyezése","index":8,"n_rows":11,"n_cols":9,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"45-000-1.1.3","Fém nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak, kapu, 2,01 m2 felület felett",5.4,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"45-001-11.4.4.2.1-0131590","Kültéri bejárati ajtó elhelyezése, hőhídmentes, alumínium kifelé nyíló bejárati ajtó, biztonsági zárral, átmenő (kefés) küszöbbel, felülvilágítóval, 400 mm magas lábazati profillal, a rendszerhez tartozó kétoldali alumínium kilinccsel, terv szerinti",1,"db",0,0,0,0]
[null,null,"eloxált aluminium nyitó és behúzó kapaszkodó korláttal GEZE TS 2000 V ajtócsukó szerkezettel és vaktok nélkül, 6-16-4.4 hőszigetelt biztonsági üvegezéssel, kétszárnyú kivitelben, 2070×2099+600 mm  mérettel Schüco RS 65 kétszárnyú, hőhídmentes, kifelé"]
[null,null,"nyíló ajtó, méret: 2070x2099 mm"]
[]
[3,"45-004-2-0180301","Kétsoros rámpa csőkorlát elhelyezése fészekbe vagy kőcsavaros rögzítéssel Acélcső korlát, 50 mm átmérőjű  kétsoros keményfa fogózóval a járófelület fölött  70 és 90 cm magasságban,  Fafelület kültéri UW álló fekületkezeléssel, horganyzott vagy festett",9.3,"m",0,0,0,0]
[null,null,"acélfelülettel"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Kőburkolat készítése","index":9,"n_rows":13,"n_cols":9,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"62-001-5.1","Beton vagy bazaltbeton járdalap bontása, homokos kavicságyazattal",32,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"62-003-83.1-0617933","Vakvezetőkő készítése, homokágyazatra fektetve, 20x20x8; 44,4x44x4x8; 40x40x8 cm-es méretekben SEMMELROCK vakvezetőkő egyenes, 40x40x8 cm, vízszintes hornyos, szürke",10,"m",0,0,0,0]
[]
[3,"62-003-83.1-0617934","Vakvezetőkő készítése, homokágyazatra fektetve, 20x20x8; 44,4x44x4x8; 40x40x8 cm-es méretekben SEMMELROCK vakvezetőkő egyenes, 40x40x8 cm, pogácsás, szürke",4.8,"m",0,0,0,0]
[]
[4,"62-002-1.4.1-0613243","Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből, 25 cm hosszú elemekből LEIER Quartz kiemelt kopóréteges útszegélykő, szürke, 24x15/12x30 cm , Cikkszám: HUTJH4225 C12/15 -",8.7,"m",0,0,0,0]
[null,null,"XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal"]
[]
[5,"62-003-8.1-1611408","Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből soros, halszálka, parketta vagy kazettás kötésben, homokágyazatba fektetve, 20x10x4, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkővel A Beton-Viacolor Korzó 10x20x4 cm, homok, mosott felülettel",32,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Épületgépészeti csővezeték szer","index":10,"n_rows":5,"n_cols":9,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"81-002-2.1.1.2.1-0111008","KPE vastagfalú polietilén lefolyócső szerelése  csapadékvíz levezetésére a meglévő csapadékvíz lefolyó csatornára csatlakozva a szükséges idomok és kötések alkalmazásával aknabekötéssel,  minden kiegészítő munka elvégzésével csőátmérő DN 100 méret",7,"m",0,0,0,0]
[null,null,"felett, csőidomok nélkül, d=110 GEBERIT PE lefolyócső, 5 méteres szálban, 367.000, átmérő 110 x 4,3 mm"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]