{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":17,"sheets":["Záradék","Összesítő","Zsaluzás és állványozás","Irtás, föld- és sziklamunka","Helyszíni beton és vasbeton mun","Falazás és egyéb kőműves munkák","Vakolás és rabicolás","Aljzatkészítés, hideg- és meleg","Asztalosszerkezetek elhelyezése","Lakatosszerkezetek elhelyezése","Felületképzés (festés, mázolás,","Szigetelés","Beltéri beépített berendezési t","Elektromos energia ellátás, vil","Épületgépészeti csővezeték szer","Épületgépészeti szerelvények és","Belsőépítészet, díszítéstechnik"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":42,"n_cols":4,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[33,2,33,3],[34,2,34,3],[35,2,35,3],[36,2,36,3],[37,2,37,3],[41,1,41,2],[6,0,6,3],[21,0,21,3],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Sipos György építész"]
["6772 Deszk, Péró Szegedingác u. 30. sz."]
["Tel: 62-271-735"]
[]
[]
[]
[]
[]
["SZTE Természeti Földrajzi és           ",null,"                                       "]
["Geoinformatikai Tanszék                ",null,"                                       "]
["6724 Szeged, Egyetem u. 2. szám.       ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["A munka leírása:                       ",null,"                                       "]
["Szeged, Ady tér szám alatti épületben lévő I. emeleti                         "]
["vizesblokk átalakítási munkavégzései, akadálymentes                           "]
["vizesblokk kialakítása.                                                       "]
["Készült: TERC Kft. TERC VIP GOLD 2012/1. ÖN programcsomagjával                "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.2 Akadályoztatási költség",null,null,0]
["1.3 Építés közvetlen költségei",null,0,0]
["1.4 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 Árkockázati fedezet vet.alap",null,0]
["2.2 Árkockázati fedezet",null,0]
["2.3 Anyagigazgatási ksg. vet.alap",null,0]
["2.4 Anyagigazgatási költség",null,0]
["2.5 Fedezet vetítési alap 1.4",null,null,0]
["2.6 Fedezet",null,null,0]
["3.1 Tartalékkeret vetítési alap",null,0]
["3.2 Tartalékkeret",null,0]
["4.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["4.2 Áfa",0.27,0]
["5.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":17,"n_cols":3,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Zsaluzás és állványozás",0,0]
["Irtás, föld- és sziklamunka",0,0]
["Helyszíni beton és vasbeton munkák",0,0]
["Falazás és egyéb kőműves munkák",0,0]
["Vakolás és rabicolás",0,0]
["Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése",0,0]
["Asztalosszerkezetek elhelyezése",0,0]
["Lakatosszerkezetek elhelyezése",0,0]
["Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)",0,0]
["Szigetelés",0,0]
["Beltéri beépített berendezési tárgyak elhelyezése",0,0]
["Elektromos energia ellátás, világítás",0,0]
["Épületgépészeti csővezeték szerelése",0,0]
["Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése",0,0]
["Belsőépítészet, díszítéstechnika",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Zsaluzás és állványozás","index":2,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"15-002-1.1.1","Kétoldali falzsaluzás függőleges vagy ferde sík felülettel, fa zsaluzattal, Km. válaszfal merevítéséhez",0.85,"m2",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Irtás, föld- és sziklamunka","index":3,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"21-011-7.2-0120123","Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, kézi döngöléssel, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/125 Q-T, Hegyeshalom",0.9,"m3",null,null,0,0]
[]
[2,"21-011-11.3","Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m3-es konténerbe",2,"db",null,null,0,0]
[]
[3,"21-011-12","Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása,  kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül",8.6,"m3",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Helyszíni beton és vasbeton mun","index":4,"n_rows":18,"n_cols":9,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"31-000-13.1","Ágyazóhabarcs padlóburkolati aljzat, bontása 15 cm vastagságig, könnyűbetonból",12.5,"m2",null,null,0,0]
[]
[2,"31-001-1.2.1-0220904","Betonacél helyszíni szerelése  függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-10 mm átmérő között FERALPI hidegen húzott borda nélküli betonacél, 6 m-es szálban, BHS55.50  7 mm",0.0035,"t",null,null,0,0]
[]
[3,"31-001-1.2.1-0220956","Betonacél helyszíni szerelése  függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-10 mm átmérő között FERALPI hidegen húzott bordás betonacél, 6 m-es szálban, BHB55.50  10 mm",0.008,"t",null,null,0,0]
[]
[4,"31-002-2.1.1-0310084","Melegen hengerelt merev vasbetétek elhelyezése vízszintes kiékeléssel vagy csomóponti kötéssel, 12-es kötőcsavarral összekötve kézi erővel, \"I\" - szelvényű idomacélból, 80-160 mm között Melegen hengerelt I idomacél, 140 mm, RST 37-2",0.095,"t",null,null,0,0]
[]
[5,"31-030-11.3.1.1.2-0121110","Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, a felület fasimítóval eldolgozva, 6 cm vastagság felett C16/20 - X0b(H)",0.9,"m3",null,null,0,0]
[null,null,"kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,4 finomsági modulussal"]
[]
[6,"31-031-1.2.1","Lejtéstadó és kiegyenlítő esztrich símitás készítése, helyszínen kevert, cementbázisú esztrichből, C16 szilárdsági osztálynak megfelelően 5 cm vastagságban",7.56,"m2",null,null,0,0]
[]
[7,"31-051-7.3-0121110","Egymás mellé helyezett I 140-es acél gerendák hézagainak kibetonozása, X0b(H) környezeti osztályú, kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 0,031-0,040 m3/m között (0,031-0,040 m2 keresztmetszet között) C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék",0.12,"m3",null,null,0,0]
[null,null,"CEM 42,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,4 finomsági modulussal"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Falazás és egyéb kőműves munkák","index":5,"n_rows":17,"n_cols":9,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"33-000-21.1.1.2.1.1","Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, üreges kerámia válaszfaltéglából, 6 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcsból falazva",29,"m2",null,null,0,0]
[]
[2,"33-005-1.1.1.1.1.1-0110001","Pillérfalazat készítése, égetett-agyagkerámia termékekből, négyszög keresztmetszettel, 250x120x65 mm-es méretű kisméretű tömör téglából vagy kevéslyukú téglából, falazó, cementes mészhabarcsba falazva Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm nsz. M 1",0.3,"m3",null,null,0,0]
[null,null,"(Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs"]
[]
[3,"33-011-1.1.1.4.1.1.1-2110002","Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia termékekből, normál elemekből, 120 mm falvastagságban, 250x120x65 mm-es méretű kisméretű tömör téglából, erősítő pillér nélkül, tömören falazva, falazó, cementes mészhabarcsba falazva Kisméretű tömör tégla",11,"m2",null,null,0,0]
[null,null,"250x120x65 mm I.o. M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs"]
[]
[4,"33-053-1.2","Függőleges vagy vízszintes rabiccsatorna készítése betonacél merevítéssel, 4 cm vastagságban, R/300c, cementrabic habarcsból",2.17,"m2",null,null,0,0]
[]
[5,"33-063-3.2.2","Horonyvésés, téglafalban, 8,01-16,00 cm2 keresztmetszet között",11,"m",null,null,0,0]
[]
[6,"33-091-11.3.1-1130101","Válaszfal, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, 10 cm vastagsággal, válaszfallapból falazó, cementes mészhabarcsból falazva Válaszfaltégla",1.58,"m2",null,null,0,0]
[null,null,"400x200x100 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Vakolás és rabicolás","index":6,"n_rows":19,"n_cols":9,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"36-000-1.1.1","Vakolat leverése oldalfalról vagy mennyezetről 1,5 cm vastagságig falazó, cementes mészhabarcs",29.9,"m2",null,null,0,0]
[]
[2,"36-000-18","Téglafelület fugáinak tisztítása 2 cm mélységben",29.9,"m2",null,null,0,0]
[]
[3,"36-003-1.1.1.1.1-0414710","Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 1 cm vastagságban LB-Knauf PRÉMIUM kézi alapvakolat, Cikkszám: 215011",44,"m2",null,null,0,0]
[]
[4,"36-003-11.1-0414720","Oldalfalvakolat vagy mennyezet vakolat simítása, előkevert gyári szárazhabarcsból, 5 mm vastagságig, kézi felhordással  (a gyártó által megadott kg/m2/mm rétegvastagsággal) LB-Knauf SIMULTÁN külső, belső kvarchomokos símító 4 kg/m2 4 mm-es",9.42,"m2",null,null,0,0]
[null,null,"rétegvastagságnál"]
[]
[5,"36-090-1.1.1-0550030","Vakolatjavítás oldalfalon, tégla-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5% alatt Hvb4-mc, beltéri, vakoló, cementes mészhabarcs mészpéppel",5,"m2",null,null,0,0]
[]
[6,"36-090-2.1.1","Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 10 cm szélességig",15,"m",null,null,0,0]
[]
[7,"36-090-2.1.2","Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 11-20 cm szélesség között",8,"m",null,null,0,0]
[]
[8,"36-090-2.2.2","Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása mennyezeten, 11-20 cm szélesség között",2.5,"m",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Aljzatkészítés, hideg- és meleg","index":7,"n_rows":19,"n_cols":9,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"42-000-2.1","Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból",12.5,"m2",null,null,0,0]
[]
[2,"42-000-2.2","Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe",58,"m2",null,null,0,0]
[]
[3,"42-011-2.1.1.4.1-0310222","Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban weber.niv profi önterülő aljzatkiegyenlítő, Kód: M635",12.55,"m2",null,null,0,0]
[]
[4,"42-012-1.1.3.1.1.2-0212004","Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, kenhető szigetelésre, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel LB-Knauf FLEX/Flex ragasztó, EN 12004 szerinti",21,"m2",null,null,0,0]
[null,null,"C2T minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér"]
[]
[5,"42-022-1.1.3.2.1.1-0214203","Padlóburkolat készítése, beltérben, kenhető szigetelésre, Szinezett Graniti lappal, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, Mezőben G49040-\"dolomiti\" színű Graniti 40x40 cm könnyentisztántarható matt lapburkolat. A burkolatba GPS404",7.81,"m2",null,null,0,0]
[null,null,"\"agata\" színű Graniti 20x20 cm-es matt sruktúrált lapburkolat segítségével a tér érzékelését segítő vezetősáv készül. 10 cm magas G49040-\"dolomiti\" színű szegélyezéssel. SCHÖNOX SFK flexibilis ragasztó, WD Flex fugázó, fehér"]
[]
[6,"42-022-2.1.2.1.1-0212003","Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres, kőporcelán lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 20x20 - 40×40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf GRES/Gres ragasztó, EN 12004 szerinti C2T",8.9,"m",null,null,0,0]
[null,null,"minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér"]
[]
[7,"42-090-3","Meglévő terazó padlóburkolat javítása: Új akadálymentes vizesblokk bejárata előtt a folyósón.",1,"egység",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Asztalosszerkezetek elhelyezése","index":8,"n_rows":14,"n_cols":9,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"44-000-1.1","Fa nyílászáró szerkezetek bontása,  ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m2-ig",4.73,"m2",null,null,0,0]
[]
[2,"44-000-2","Szerelt jellegű WC-kabinrendszer bontása kompletten, lábakkal, ajtókkal",9,"m2",null,null,0,0]
[]
[3,"44-000-3","Beépített faszekrény bontása",2.3,"m2",null,null,0,0]
[]
[4,"44-027-2","Tájékoztatást segítő tábla felszerelése, Az adott funkció ajtaja mellé 120-150 cm magasan (kontrasztos feliratok melett piktogramokkal is jelezve a funkciókat) 20x20 cm méretben. Sötét háttér világos tapintható braille felirattal.",1,"db",null,null,0,0]
[]
[5,"44-090-1.6","Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet kisebb javítása  illesztése, pászítása.",4,"db",null,null,0,0]
[]
[6,"44-090-12.2","Zárak javítása, középnyíló ablakzár, javítása, pótlása",6,"db",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Lakatosszerkezetek elhelyezése","index":9,"n_rows":7,"n_cols":9,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"45-001-1.1.3.1-0134653","Beltéri ajtók, alapozott acél ajtótok elhelyezése, saroktok szerelésével, Jobbos/Balos falcolt ajtólaphoz EPDM tömítőprofillal, téglafalba való beépítéssel, 2000x2125 mm névleges méretig Hörmann 1 részes nagysaroktok, névleges méret:1000 x 2125 mm",1,"db",null,null,0,0]
[]
[2,"45-001-2.1.1","Beltéri ajtólap elhelyezése, kiegészítő szerelvények nélkül, 45 mm vastag papír rácsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtólappal, CPL (laninált) bevonattal alsó műanyag szellőráccsal max 2 cm magas nemesacél küszöbbel (akadálymentes) 1010x2125 mm névleges",1,"db",null,null,0,0]
[null,null,"méretben, egyszárnyú tömör ajtólappal RAL 9001 fehér színben. Ajtótok kontrasztosan kiemelkedik a falak szinétől. Az ajtó \"C\" típusú kilincsel, behúzókarral szerelve, alul rozsdamentes lemezvédelemmel."]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Felületképzés (festés, mázolás,","index":10,"n_rows":22,"n_cols":9,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"47-000-1.3.1.1","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, tagolatlan felületen",62.41,"m2",null,null,0,0]
[]
[2,"47-000-1.21.2.1.1.1-0320612","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen Nivelin porszerű falsimító glettanyaggal",62.41,"m2",null,null,0,0]
[]
[3,"47-000-7.1.2.1","Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajmázolás eltávolítása fa nyílászáró szerkezetről, lekaparással (raskettázás), tagolatlan felületről",4,"m2",null,null,0,0]
[]
[4,"47-000-7.3.1-0150112","Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; simító tapaszolás fafelületen, egyszeri és minden további, tagolatlan felületen Trinát Mestertapasz, EAN: 595061609376",4,"m2",null,null,0,0]
[]
[5,"47-010-3.1.1-0151801","Enyhén porózus, nedvszívó, gyengén homokosodó falfelületek felületmegerősítő mélyalapozása, vizes-diszperziós mélyalapozóval, tagolatlan felületen Héra falfix vizes diszperziós mélyalapozó, EAN: 5995061648627",62.41,"m2",null,null,0,0]
[]
[6,"47-011-15.1.1.1-0151171","Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós  fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: 5995061999118",62.41,"m2",null,null,0,0]
[]
[7,"47-021-21.5.1-0130821","Acélfelületek közbenső festése fűtőtesten, NÁ 80 feletti csövön műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Supralux alapozófesték, fehér, EAN:5992452511034",5.28,"m2",null,null,0,0]
[]
[8,"47-021-31.5.1-0130461","Acélfelületek átvonó festése fűtőtesten, NÁ 80 feletti csövön műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel radiátor zománc, fehér 100",5.28,"m2",null,null,0,0]
[]
[9,"47-031-1.3.1.1-0130701","Belső fafelületek fedőmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolatlan felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031",19.37,"m2",null,null,0,0]
[]
[10,"47-031-1.5.1.1-0130361","Belső fafelületek zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal, tagolatlan felületen Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042",19.37,"m2",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Szigetelés","index":11,"n_rows":19,"n_cols":9,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"48-004-1.3.1.2.2-0099010","Üzemi-használati víz elleni szigetelés; Padlószigetelés, kis használati intenzitás esetén, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemezzel,  az aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, az",7.81,"m2",null,null,0,0]
[null,null,"átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve VILLAS E-PV 4 F/K Extra, poliészterfátyol hordozórétegű, 4 mm névleges vastagságú, elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemez"]
[]
[2,"48-014-2.1","Szigetelőhabarcs vagy műanyagbázisú bevonatszigetelés aljzatának alapozása  nedvszívó felületeknél, vízszintes és függőleges felületen, egy rétegben, Oxal HSP kovásító alapozóval vagy tapadóhíddal",18.81,"m2",null,null,0,0]
[]
[3,"48-014-4.4","Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett helyzetű,  kerámia vagy GRES lapburkolat alatti függőleges falszigetelés bevonatszigeteléssel, két rétegben, minimum 2,0 mm száraz rétegvastagságú kétkomponensű szigetelőhabarccsal, glettvassal vagy",21,"m2",null,null,0,0]
[null,null,"simítóval felhordva MC Oxal DS-Flex rugalmas kent vízszigetelő bevonat"]
[]
[4,"48-014-7.4","Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett helyzetű,  kerámia vagy GRES lapburkolat alatti padlószigetelés bevonatszigeteléssel, két rétegben, minimum 2,0 mm száraz rétegvastagságú kétkomponensű szigetelőhabarccsal, glettvassal vagy simítóval",7.81,"m2",null,null,0,0]
[null,null,"felhordva 2 rétegben MC Oxal DS-Flex rugalmas kent vízszigetelő bevonat"]
[]
[5,"48-014-12","Üzemi-használati víz elleni szigetelés  hajlaterősítése szigetelőhabarcs vagy műanyagbázisú bevonatszigetelésnél, egy rétegben, szigetelés rétegei közé beágyazva, minimum 8,0 cm széles rendszerkomponens hajlaterősítő-résáthidaló szalaggal hajlaterősítő",10,"m",null,null,0,0]
[null,null,"kompozit szalag lapburkolatok alá"]
[]
[6,"48-014-15","Üzemi-használati víz elleni szigetelés  sarokerősítése szigetelőhabarcs vagy műanyagbázisú bevonatszigetelésnél szigetelés rétegei közé beágyazva, rendszerkomponens külső vagy belső sarokelem speciális hajlaterősítő kompozit \"+\" és \"-\" sarokelem (90°)",8,"db",null,null,0,0]
[null,null,"kritikus igénybevételekre"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Beltéri beépített berendezési t","index":12,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"50-003-1","Fürdőszobai felszerelések, kiegészítők: Elhúzható tusoló függöny felszerelése 1\"-os rozsdamentes acélcső tartószerkezettel \"L\" alakban 2 m magasságban.",1,"db",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Elektromos energia ellátás, vil","index":13,"n_rows":47,"n_cols":9,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"71-000-1.1.1","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; védőcső leszerelése műanyag csőből, falhoronyból",15,"m",null,null,0,0]
[]
[2,"71-000-1.5.1","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; vörösréz vagy alumínium vezeték leszerelése védőcsőből kihúzva, 10 mm2-ig",30,"m",null,null,0,0]
[]
[3,"71-000-1.8","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; vezetékcsatorna, kábelcsatorna, mellvédcsatorna, padlószegélycsatorna leszerelése",15,"m",null,null,0,0]
[]
[4,"71-000-1.11","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése",5,"db",null,null,0,0]
[]
[5,"71-000-1.13","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése",5,"db",null,null,0,0]
[]
[6,"71-000-4.1","Hőkészülékek leszerelése, melegvíztárolók",1,"db",null,null,0,0]
[]
[7,"71-001-1.1.1.1.1-0110116","Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke",20,"m",null,null,0,0]
[null,null,"védőcső 16 mm, Kód: MU-III 16"]
[]
[8,"71-001-11.1.1-0121001","Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: Ø68 mm-ig, 2xØ68 mm-ig vagy négyzetes kivitelben, 40-60 mm mélységig, max. négyes sorolásig HYDRO-THERM beltéri elágazó doboz, Müds 65 mm, Kód: 65-ALJ",10,"db",null,null,0,0]
[]
[9,"71-002-21.1-0221521","Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 NYM 300/500V",30,"m",null,null,0,0]
[null,null,"3x 1,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)"]
[]
[10,"71-002-21.1-0221522","Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 NYM 300/500V",10,"m",null,null,0,0]
[null,null,"3x 2,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)"]
[]
[11,"71-005-1.1.1.1-0562351","Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A egypólusú kapcsolók LEGRAND Randevú egypólusú kapcsoló fehér, kartonlovas R: 691801",2,"db",null,null,0,0]
[]
[12,"71-005-1.11.1.1.1-0231433","Komplett világítási szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND Plexo 55 süllyesztett 2P+F aljzat csapófedéllel, csavaros, komplett, fehér R: 069869",2,"db",null,null,0,0]
[]
[13,"71-007-11.2.1.3-0313500","Egyéb kézi működtetésű terheléskapcsoló elhelyezése, műanyag tokozással, 63 A-ig, 3 pólusú GANZ KK KKM0-20-9002 3 pólusú, 0-1 állású be-ki kapcsoló",1,"db",null,null,0,0]
[]
[14,"71-008-9.3.1-0136002","Kismegszakítók elhelyezése kalapsínes szerelőlapra, \"B\", \"C\" és \"D\" jelleggörbével, 6 kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú LEGRAND DX Standard kismegszakító 1P 10A B 6000A/6kA, 1 modul R: 003268",2,"db",null,null,0,0]
[]
[15,"71-008-9.3.1-0136005","Kismegszakítók elhelyezése kalapsínes szerelőlapra, \"B\", \"C\" és \"D\" jelleggörbével, 6 kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú LEGRAND DX Standard kismegszakító 1P 25A B 6000A/6kA, 1 modul R: 003272",1,"db",null,null,0,0]
[]
[16,"71-008-11.1.1.2-0120586","Áram-védőkapcsolók elhelyezése, váltakozó- és pulzáló egyenáramú kioldásra, gyorskioldással (6...40 ms), 6 kA zárlati szilárdsággal, 4 pólusú GANZ KK GFI 040.4.030 40 A,  30 mA, áram-védőkapcsoló",1,"db",null,null,0,0]
[]
[17,"71-010-12.11.2.1.6","Kijáratjelző lámpatestek elhelyezése, saját akkumulátoros, állandó üzemű, falon kívüli kivitelben, LED-es Kijáratjelző, 13 LED, 3 órásNi-Cd, 2,4 V, 900 mAh",2,"db",null,null,0,0]
[]
[18,"71-010-16.2.2","Falilámpák elhelyezése beltérre, kompakt fénycsöves kivitelben, elektronikával szerelt (A energia osztályú) RIDI (HOLUX) OLINA 260/209 2x9-11W-EVG, 2x9/11W kompakt fénycsöves (2G7)  IP 44",5,"db",null,null,0,0]
[]
[19,"71-010-16.5","Falilámpák elhelyezése beltérre, fénycsöves kivitelben, fürdőszobai lámpatest 18W-os +dugalj2x2+F TL 3020 3N CH 21Cikkszám: GT02647",1,"db",null,null,0,0]
[]
[20,"71-010-51.1.4-0115229","Lámpatest tartozékok elhelyezése, lámpatestek tartószerkezetei, kiegészítő szerelvények elhelyezése LEGRAND tartalékvilágítás piktogram 310x112mm, EXIT R: 660874",2,"db",null,null,0,0]
[]
[21,"71-013-9","Felújított helyiségekben érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése",17,"mp*",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Épületgépészeti csővezeték szer","index":14,"n_rows":25,"n_cols":9,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"81-000-1.1.1","Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 50 méretig",32,"m",null,null,0,0]
[]
[2,"81-000-1.5.1","Csővezetékek bontása, ragasztott vagy gumigyűrűs tömítésű PVC csővezeték leszerelése, DN 25 - 50 között",12,"m",null,null,0,0]
[]
[3,"81-001-1","Újonnan kiépített vízvezetéki nyomó és lefolyóvezeték rákötése a meglévő vezetékre.",1,"egység",null,null,0,0]
[]
[4,"81-001-1.3.1.1.1.1.2-0311001","Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xa/Al/PE-HD anyagból, toldóhüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal együtt szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben), DN 15 REHAU univerzális",20,"m",null,null,0,0]
[null,null,"RAUTITAN stabil cső tekercsben, 16,2x2,6 mm, 10 bar, 95 C fok, 130121"]
[]
[5,"81-001-1.3.1.1.4.1-0310015","Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xa/Al/PE-HD anyagból, toldóhüvelyes kötésekkel, kiegészítők elhelyezése, védőcső felszerelése REHAU védőcső, 16x2,2/17x2,0, 137140",20,"m",null,null,0,0]
[]
[6,"81-001-1.6.1.1.1.1.3-0120011","Ivóvíz vezeték, Horganyzott cső szerelése, menetes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezetre, DN 50 méretig, DN 20 Horganyzott acélcső MSZ 120/1 A 37X minőségű 3/4\" menetes",4,"m",null,null,0,0]
[]
[7,"81-002-3.2.1.2.3-0131004","PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 50 PIPELIFE KA PVC-U vízvezetéki lefolyócső, KAEM 50x1,8x2000 mm, tokos végű, gumigyűrű tömítéssel,",8,"m",null,null,0,0]
[null,null,"KAEM050/2M"]
[]
[8,"81-002-4.1.2.1.1-0234301","PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, egycsatlakozású csőidomok, DN 100 PIPELIFE KG-PVC csatorna ív idom 45 fok, KGB110X45P",1,"db",null,null,0,0]
[]
[9,"81-004-1.4.1.1.1.2-0110057","Meglévő fűtési vezeték átalakítása radiátor áthelyezéséhez. Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőhajlítással, DN 15 Fekete acélcső MSZ",8,"m",null,null,0,0]
[null,null,"120/1 A 37 1/2\" simavégű"]
[]
[10,"81-012-3.2","Csővégződések lezárása lefolyóvezetéken, tekintet nélkül az átmérőre",1,"db",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Épületgépészeti szerelvények és","index":15,"n_rows":62,"n_cols":9,"rows_kept":62,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"82-000-1.2.1","Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények, DN 50 méretig",10,"db",null,null,0,0]
[]
[2,"82-000-3.2","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, falikutak, mosdók",2,"db",null,null,0,0]
[]
[3,"82-000-3.9.2","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, zuhanytálcák beépített",1,"db",null,null,0,0]
[]
[4,"82-001-7.3.2-0130604","Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gömbcsap, vízfőcsap Mofém AHA Univerzális gömbcsap 3/4\" bb. menettel, névleges méret 20 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0018-00",1,"db",null,null,0,0]
[]
[5,"82-001-16.2.1-0116002","Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 radiátorszelep HERZ-GP típusú, egyenes kivitelű radiátorszelep, 1/2\", Csz: 1.5523.21",2,"db",null,null,0,0]
[]
[6,"82-001-16.2.3-0116042","Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 visszatérő elzárószelep HERZ RL-1 típusú, egyenes kivitelű, visszatérő elzáró szelep, 1/2\", Csz: 1.3723.41",2,"db",null,null,0,0]
[]
[7,"82-009-5.1","Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) (leeresztőszelep, szifon, tartókonzol nélkül),  Keramag Vitalis mosdó kerekesszékkel hozzáférhető, ",1,"db",null,null,0,0]
[null,null,"55x55 cm, túlfolyó nélkül, fehér;  KERAMAG Széria: Vitalis Termékkód: 221555 mosdó kerekesszékkel hozzáférhető, 55x55 cm, túlfolyó nélkül, fehér"]
[]
[8,"82-009-11.1.3.2","WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke,  nyomógomb nélkül, porcelánból, fali WC csésze,  porcelán nyílás nélküli rejtett kifolyós magasított falra szerelhető, fehér, vitalis 211105/571061 típus magasított 46 cm",1,"db",null,null,0,0]
[null,null,"ülőmagasságú"]
[]
[9,"82-009-12.1","WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke mozgáskorlátozottaknak WC-ülőke króm zsanérral,  fehér",1,"db",null,null,0,0]
[]
[10,"82-009-12.2.2-0320072","WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC csatlakozó, hátsó kifolyású WC-hez WC-gumitölcsér 32 mm",1,"db",null,null,0,0]
[]
[11,"82-009-13.2-0321411","WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falba építhető, műanyag alőtétfal mögé szerelet nyomólapos GEBERIT Falsík alatti UP320 típusú öblítőtartály, 109.300.00.5",1,"db",null,null,0,0]
[]
[12,"82-009-17.1-0110161","Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés Mofém sárgaréz sarokszelep 1/2\"-1/2\" sárgaréz, krómozott, 10 bar, Kód: 163-0002-00",5,"db",null,null,0,0]
[]
[13,"82-009-19.8.1","Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, speciális csaptelepek, mosdócsaptelep Kludi Medi-Care emelőkaros meghosszabított csaptelep",1,"db",null,null,0,0]
[]
[14,"82-009-19.8.2-0334016","Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, orvosi és speciális csaptelepek, zuhanycsaptelep PRESTO ALPA PAP BC keverő zuhanycsap, krómozott fejjel, összekötő csővel, állítható zuhanyfejjel, Cikkszám: 35816",1,"db",null,null,0,0]
[]
[15,"82-009-22.8.3-0237005","Egyéb kiegészítő vízszerelési berendezések, zuhanyfolyóka elhelyezése és bekötése, alaptest, folyókavályú és rács kompletten ACO Classic zuhanyfolyóka  885 mm, egyrészes perforált ráccsal, rm.acél, Rend.sz.: 402742",1,"db",null,null,0,0]
[]
[16,"82-009-31","Meglévő elektromos bojler részére bojler leeresztő-túlfolyó készlet kiépítése bekötése a lefolyóba.",1,"db",null,null,0,0]
[]
[17,"82-009-31.2-0130629","Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, mosdóhoz, bidéhez Mofém csőszifon leeresztő szelep nélkül, állítható, krómozott, Kód: 165-0027-05",1,"db",null,null,0,0]
[]
[18,"82-009-32","Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése Zuhany ülőke, Lehajtható, rokkant személyek számára, Fém ülőfelülettel, Szinterezett acél fehér  Otto Bock Linido LI2101.000",1,"db",null,null,0,0]
[]
[19,"82-009-32-0120235","Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése VILLEROY&BOCH/OMNIA vita WC papírtartó a kapaszkodóhoz, fehér, Kód: 8718 50 00",1,"db",null,null,0,0]
[]
[20,"82-009-32-0181120","Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése Függőleges kapaszkodó, padlótól falig,  3 pontos szinterezett acél, 750x700 balos mm, fehér",1,"db",null,null,0,0]
[]
[21,"82-009-32-0181190","Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése B&K Állványra szerelt felhajtható kapaszkodó szinterezett acél, 800 mm, fehér Cikkszám: TH850L",2,"db",null,null,0,0]
[]
[22,"82-012-2.1.4-0410148","Acéllemez radiátor elhelyezése, előre elkészített támaszra, széthordással, tagosítással, közcsavarral vagy hegesztve, bekötéssel, 10 tagig 600/220 mm DV acél radiátor, hegesztett 600/220  8 tagos",2,"db",null,null,0,0]
[]
[23,"82-016-1.1.2","Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, szivacstartó",1,"db",null,null,0,0]
[]
[24,"82-016-1.1.3-0220301","Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, szappantartó Krómozott alumínium szappantartó rács",1,"db",null,null,0,0]
[]
[25,"82-016-1.1.5-0117011","Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, fogas ALFÖLDI/BÁZIS porcelán fogas kétágú, csavarozható, fehér, Kód: 4645 00 01",2,"db",null,null,0,0]
[]
[26,"82-016-1.1.7","Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, törölközőtartó Egyenes törülközőtartó, 450 mm szálcsiszolt",1,"db",null,null,0,0]
[]
[27,"82-016-2.1-0221001","Szappanadagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben TORK S-1 fém, fehér színű folyékonyszappan adagoló, Rendelési szám: B&K 252040",1,"db",null,null,0,0]
[]
[28,"82-016-3.1-0221011","Papíradagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben TORK MINI-BOX fém, fehér színű kéztörlőpapír adagoló, 120 m-es tekercshez, Rendelési szám: B&K 200040",1,"db",null,null,0,0]
[]
[29,"82-016-6.2.1-0371119","Felirati táblák elhelyezése piktogramok, 118x112 mm Rozsdamentes különálló mosdó táblák,Rokkant,Természetes selyem szatén felület,Kód:769020200",1,"db",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Belsőépítészet, díszítéstechnik","index":16,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"95-021-3.1","Beltéri tükör, felszerelése mosdó fölé Billenthető tükör. Színterezett acél keret  MOKO-900510 600 x 600 mm",1,"db",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]