{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":7,"sheets":["Záradék","Összesítő","Irtás, föld- és sziklamunka","Helyszíni beton és vasbeton mun","Aljzatkészítés, hideg- és meleg","Felületképzés","Munka2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3],[6,0,6,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[31,1,31,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SZTE GMF"]
{"$rows_empty":7}
["Név :                                  ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["Cím : ÁOK Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani                                 ",null," Kelt:      20.. év...........hó...nap "]
["         Intézete                            ",null," Szám         :.............           "]
["          Szeged, Kossuth L. sgt. 40.                             ",null," KSH besorolás:.....................   "]
["                                       ",null," Teljesítés:20.. év...........hó...nap "]
["A munka leírása: Szövettani tanterem felújítása                      ",null," Készítette   :.....................   "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["Készült:                                                                      "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei"]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":6,"n_cols":3,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Irtás, föld- és sziklamunka",null,0]
["Helyszíni beton és vasbeton munkák"]
["Felületképzés"]
["Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése"]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Irtás, föld- és sziklamunka","index":2,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"21-011-11.1","Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m3-es konténerbe",1,"db",null,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Helyszíni beton és vasbeton mun","index":3,"n_rows":10,"n_cols":9,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"31-032-1.1.2","Felület-előkészítés meglévő cementkötésű aljzat tisztítása, laza vagy szennyezett felületrészek eltávolítása, 3 mm vastagságig, betoncsiszolóval",180,"m2",0,null,0,0]
[]
[2,"31-032-1.3.1","Felület-előkészítés alapfelület előkészítése (kellősítése) műanyagbázisú alapozóval, hengerrel felhordva, 1 rétegben",180,"m2",0,null,0,0]
[]
[3,"31-052-1.1.1","Aljzat beton bevágása a burkolati dilatáció vonalában, 3-5 cm vastagságában Vágás előtt az aljzat feltárása szükséges",27,"m",0,null,0,0]
[]
[4,"31-090-1.1.1-0211573","Beton- vagy vasbeton szerkezetek vékony kiegyenlítése, felületi javítása gyári szárazhabarccsal, betonjavító habarcs felhordása gépi felület-előkészítéssel, 3-5 cm vastagságban Sika Refit betonok speciális javításához szolgáló habarcs, világosszürke",180,"m2",646,null,null,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Aljzatkészítés, hideg- és meleg","index":4,"n_rows":14,"n_cols":9,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"42-000-2.1","Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból, burkolat alatt lévő ágyazattal együtt 3-4 cm vastagságban",180,"m2",0,null,0,0]
[]
[2,"42-011-2.1.1.4.1-0211256","Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 1,5-3 mm átlagos rétegvastagságban  önterülő aljzatkiegyenlítő",180,"m2",null,null,0,0]
[]
[3,"42-022-1.1.1.2.2.1-0214203","Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, diagonálba, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel SCHÖNOX SFK flexibilis ragasztó, WD Flex fugázó,",180,"m2",null,null,0,0]
[null,null,"fehér"]
[]
[4,"42-022-2.1.2.1.1-0212010","Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres, kőporcelán lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 20x20 - 40×40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf PROFIFLEX/Profi flexragasztó, EN 12004",54,"m",null,null,0,0]
[null,null,"szerinti C2TE minősítéssel, flexibilis, megcsúszásmentes, padlófűtéshez is, LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér"]
[]
[5,"42-071-13-0148455","Dilatációs profil elhelyezése tartós mozgásokat felvevő fugákhoz csempe és padlólap burkolatoknál, kombinált kemény és lágy műanyagból, 6 és 15 mm magassági mérettel, vékony habarcságyazat esetén MUREXIN dilatációs profil, MD 8 8 mm, hossz: 3 m",27,"m",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Felületképzés","index":5,"n_rows":2,"n_cols":9,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"47-011-15.1.1.2-0151201","Diszperziós festés műanyag bázisú vizesdiszperziós fehér vagy gyárilag szinezett festékkel, szükség szerint előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt és tagolatlan sima felületen Diszperzit belső falfesték",350,"m2"]

{"sheet":"Munka2","index":6,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}