{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Árazatlan költségvetés"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":2,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Árazatlan költségvetés","index":0,"n_rows":24,"n_cols":9,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[22,2,22,6],[23,2,23,6],[20,7,20,8],[22,7,22,8],[23,7,23,8],[19,2,19,6],[21,2,21,6],[21,7,21,8],[20,2,20,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,null,"SZTE Dugonics tér- Árpád tér optikai kábelek áthelyezése"]
[null,"Ssz.","Típus, megnevezés","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységár","Anyag összesen","Díj összesen"]
[null,"1.","24 eres 9/125 μm OS1-es optikai kábel új nyomvonalra fektetése, szükséges javítások elvégzése (65 m kábelcsatorna + 65 m védőcső)",130,"m",null,null,0,0]
[null,"2.","Meglévő kötődobozban optika hegesztése (SM)",24,"db",null,null,0,0]
[null,"3.","24 eres 9/125 μm OS1-es optikai kábel új nyomvonalra fektetése, (sérülés miatti csere esetére)",65,"m",null,null,0,0]
[null,"4.","Kötődoboz elhelyezése, 24 db 9/125 μm OS1 optikai szál toldása az Árpád tér 2. alagsorában",24,"db",null,null,0,0]
[null,"5.","Optika hegesztése (SM)",24,"db",null,null,0,0]
[null,"6.","SC duplex kuplung csere (kék)",1,"db",null,null,0,0]
[null,"7.","8 eres 50/125 μm OM3-as optikai kábel építése az Árpád tér 2. fsz. géprem és a Dugonics tér 13. I. em. szerverszoba között",200,"m",null,null,0,0]
[null,"8.","Optikai patch panel RDM",2,"db",null,null,0,0]
[null,"9.","50/125 μm OM3-as kábel végződtetése hegesztéssel SC felületre (türkiz) ",16,"db",null,null,0,0]
[null,"10.","12 eres 62,5/125 μm OM1-es kábel behúzása az Árpád tér 2. telefonközpont és a Dugonics tér 13. I. em. szerverszoba közé",167,"m",null,null,0,0]
[null,"11.","Optikai patch panel RDM",1,"db",null,null,0,0]
[null,"12.","62,5 µm-es MM kábel végződtetése hegesztéssel (bézs)",10,"db",null,null,0,0]
[null,"13.","6 eres kültéri 62,5/125 μm OM1-es kábel visszabontása az Árpád tér 2. I. emeleti homlomlokzati párkányáról, és beforgatása a telefonközpontba",30,"m",null,null,0,0]
[null,"14.","Faláttörés, födémáttörés visszajavítással",3,"db",null,null,0,0]
[null,"15.","Kötődoboz elhelyezése, 12 db 62,5/125 μm OM1 optikai szál toldása az Árpád tér 2. telefonközpontjában",12,"db",null,null,0,0]
[null,"16.","Optikai szál mérése (OTDR és beiktatási csillapítás)",42,"db",null,null,0,0]
[null,null,"Anyagok és díjak összesen nettó:",{"$nulls":4},0,0]
[null,null,"5% tartalékkeret:",{"$nulls":4},0]
[null,null,"nettó+5% tartalékkeret:",{"$nulls":4},0]
[null,null,"nettó+5% tartalékkeret+27% ÁFA tartalma:",{"$nulls":4},0]
[null,null,"nettó+5% tartalékkeret+27% ÁFA (Bruttó):",{"$nulls":4},0]