{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["SZTE Liliom u  vendégház 2012"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"SZTE Liliom u  vendégház 2012","index":0,"n_rows":68,"n_cols":9,"rows_kept":68,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,null,"Munkanem száma és megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
[null,null,"12 Felvonulási létesítmények"]
[null,null,"15 Zsaluzás és állványozás"]
[null,null,"21 Irtás, föld- és sziklamunka"]
[null,null,"35 Ácsmunka"]
[null,null,"41 Tetőfedés"]
[null,null,"43 Bádogozás"]
[null,null,"45 Lakatosszerkezetek elhelyezése"]
[null,null,"Munkanemek összesen:"]
[]
[]
[null,null,"12 Felvonulási létesítmények"]
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"12-005-8,1","Felvonulási csatlakozóhely főkapcsolóval világítási és erőátviteli mérőhely részére",1,"db",null,null,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]
[]
[null,null,"15 Zsaluzás és állványozás"]
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"15-012-1,1","Egy pallószintű belső állvány készítése pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, állványépítés MSZ- és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 3,01-10,00 m pallószint magasság",40.8,"m2",null,null,0,0]
[null,null,"között, fából"]
[2,"15-012-21,1-0023003","Homlokzati keretállványok, fém keretvázból, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, 0,75-1,20 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,50 m, 2,00 kN/m˛",18,"m2",null,null,0,0]
[null,null,"terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m munkapadló magasságig KRAUSE Stabilo homlokzati keretállvány 0,75 m padlószélességgel, 6,00 m"]
[null,null,"munkapadló magasságig"]
[3,"15-012-23,1-0023683","Védőtető készítése, homlokzati keretállványra KRAUSE védőtető készítése homlokzati keretállványra",4,"m2",null,null,0,0]
[4,"15-012-25,1","Védőfüggöny szerelése állványszerkezetre, műanyag hálóból",25,"m2",null,null,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]
[]
[null,null,"21 Irtás, föld- és sziklamunka"]
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"21-011-11,1","Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 mł-es konténerbe",2,"db",null,null,0,0]
[2,"21-011-12","Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül",5,"m3",null,null,0,0]
[3,"21-011-12-0000001","Tetőről bontott anyagok munkahelyi depóniába történő leadása és beépítendő anyagok munkaterületre történő feladása",10,"m3",null,null,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]
[]
[null,null,"35 Ácsmunka"]
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"35-000-2,1","Tetőlécezés bontása bármely egyszeres hornyolt cserépfedés alatt",105,"m2",null,null,0,0]
[2,"35-001-1,1-0680041","Fogópárok elhelyezése szaruallásonként 50/150 -es mérettel, 3 fm hosszban, átmenő szárral rögzítve",1,"fam3",null,null,0,0]
[3,"35-002-1-0113021","Fóliaterítés és -felerősítés 10 cm-es átfedéssel MASTERPLAST Isoflex Classic PP szövet alapú tetőfólia magas szakítószilárdsággal mérsékelten hővisszaverő felülettel, W1, Cikkszám:",105,"m2",null,null,0,0]
[null,null,"0205-00015000"]
[4,"35-003-1,5-0410051","Tetőlécezés szalagcserép alá, 5/4-es lécből BRAMAC tetőléc 2-6,5 m hosszú 30/32x48/50 mm",105,"m2",null,null,0,0]
[5,"35-003-1,6","Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése",115,"m",null,null,0,0]
[6,"35-011-1.3.1-0211271","Faanyag gomba és rovarkártevő elleni megelőző, egyidejűleg égéskésleltető védelme mázolási technológiával felhordott anyaggal KEMIKÁL TETOL FB égéskésleltető, gomba- és",150,"m2",null,null,0,0]
[null,null,"rovarkárosítás elleni, faanyagvédő szer"]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]
[]
[null,null,"41 Tetőfedés"]
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"41-000-4","Cserépfedés bontása (bármely rendszerű)",105,"m2",null,null,0,0]
[2,"41-003-29,3-0115324","Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél, taréjgerinc készítése kúpcseréppel, kúpcseréprögzítővel, gerincszellőző-szalaggal vagy fésűs gerincelemmel TONDACH Hornyolt",14,"m",null,null,0,0]
[null,null,"gerinccserép gerincrögzítővel, kerámia, 38x17 cm, téglavörös"]
[3,"41-003-101.1.3-0115241","Egyszeres fedés sajtolt égetett agyag tetőcserepekkel, gyártótól és típustól független, 41-45° tetőhajlásszög között, minden harmadik cserép rögzítésével TONDACH TWIST kerámia",105,"m2",null,null,0,0]
[null,null,"alapcserép, 30x50 cm, terrakotta"]
[4,"41-090-4.4.1-0115001","Egyoldali szegélyfaragás, 45° alatt",14,"m",null,null,0,0]
[5,"41-090-9","Ideiglenes ponyvatakarás",105,"m2",null,null,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]
[]
[null,null,"43 Bádogozás"]
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"43-000-7","Szegélyek, párkány könyöklő bontása, 100 cm kiterített szélességig",14,"m",null,null,0,0]
[2,"43-003-4.1.1.2-0995028","Falszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, minősített ötvözött horganylemezből, 40 cm kiterített szélességgel Falszegély VM-ZINC-NATÚR ZINC minőségű ötvözött horganylemezből, 0,7",14,"m",null,null,0,0]
[null,null,"mm vtg., standard felületű, Ksz:40 cm"]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]
[]
[null,null,"45 Lakatosszerkezetek elhelyezése"]
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"45-090-16,1-0230025","Acél vonórudak beépítése, 8 mm átm. vonóvassal, szarufákhoz fémszerkezettel és átmenő szárral rögzítve",60,"m",null,null,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]