{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["Záradék","Összesítő","Asztalosszerkezetek elhelyezése","Felületképzés (festés, mázolás,","Aljzatkészítés, hideg- és meleg"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[31,1,31,2],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SZTE GMF"]
{"$rows_empty":7}
["Név : SZTE ÁOK                         ",null,"                                       "]
["Bőrgyőgyászati és Allergológiai Klinika",null,"                                       "]
["Cím : Szeged, Korányi fasor 6.-8.      ",null," Kelt:      20.. év...........hó...nap "]
["                                       ",null," Szám         :.............           "]
["                                       ",null," KSH besorolás:.....................   "]
["                                       ",null," Teljesítés:20.. év...........hó...nap "]
["A munka leírása: Lymphocita labor      ",null," Készítette   :.....................   "]
["tisztasági festése                                                            "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["Készült:                                                                      "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":5,"n_cols":3,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Asztalosszerkezetek elhelyezése"]
["Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)"]
["Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok"]
["Összesen:"]

{"sheet":"Asztalosszerkezetek elhelyezése","index":2,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"44-090-1.2","Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet kisebb javítása  faanyag- és/vagy vasalatpótlással, 1,21-2 m2 között, vasalatpótlással",1,"db"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:"]

{"sheet":"Felületképzés (festés, mázolás,","index":3,"n_rows":17,"n_cols":9,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"47-000-7.1.2.2","Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajmázolás eltávolítása fa nyílászáró szerkezetről, lekaparással (raskettázás), tagolt felületről",5.1,"m2"]
[]
[2,"47-000-7.2.2.2-0137001","Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; fafelület beeresztő alapozása egy rétegben, oldószeres alapozóval, tagolt felületen Capalac Holz-Imprägniergrund kültéri, oldószeres különleges favédő alapozó",5.1,"m2"]
[]
[3,"47-010-3.1.2-0151801","Enyhén porózus, nedvszívó, gyengén homokosodó falfelületek felületmegerősítő mélyalapozása, vizes-diszperziós mélyalapozóval, tagolt felületen Héra falfix vizes diszperziós mélyalapozó, EAN: 5995061648627",48,"m2"]
[]
[4,"47-011-15.1.2.2-0151171","Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós  fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen  vagy jól tapadó meglévő festékrétegen, beton felületen, két rétegben, tagolt sima felületen Héra diszperziós",48,"m2"]
[null,null,"belső falfesték, fehér, EAN: 5995061999118"]
[]
[5,"47-011-15.2-0151382","Diszperziós festés helyszíni színezése színező pasztával Supralux falfesték színező (tubusos), narancs, EAN: 5992450617028",48,"m2"]
[]
[6,"47-031-1.3.1.2-0130701","Belső fafelületek fedőmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031",5.1,"m2"]
[]
[7,"47-031-1.5.1.2-0130361","Belső fafelületek zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal, tagolt felületen Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042",5.1,"m2"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:"]

{"sheet":"Aljzatkészítés, hideg- és meleg","index":4,"n_rows":16,"n_cols":9,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"42-041-1.1.1-0214024","Design PVC. 2.5 mm vastagságú, 34-es kopásállóságú (pl. FATRA FLOOR THERMOFIX)",17.55,"m2     "]
[]
[2,"42-041-1.1.1-0215096","PVC ragasztó.",13,"m2     "]
[]
[3,"42-041-1.1.1-0215097","PVC padlóburkolat lerakása, segédanyagokkal",13,"m2     "]
[]
[4,"42-041-1.1.1-0310170","Meglévő PVC burkolat bontása",13,"m2     "]
[]
[5,"42-041-1.1.1-0310222","Aljzatkieggyenlítés",13,"m2     "]
[]
[6,"42-041-1.1.1-0310560","Mélyalapozás",13,"m2     "]
[]
[7,"42-041-1.1.1-0311049","Szegély készítés saját anyagából felhajtva",15,"m      "]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:"]