{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Záradék","Összesítő","Elektromos energia ellátás, vil","Munka3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":25,"n_cols":4,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,3],[14,0,14,3],[18,2,18,3],[19,2,19,3],[20,2,20,3],[24,1,24,2],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SZTE GMF"]
{"$rows_empty":7}
["A munka leírása:                       "]
["SZTE \"Csíszár vendéglő\" épületének erősáramú                              "]
["rendszer kivitelezése                                                         "]
["Készült:                                                                      "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő (HUF)"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":3,"n_cols":3,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Elektromos energia ellátás, világítás",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Elektromos energia ellátás, vil","index":2,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"71-000-1.7.2.1.1","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kábel leszerelése, tartószerkezetről, rögzítés nélküli, tömeghatár: 1,00 kg/m-ig",1,"klt",null,null,null,0]
[]
[2,"71-002-21.1-0221521","Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm² NYM",2750,"m      ",null,null,null,0]
[null,null,"300/500V 3x 2,5 mm², tömör rézvezetővel (MBCu)"]
[]
[3,"71-002-21.2-0221564","Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4 mm² NYM 300/500V 5x  4 mm², tömör rézvezetővel (MBCu)",140,"m      ",null,null,null,0]
[null,null,"4 mm², tömör rézvezetővel (MBCu)"]
[]
[4,"71-005-1.1.2.2.2-0533271","Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívüli, 10A kétpólusú kapcsoló vízmentes IP 44, IP 55 LEGRAND Kontállux IP44 kétpólusú kapcsoló, fehér, R: 083902",90,"db     ",null,null,null,0]
[]
[5,"71-005-1.1.2.5.2-0560360","Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívüli, 10A alternatív (váltó) kapcsolók vízmentes IP 44, IP 55 Schneider Electric Mureva Pdk2.5-106 alternatív (váltó-) kapcsoló",24,"db     ",null,null,null,0]
[]
[6,"71-005-1.1.2.6.2-0533279","Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívüli, 10A keresztkapcsolók vízmentes IP 44 LEGRAND Kontállux IP44 keresztkapcsoló, fehér, R: 083907",3,"db     ",null,null,null,0]
[]
[7,"71-005-1.11.2.1.1-0318201","Komplett világítási szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívül, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND Kontállux IP44 csatlakozóaljzat 2P+F,  fehér, R:083913",14,"db     ",null,null,null,0]
[]
[8,"71-009-3.1.1-0624351","Áramköri elosztók elhelyezése falon kívüli kivitelben, kalapsínes szerelőlappal, földsínnel, max. 160A-ig, IP 30 védettséggel (20 db kismegszakító, 5 db áramvédőkapcsoló, főkapcsoló, tartozékok...), helyszínen összeszerelve, elosztók 48 egység LEGRAND XL3 160 2 sor",3,"db     ",null,null,null,0]
[null,null,"48 mod fém fali előszerelt elosztószekrény, 450x575x147 mm, ajtó nélküli, R: 020002"]
[]
[9,"71-010-2.1.2.2.3-0628014","Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, fénycsöves kivitelben, T8, T12 fénycsöves elektronikával szerelt  burás Mennyezeti lámpatest, 1x36W  IP54",16,"db     ",null,null,null,0]
[]
[10,"71-010-2.1.2.2.4-0141500","Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, fénycsöves kivitelben, T8, T12 fénycsöves elektronikával szerelt védett burás  1x58W T8 fénycsöves lámpatest, IP 65",67,"db     ",null,null,null,0]
[]
[11,"71-010-2.2.2-0141043","Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, kompakt fénycsöves kivitelben (plug-in), elektronikával szerelt (A energia osztályú) E-FAMILY (HOLUX) OLINA 360/218 2x18W kompakt fénycsöves (2G11) opálburás lámpatest, IP",23,"db     ",null,null,null,0]
[null,null,"65, Csz:1-25-16-0028"]
[]
[12,"71-010-2.3.1-0115023","Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, izzós kivitelben normál és halogén izzólámpás (E14, E27, B22, GU10, R7s) LEGRAND Bébilux hajólámpa, 60 W, E-27 porcelán foglalattal, műanyag védőráccsal, IP 44, szürke, R:",8,"db     ",null,null,null,0]
[null,null,"060405"]
[12,"71-010-2.3.1-0115024","Időkapcsolóval és alkonykapcsolóval ellátott mozgásérzékelős 60W os lámpatest (dugaszoló aljzat ,időkapcsoló, lámpatest, alkonykapcsoló, mozgásérzékelő)",5,"db     ",null,null,null,0]
[13,"71-013-9","Érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése",200,"mp*    ",null,null,null,0]
[]
[14,"71-013-10","Műszaki osztállyal egyeztetett elektromos kiviteli tervdokumentáció készítése",1,"ö",null,null,null,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Munka3","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}