{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":12,"sheets":["Záradék","Összesítő","Falazás és egyéb kőműves munkák","Vakolás és rabicolás","Aljzatkészítés, hideg- és meleg","Asztalosszerkezetek elhelyezése","Felületképzés (festés, mázolás,","Épületgépészeti csővezeték szer","Épületgépészeti szerelvények és","Szellőztető berendezések, rends","Elektromos energiaell. Villanys","Szárazépítészet"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":34,"n_cols":4,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,3],[21,0,21,3],[27,2,27,3],[28,2,28,3],[29,2,29,3],[33,1,33,2],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SZTE GMF"]
{"$rows_empty":7}
["Név :Szegedi Tudományegyetem           ",null,"                                       "]
["Egészségtudományi és Szociális Képzési ",null,"                                       "]
["Cím :                                  ",null," Kelt:      20.. év...........hó...nap "]
["Szeged, Temesvári krt. 31.             ",null," Szám         :.............           "]
["                                       ",null," KSH besorolás:.....................   "]
["                                       ",null," Teljesítés:20.. év...........hó...nap "]
["A munka leírása:                       ",null," Készítette   :.....................   "]
["Akadálymentes WC kialaítása                                                   "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["Készült:                                                                      "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei"]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen"]
["2.1. Tartalékkeret vetítési alap"]
["2.2. Tartalékkeret",0.05]
["3.1 ÁFA vetítési alap"]
["3.2 Áfa",0.27]
["3.  A munka ára"]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":12,"n_cols":3,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Falazás és egyéb kőműves munkák"]
["Vakolás és rabicolás"]
["Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése"]
["Asztalosszerkezetek elhelyezése"]
["Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)"]
["Épületgépészeti csővezeték szerelése"]
["Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése"]
["Szellőztető berendezések, rendszerek"]
["Elektromos energiaell. Villanyszerelés"]
["Szárazépítészet"]
["Összesen:"]

{"sheet":"Falazás és egyéb kőműves munkák","index":2,"n_rows":9,"n_cols":9,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"33-000-21.1.1.1.1.1","Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, 15 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcsból falazva",12.6,"m2"]
[]
[2,"33-091-8.4.1-1110002","Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, kifalazások csorbázatok kifalazása, kisméretű téglából, 25 cm szélességig Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs",2.8,"m"]
[]
[3,"33-011-1.2.1.1.1.1.2-1120051","Előtét fal építése, pórusbeton termékekből, normál elemekből, 100 mm falvastagságban, 600x200x100 mm-es méretű kézi falazóelemből (fugavastagság 10 mm), falazó, meszes cementhabarcsba falazva YTONG válaszfalelem, Pve jelű,600x200x100 mm M 2,5 (Hf30-cm)",1,"m2"]
[null,null,"falazó, meszes cementhabarcs"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:"]

{"sheet":"Vakolás és rabicolás","index":3,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"36-090-2.1.2","Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 11-20 cm szélesség között",8.4,"m"]
[]
[2,"36-090-2.2.2","Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása mennyezeten, 11-20 cm szélesség között",4,"m"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:"]

{"sheet":"Aljzatkészítés, hideg- és meleg","index":4,"n_rows":19,"n_cols":9,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"42-000-2.1","Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból",12,"m2"]
[]
[2,"42-011-2.1.1.3.3-0212046","Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen simító felületkiegyenlítés készítése 6-15 mm átlagos rétegvastagság között LB-Knauf NIVORAPID 3-15/Gyors padlókiegyenlítő, beltéri, 3-15 mm, Cikkszám:618021",12,"m2"]
[]
[3,"42-011-1.1.2.1-0211251","Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, gipszkarton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben KEMIKÁL BARRA tapadóhíd és alapozó",2,"m2"]
[]
[4,"42-011-2.1.1.3.1-0212044","Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen simító felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban LB-Knauf NIVOPLUS/Padlókiegyenlítő 3-15 mm, Csz: 618001",12,"m2"]
[]
[5,"42-012-1.1.1.1.1.3-0212003","Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x30  cm lapmérettel a megrendelővel egyeztetett színben 90-110 cm",18,"m2"]
[null,null,"között eltérő színű lappal LB-Knauf GRES/Gres ragasztó, EN 12004 szerinti C2T minősítéssel, beltérbe,  LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér"]
[]
[6,"42-022-1.1.1.2.1.1-0212003","Csúszásmentes padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel a megrendelővel egyezetett",12,"m2"]
[null,null,"színben vezetősáv kialakításával az előtérben LB-Knauf GRES/Gres ragasztó, EN 12004 szerinti C2T minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér"]
[]
[7,"42-022-2.1.1.1.2-0212002","Lábazatburkolat készítése, beltérben, mázas kerámiával, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 10x20 - 20×20 cm közötti lapmérettel LB-Knauf GARANT/Garancia ragasztó, EN 12004 szerinti C1T",10.3,"m"]
[null,null,"minősítéssel, fagyálló, nagy szilárdságú, LB-Knauf Colorin fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:"]

{"sheet":"Asztalosszerkezetek elhelyezése","index":5,"n_rows":10,"n_cols":9,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"44-000-1.1","Fa nyílászáró szerkezetek bontása,  ajtó, 2,00 m2-ig",3.36,"m2"]
[]
[2,"44-001-1.1.1.2-0131046","Acéltokos  beltéri ajtó elhelyezése,  előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 110/210 méretben, küszöb nélküli kivitelben,  mindkét oldalon",1,"db"]
[null,null,"szálcsiszolt ruglemezzel 30 cm magasságig,  \"U\" alakú szinterezett kilinccsel, kívülról is nyitható WC zárral Az ajtólap belső oldalán 75 cm magasságban elhelyezett 80 cm hosszú ajtóbehúzó fogantyúval (NORMBAU NY.353.170) Az ajtótok (drapp), a szerlevények (sötétkék) és az"]
[null,null,"ajtólap (törtfehér) kontrasztos színezésével"]
[]
[3,"44-090-1.3","Meglévő folyosói ajtó szerkezet kisebb javítása  faanyag- és/vagy vasalatpótlással, 2 m2 felett, szükséges vasalatpótlással,  a köszöb eltávolításával, a tokszárak szükséges, burkolat alatti rögzítésével",1,"db"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:"]

{"sheet":"Felületképzés (festés, mázolás,","index":6,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"47-000-1.3.1.1","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, tagolatlan felületen",78,"m2"]
[]
[2,"47-000-1.21.2.1.1.1-0150145","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen Deko simítótapasz 100, fehér, EAN: 5995061277513",78,"m2"]
[]
[3,"47-011-15.1.1.1-0150241","Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós  fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Sakret DFI  diszperziós beltéri festék, fehér",78,"m2"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:"]

{"sheet":"Épületgépészeti csővezeték szer","index":7,"n_rows":12,"n_cols":9,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"81-000-1","Csővezetékek beépítése, bontási munkák utáni helyreállítása, (faláttörés, vésés, stb. szakipari munkák)",1,"egység"]
[]
[2,"81-000-1.6","Csővezetékek bontása, vízvezeték elzárás és nyitás, javítási munkák előtt és után",1,"db"]
[]
[3,"81-001-1","Ivóvíz vezeték szerelése",25,"m"]
[]
[4,"81-002-3.2.1.2.3","PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 50",15,"m"]
[]
[5,"81-002-3.2.1.2.6","PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 100",5,"m"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:"]

{"sheet":"Épületgépészeti szerelvények és","index":8,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"82-002-2","Vízmintavételi jegyzőkönyv",1,"db"]
[]
[2,"82-009-6","Mozgássérültek részére (konkáv kialakítású) kézmosó berendezés elhelyezése és bekötése, karos csapteleppel, sarokszelep, komplett térdszabad kialakítású bűzelzáró szifonnal",1,"db"]
[]
[3,"82-009-11","Mozgássérültek részére WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, és távműködtetésű öblítőgombbal.",1,"db"]
[]
[4,"82-009-32-0181162","Mozgássérült berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése NORMBAU kapaszkodó NY.364.010 Fix kapaszkodó 700×360 mm méretben oldalfalon  három ponton rögzítve,  vízszintes rúd felső síkja 75 cm magasan, sötétkék színben",1,"db"]
[]
[5,"82-009-32-0181167","Mozgássérült berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése NORMBAU felhajtható kapaszkodó NY.347.030, H = 725 mm  m=75 cm sötétkék színben",1,"db"]
[]
[6,"82-016-1.1.9","Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, WC-kefe tartó NORMBAU WC-kefe garnitúra NY.324.400 sötétkék színben",1,"db"]
[]
[7,"82-016-6.2.1-0371119","Feliratok és piktogramok elhelyezése  150x150 mm méretben kék akapon fehér ábra, felirat, Kód:769020200",5,"db"]
[]
[8,"82-016-2-0000001","Mosdótükör elhelyezése 50×100 cm méretben fix kivitelben",1,"db"]
[]
[9,"82-016-2-0000002","Falifogas elhelyezése három akasztós kivitelben sötétkék színben",1,"db"]
[]
[10,"82-016-1.1.1-0320083","Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, papírtartó Műanyag WC-papírtartó, dobozos",1,"db"]
[]
[11,"82-016-2.1-0222101","Szappanadagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben MERIDA SZ3 fertőtlenítő folyadék adagoló, ABS műa. 0,8 l, utántölhető, spec. kulccsal nyitható, szél:11 cm, mag:24 cm, mély:10 cm",1,"db"]
[]
[12,"82-016-1.2.1-0220002","Ajtóbehúzó fogantyú elhelyezése ajtólap belső felületére szerelve  75 cm magasságban 600 mm hossú, 32 mm átmérővel  sötétkék színben",1,"db"]
[]
[13,"82-016-3.1-0222032","Papíradagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben MERIDA 0462 papírtörölköző adagoló hulladékgyüjtővel, 350 db törölközőhöz, ü:7,6 l, szél:36,2 cm, mag:71,1 cm, mély:10,8 cm",1,"db"]
[]
[14,"82-009-32-0181167","Lenyitható, Vectair gyártmányú BABYMINDER függőleges fali babapelenkázó 899×599×117 mm méretben",1,"db"]
[]
[15,"82-009-32-0181167","Fali intim hulladékgyűjtő zacskó tartó fehér színben 136*95*23 mm SIMEX",1,"db"]
[]
[16,"82-009-32-0181167","Falra szerelhető fedeles intim hulladékgyűjtő 290*230*102 mm méretben fehér színben ",1,"db"]
[]
[17,"82-009-32-0181167","Falra szerelhető felhajtható ülőke 401*410 mm NORMBAU NY.374.010",1,"db"]
[null,null,"Munkanem összesen:"]

{"sheet":"Szellőztető berendezések, rends","index":9,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"83-006-6-0113420","Különböző típusú kisventilátor elhelyezése HELIOS  elszívóventilátor, elektromos bekötéssel",1,"db"]
[]
[2,"83-001-2","Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése,  tartószerkezettel elrabicolva NA 100",5,"m"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:"]

{"sheet":"Elektromos energiaell. Villanys","index":10,"n_rows":27,"n_cols":9,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"71-000-1.1.1","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; védőcső leszerelése műanyag csőből, falhoronyból",5,"m"]
[]
[2,"71-000-1,13","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése",2,"db"]
[]
[3,"71-001-1.1.1.1.1-0110111","Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke",23,"m"]
[null,null,"védőcső 11 mm, Kód: MU-III 11"]
[]
[4,"71-001-22-0531001","Mini kábelcsatorna elhelyezése, szélesség: 16 mm-ig KOPOS LZ 15x12 mm minicsatorna fedéllel, fehér",15,"m"]
[]
[5,"71-002-1,1-0210002","Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 H07V-U 450/750V 1x1,5",130,"m"]
[null,null,"mm2, tömör rézvezetővel (MCu)"]
[]
[6,"71-005-1.1.1.1-0561951","Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A egypólusú kapcsolók LEGRAND Valena egypólusú kapcsoló kerettel, fehér, R: 692700",1,"db"]
[]
[7,"71-006-17,1","Összeépíthető működtető és jelzőberendezések elemei; mozgásérzékelő elhelyezése, falba süllyesztett kivitelben",1,"db"]
[]
[8,"71-006-18-0317352","Mozgássérült WC-ben kialakítandó komplett vészjelző egység kialakítása  ( pl. LEGRAND), tápegységgel, vezérlő modullal, húzókapcsolóval,  ajtó felett hang és fényjelzővel, nyugtázó kapcsolóval. Átjelzés kiépítése a folyosóra és a portára.",1,"klt"]
[]
[9,"71-008-9.1.1-0139101","Kismegszakítók elhelyezése kalapsínes szerelőlapra, \"B\", \"C\" és \"D\" jelleggörbével, 3 kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú VI-KO Federal moduláris kismegszakító, 3kA, 1-P, 10A, \"C\", Csz: 80031110",1,"db"]
[]
[10,"71-010-2.2.2-0141429","Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, kompakt fénycsöves kivitelben (plug-in), elektronikával szerelt (A energia osztályú) RIDI (HOLUX) RK 330/136 HPC, 1x36W kompakt fénycsöves (2G10), opál PC lencse burás",1,"db"]
[null,null,"lámpatest, IP 40, Csz:0410568"]
[]
[11,"71-013-9","Érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése",3,"mp*"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:"]

{"sheet":"Szárazépítészet","index":11,"n_rows":5,"n_cols":9,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"39-001-1112-0120012","CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal hőszigeteléssel,",3.5,"m2"]
[null,null,"csavarfejek és illesztések glettelve (Q2),"]
[null,null,"2 x 1 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással,"]
[null,null,"egyszeres, CW 75-06 mm vtg. tartóvázzal\nRIGIPS normál építőlemez RB 12,5 mm, ásványi szálas hőszigetelés\n"]