{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Záradék","Fejezet összesítő","01  fejezet","Munka3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":33,"n_cols":4,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,3],[21,0,21,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[28,2,28,3],[32,1,32,2],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SZTE GMF"]
{"$rows_empty":7}
["Név : SZTE                             ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["Cím : SZTE Jancsó Kollégium            ",null," Kelt:      2012. év  ápr. hó...nap    "]
["Szeged, Semmelweis u.                  ",null," Szám         :.............           "]
["                                       ",null," KSH besorolás:.....................   "]
["                                       ",null," Teljesítés:20.. év...........hó...nap "]
["A munka leírása:                       ",null," Készítette   :kószó-vj                "]
["       padlóburkolat munkák                                                   "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["Készült:                                                                      "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["1.2 Tartalékkeret ",0.05]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Fejezet összesítő","index":1,"n_rows":3,"n_cols":3,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Fejezetek megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["01  fejezet",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"01  fejezet","index":2,"n_rows":63,"n_cols":9,"rows_kept":63,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[57,0,57,5],[1,0,1,5],[3,0,3,5],[36,0,36,5],[38,0,38,5],[40,0,40,5],[51,0,51,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
["36 Vakolás és rabicolás"]
[1,"36-090-2.1.3","Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 21-40 cm szélesség között (Folyosókon, szobákban, stb. az elbontott lábazat pótlása 30 cm magasságban.)",540,"m      ",0,0,0,0]
["42 Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése"]
[2,"42-000-2.3","Lapburkolatok bontása, lábazatburkolat 0,50 m magasságig,  egyenes egysoros vagy lépcsős kivitelben, 10x10 - 20x20 cm-es lapméretig (Folyosókon, szobákban, étkező helyiségekben lábazatbontás 30 cm magasságban.)",540,"m      ",0,0,0,0]
[]
[3,"42-011-2.1.3.1","Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, meglévő hidegburkolaton felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben",710,"m2     ",0,0,0,0]
[]
[4,"42-011-2.1.3.4.1","Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, meglévő hidegburkolaton önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban (Aljzatkiegyenlítő réteg)",650,"m2     ",0,0,0,0]
[]
[5,"42-012-1.1.1","Fal-, pillér-, oszlop-, és lábazatburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, (vágott lapokból, 13 cm magassággal)",560,"m      ",0,0,0,0]
[]
[6,"42-022-1.1.1.2","Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, (lépcső belépőkön gyárilag nútokkal sávosan csúszásmentesített lapokból)",50,"m2     ",0,0,0,0]
[]
[7,"42-022-1.1.4.2.2.1","Padlóburkolat készítése, beltérben, meglévő hidegburkolatra, gres, kőporcelán lappal, diagonálba, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszéleséggel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel  (30x30 két színű greslapokból, fugázat színe: szürke)",710,"m2     ",0,0,0,0]
[]
[8,"42-031-1.3.1","Műkőburkolatok; lábazat, helyszíni felhordással, felületi megdolgozás nélkül, (az ablak előtti lábazat műkő teteje újragyártandó)",1,"m2     ",0,0,0,0]
[]
[9,"42-071-3","Kiegészítő profil utólagos elhelyezése padlóburkolatoknál, szintbeli hidegburkolatváltások esetén, rézből, alumíniumból, eloxált alumíniumból, acél és szálcsiszolt acélból, 14-25 mm szélességi mérettel (alu profil, nem öntapadós, hanem csavaros vagy lap",1,"m      ",0,0,0,0]
[null,null,"alá épített kivitelben)"]
[]
[10,"42-071-7.2.2","(alu dilatációs profilok) Kiegészítő dilatációs profil elhelyezése tartós, mozgásokat felvevő fugákhoz, kombinált kemény és lágy műanyagból, csempe- és padlólap burkolatoknál, előre beépítetten vagy utólagosan beépítve, sárgaréz-műanyag, alumínium-",35,"m      ",0,0,0,0]
[null,null,"műanyag, nemesacél- műanyag kombinációban, 5-43 mm fugaszélességgel, 2,5-30 mm vastagsági mérettel, különböző színekkel, vékony ágyazat esetén"]
[]
[11,"42-071-11","Élzáró profil elhelyezése fal és padlóburkolatok külső sarkainak védelmére, szegletes és lekerekített kialakítással, záróprofil nélkül, műanyagból, festett alumíniumból, nemesacélból, rézből, 2-30 mm magassági mérettel (lábazat tetején műa. élzáró profil)",560,"m      ",0,0,0,0]
[]
[12,"42-090-3.1.1","Lapburkolat javítása; Padlóburkolat javítása, egy-egy lap kivésésével, pótlásával, (helyük misungos kitöltésével)",2,"m2     ",0,0,0,0]
[]
[13,"42-090-0-0000001","komplex tétel:  Földszinti mészkő lábazatburkolat felületének felújítása csiszolással, a kitörések, repedések műgyantával történő kitöltése után.  A lábazat 60 m hosszú, 20 cm magas.",12,"m2     ",0,0,0,0]
[]
[14,"42-090-0-0000002","komplex tétel:  Földszinti mészkő padlóburkolat felületének felújítása csiszolással, a kitörések, repedések műgyantával történő kitöltése után.",125,"m2     ",0,0,0,0]
[]
[15,"42-001-2","Lábazatburkolat készítése, (melegítő helyiségekben a csempeburkolatoknál a lábazati elemeket  a meglevő burkolatra ragasztva.)",14,"m      ",0,0,0,0]
[]
[16,"42-090-7.1.1-0470016","Lépcsőknél kisebb felületi hiányosságok javítása. Műkő felület javítása, sérült felület fecskefarkos kivésése és műkőbetonnal pótlása 3 cm vastagságban bármilyen felületi megdolgozással, tagozat nélkül, 100 cm² felületig Műkőkeverék színezetlen, durva,",1,"m2     ",0,0,0,0]
[null,null,"fagy- és kopásálló"]
["44 Asztalosszerkezetek elhelyezése"]
[17,"44-090-6","Meglévő ajtólap rövidebbé vétele szárnyanként (a padlóburkolat szintemelkedése miatt, szükség szerint; 85 cm széles ajtók)",88,"db     ",0,0,0,0]
["45 Lakatosszerkezetek elhelyezése"]
[18,"45-090-4","Folyosói fémszerkezetű kétszárnyú ajtók átalakítása az új burkolat  miatti padlószint emelkedés miatt",7,"db     ",0,0,0,0]
["47 Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)"]
[19,"47-000-1.3.1","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, (csiszolás a lábazati elemek feletti 40 cm széles javított sávban)",550,"m      ",0,0,0,0]
[]
[20,"47-000-1.21.4.1","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, diszperziós kötőanyagú glettel, vakolt felületen, (lábazat feletti javított 40 cm-es sávban)",550,"m      ",0,0,0,0]
[]
[21,"47-011-15.1.1.1","Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós  fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen (a lábazati elemek feletti javított vakolati sávban,  40",220,"m2     ",0,0,0,0]
[null,null,"cm szélességben, 550 fm hosszban, a jelenlegi falszínnel megegyezően)"]
[]
[22,"47-090-0","komplex tétel:  Fém szerkezetű, fa fogódzóval ellátott lépcsőházi korlát felújítása, a fa elemek csiszolása, lakkozása, szükség szerinti pótlása,  a fém szerkezet mázolása, előkészítés után.",64,"m      ",0,0,0,0]
[]
[23,"47-011-5.1.2","Lépcsőszerkezet lábazati és egyéb sárgás színű műkő felületei festése mosószerálló  mosható betonfestékkel, 2 rétegben. Az új lépcsőburkolattal harmonizáló színben.",62,"m2     ",0,0,0,0]
["82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése"]
[24,"82-012-61","Fűtőtestek le- és visszaszerelése, festés előtt illetve festés után,",14,"db     ",0,0,0,0]
[]
[25,"82-009-2","Mosogató elhelyezése és bekötése, hideg-meleg vízre, (mosogatók szakszerű kikötése, majd újból üzembehelyezése)",3,"db     ",0,0,0,0]
[]
[26,"82-010-1","Gázfőzők, gáztűzhelyek elhelyezése és bekötése földgázra vagy PB gázra, (A melegítőhelyiségekben lévő gáztűzhelyek szakszerű kikötése, majd újbóli üzembehelyezése.)",8,"db     ",0,0,0,0]
["90 Takarítási munkák"]
[27,"90-006-3.2","Konténerben összegyűjtött szemét kiszállítása utcára, minden további 10 m-re     (5 m3-es törmelékszállító konténer elszállítása)",1,"db     ",0,0,0,0]
[]
[28,"90-008-4.1","Festés után padlózat tisztítása kaparással, felmosással műkő-, mozaik-, kőagyaglap padlóburkolat",2,"100m2  ",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Fejezet összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Munka3","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}