{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Záradék","Összesítő","Bádogozás","Szigetelés"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3],[6,0,6,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[31,1,31,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":8}
["Név :  SZTE id. Jancsó Miklós Kollégium                                 ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["Cím :   Szeged, Semmelweis u. 7.                               ",null," Kelt:      20.. év...........hó...nap "]
["                                       ",null," Szám         :.............           "]
["                                       ",null," KSH besorolás:.....................   "]
["                                       ",null," Teljesítés:20.. év...........hó...nap "]
["A munka leírása:                       ",null," Készítette   :.....................   "]
["    Lapostető szigetelés felújítása                                                                          "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["Készült:                                                                      "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei"]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen"]
["2.1 ÁFA vetítési alap"]
["2.2 Áfa",0.27]
["3.  A munka ára"]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":4,"n_cols":3,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Bádogozás"]
["Szigetelés"]
["Összesen:"]

{"sheet":"Bádogozás","index":2,"n_rows":7,"n_cols":9,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"43-003-4.3.1.1-0993104","Régi falszegély bontása és új falszegély szerelése lágyfedésű tetőhöz, minősített ötvözött horganylemezből, 33 cm kiterített szélességig Falszegély RHEINZINK QUALITY ZINK minőségű ötvözött horganylemezből, 0,65 mm vtg., standard felületű, Ksz: 25 cm",20,"m"]
[]
[2,"43-003-10.1.1.1-0993129","Kétvízorros falfedés, egyenesvonalú kivitelben, a szükséges dilatációval minősített ötvözött horganylemezből, 50 cm kiterített szélességig Kétvízorros fallefedés RHEINZINK-QUALITY ZINK min. ötvözött horg.lemezből, 0,70 mm vtg., standard színben, Ksz: 50",32,"m"]
[null,null,"cm"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:"]

{"sheet":"Szigetelés","index":3,"n_rows":9,"n_cols":9,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"48-005-1.83.1-0413483","Csapadékvíz elleni szigetelés; Páraszellőző elhelyezése, termoplasztikus műanyag páraszellőző beépítése bitumenes lemez szigetelésű tetőben, csapadékvíz elleni szigeteléshez vízhatlanul csatlakoztatva",20,"db"]
[]
[2,"48-005-1.7.1.1.2.1-0099008","Csapadékvíz elleni szigetelés; Meglévő szigetelés 40×40 cm-es raszterben 25 mm-es lyukak fúrása perforált szigetelésre Viabit primer kellősítés készítése, erre Perfoval Pe gőznyomás levezető réteg Szigetelő lemezek alsó rétege Extraflex V 4 kg H, a",151,"m2"]
[null,null,"fedőréteg Extraflex P 4,5 kg Mineral jelű  SBS modifikált bitumenes lemez Ékelem beépítésével attaikafalra és oldalfalra felvezetve bádogozás alá    Felső réteg szigetelés készítése, egy réteg bitumenes lemezzel, vízszintes felületen, nehéz"]
[null,null,"felületvédelem nélküli tetőkön, minimum 4,0 mm vastag palaőrlemény hintésű DUO felépítésű (felül elasztomerbitumenes (SBS modifikált), alul oxidbitumenes társított rétegű) lemezzel, az alsó réteghez teljes felületű hegesztéssel, fél lemezszélesség"]
[null,null,"eltolással fektetve VILLAS EO-PV 4 S/K Extra, poliészterfátyol hordozórétegű, 4,2 mm névleges vtg. palaőrlemény felső felületű SBS-oxid DUO lemez"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:"]