{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":13,"sheets":["Záradék","Összesítő","Irtás, föld- és sziklamunka","Helyszíni beton és vasbeton mun","Falazás és egyéb kőműves munkák","Vakolás és rabicolás","Aljzatkészítés, hideg- és meleg","Asztalosszerkezetek elhelyezése","Felületképzés (festés, mázolás,","Árnyékolók beépítése","Elektromos energia ellátás, vil","Épületgépészeti csővezeték szer","Épületgépészeti szerelvények és"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[31,1,31,2],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":8}
["Név : SZTE JGYPK                       ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["Cím :Szeged, Boldogasszony sgt. 6.     "]
["                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["A munka leírása:                       ",null,null,"   "]
["Szeged, Boldogasszony sgt. 6. I. emeleti szaktanterem                         "]
["felújítása                                                                    "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":13,"n_cols":3,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Irtás, föld- és sziklamunka",0,0]
["Helyszíni beton és vasbeton munkák",0,0]
["Falazás és egyéb kőműves munkák",0,0]
["Vakolás és rabicolás",0,0]
["Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése",0,0]
["Asztalosszerkezetek elhelyezése",0,0]
["Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)",0,0]
["Árnyékolók beépítése",0,0]
["Elektromos energia ellátás, világítás",0,0]
["Épületgépészeti csővezeték szerelése",0,0]
["Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Irtás, föld- és sziklamunka","index":2,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"21-011-11.2","Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 4,0 m3-es konténerbe",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Helyszíni beton és vasbeton mun","index":3,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"31-000-13.2","Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból",1,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"31-090-2.5-0130710","Betonaljzatok és betonanyagú burkolatok foltszerű felvésése, javítása, aljzatbeton javítása kavicsbetonból 6 cm vastagságban, vassimítóval simítva C20/25 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. Dmax = 32 mm, m = 7,1 finomsági modulussal",1,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Falazás és egyéb kőműves munkák","index":4,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"33-063-3.2.1","Horonyvésés, téglafalban, 8 cm2 keresztmetszetig",180,"m",0,0,0,0]
[]
[2,"33-063-4.2.1","Horonyképzés P4 pórusbeton falazatban, 16 cm2-ig",32,"m",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Vakolás és rabicolás","index":5,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"36-090-2.1.2","Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 11-20 cm szélesség között",222,"m",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Aljzatkészítés, hideg- és meleg","index":6,"n_rows":22,"n_cols":9,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"42-000-3.4","Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, gumilemez vagy PVC burkolat tekercsből, lapokból vagy lépcsőn betétként",58,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"42-000-6.2","Egyéb bontások, ragasztott padlóburkolat aljzatának portalanítása, a maradék ragasztószer oldószeres eltávolítása, maratása, felkaparása",58,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"42-041-3.1.1.1-0310357","Meglévő aljzat kiegyenlítése, rugalmas burkolat alá, parketta és laminált padló úsztatott fektetéséhez, (általános igénybevétel) ragasztóval szennyezett betonaljzat (cementesztrich) felület előkészítése, 3 mm vastagságban HENKEL Thomsit DH Maxi önterülő",58,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"aljzatkiegyenlítő, szálerősített, Cikkszám: 325 398 + HENKEL Thomsit R 766 multifunkciós alapozó, Cikkszám: 847 941"]
[]
[4,"42-042-4.3.2","Parkettafektetés laminált padló (parkettapanel) min. 8 mm vastag, min. AC4 kopásállóságú, úsztatott fektetése kiegyenlített aljzatra,    ragasztás nélkül, álátét fóliával, hangszigetelt réteggel ellátva",58,"m2",0,0,0,0]
[]
[5,"42-042-5.1.1-0312107","Laminált padló, min. 8 mm vastag, min. AC4 kopásállóságú, függőleges felületre telibe ragasztva (mechanikus illesztésű) (ragasztó anyag külön tételben kiírva)",16,"m2",0,0,0,0]
[]
[6,"42-042-5.1.1-0312114","Laminált padló, min. 8 mm vastag, min. AC4 kopásállóságú, fektetése, álátét fóliával, dobogón vízszintes felületen",54,"m2",0,0,0,0]
[]
[7,"42-042-5.1.9-0310164","Ajánlott alapozó és ragasztó laminált padló fektetéséhez függöleges felületen BONA R 850 poliuretán parkettaragasztó, egykomponensű",16,"m2",0,0,0,0]
[]
[8,"42-042-31.1.7","Lábazat kialakítása, laminált szegőből",28,"m",0,0,0,0]
[]
[9,"42-071-1-0150138","Kiegészítő profil elhelyezése padlóburkolatok külső éleinek védelmére, szintbeli burkolatváltások esetén, alumíniumból, eloxált alumíniumból, nemesacélból vagy rézből, 2-40 mm magassági mérettel Schlüter-SCHIENE-A 2,5m, \"L\" élvédő profil H=25mm, natúr",123,"m",0,0,0,0]
[null,null,"alu Rendelési szám: A250"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Asztalosszerkezetek elhelyezése","index":7,"n_rows":14,"n_cols":9,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"44-090-1.2","Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet kisebb javítása, illesztése  faanyag- és/vagy vasalatpótlással, rövidebbé vétele 1,21-2 m2 között, vasalatpótlással ajtó",3,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"44-090-1.3","Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet kisebb javítása, illesztése  faanyag- és/vagy vasalatpótlással, 2 m2 felett, vasalatpótlással 130*255 ablak",6,"db",0,0,0,0]
[]
[3,"44-000-2","Meglévő padrendszer és tanári asztal bontása, lapraszerelése,  deponálása az épület udvarán",19,"db",0,0,0,0]
[]
[4,"44-000-3","Faszerkezetű emelvény bontása",1,"db",0,0,0,0]
[]
[5,"44-000-4","Tábla áthelyezése",1,"db",0,0,0,0]
[]
[6,"44-006-1.2","Keményfa vitrin gyártása, elhelyezése  80x160x10cm üvegezett",2,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Felületképzés (festés, mázolás,","index":8,"n_rows":20,"n_cols":9,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"47-000-1.1.1.1","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; többrétegű meszelés lekaparása bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen",0.4427,"100 m2",0,0,0,0]
[]
[2,"47-000-1.21.2.2.1.1-0150145","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), beton felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen 2 rétegben Szériaglett simítótapasz",221.35,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"47-021-21.3.4-0141231","Fogasok mázolása   -felületelőkészítés homokszórással -zománcozás Hammerite zománcfesték,",5,"db",0,0,0,0]
[]
[4,"47-021-21.3.4-0141232","Szellőzőrácsok  mázolása   -felületelőkészítés homokszórással -zománcozás Hammerite zománcfesték,",2,"db",0,0,0,0]
[]
[5,"47-021-21.4.2-0137141","Acélfelületek mázolása -felületelőkészítés -fedőmázolás -zománcozás cső és regisztercső felületén   Trinát zománcfesték, fehér",86,"m",0,0,0,0]
[]
[6,"47-031-1.3.1.1-0130711","Belső fafelületek mázolása, tagolatlan felületen -símító tapaszolás Trinát fatapasz -fedőmázolás Trinát alapozó -zománcozás Trinát zománc festék, fehér",82.66,"m2",0,0,0,0]
[]
[7,"47-000-2.8.1","Járófelület bevédése fóliával",100,"m2",0,0,0,0]
[]
[8,"47-000-7.1.2.2","Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajmázolás eltávolítása fa nyílászáró szerkezetről, lekaparással (raskettázás), tagolt felületről felület 20%-a",16.53,"m2",0,0,0,0]
[]
[9,"47-011-15.1.1.2-0151171","Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós  fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: 5995061999118",221.35,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Árnyékolók beépítése","index":9,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"49-061-1.1.1.1.4-0191659","Méretre készített belső vászonroló beszerelése, meglévő árnyékoló szerkezet burkolatába és lefutójába, motoros mozgatással, vezetékezéssel a tápkábelig, bekötéssel és vezérléssel,  10,0 m kerületig Vászonroló 100%-ig fényzáró kivitelben, 130x255 cm",6,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Elektromos energia ellátás, vil","index":10,"n_rows":79,"n_cols":9,"rows_kept":79,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"71-000-1.1.1","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; védőcső leszerelése műanyag csőből, falhoronyból",75,"m",0,0,0,0]
[]
[2,"71-000-1.11","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése",25,"db",0,0,0,0]
[]
[3,"71-000-1.13","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése",19,"db",0,0,0,0]
[]
[4,"71-001-1.1.1.1.1-0110116","Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke",305,"m",0,0,0,0]
[null,null,"védőcső 16 mm, Kód: MU-III 16"]
[]
[5,"71-002-1.1-0210002","Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 H07V-U 450/750V 1x1,5",760,"m",0,0,0,0]
[null,null,"mm2, tömör rézvezetővel (MCu)"]
[]
[6,"71-002-1.1-0210003","Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 H07V-U 450/750V 1x2,5",260,"m",0,0,0,0]
[null,null,"mm2, tömör rézvezetővel (MCu)"]
[]
[7,"71-002-2.1-0211041","Szigetelt vezeték elhelyezése közvetlen falhoronyba vagy falra fektetve,  vakolat alá, 1-3 erű tömör rézvezetővel, dobozokkal és leágazó kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül,",120,"m",0,0,0,0]
[null,null,"keresztmetszet: 1,5-2,5 mm2 MMFalCu 450/750V 3x1,5 mm2, tömör rézvezetővel"]
[]
[8,"71-002-41.1.1-0111856","Jelátviteli koaxiális kábel elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, alufólia vagy rézszövet árnyékolással, 75 ohm Koaxiális kábel RG 59 (75 Ohm)",50,"m",0,0,0,0]
[]
[9,"71-005-1.1.1.4-0562353","Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A kétáramkörös (csillár) kapcsolók LEGRAND csillárkapcsoló fehér, kerettel",2,"db",0,0,0,0]
[]
[10,"71-005-1.11.1.1.1-0230124","Komplett világítási szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND  2P+F csatlakozóaljzat fehér",17,"db",0,0,0,0]
[]
[11,"71-005-1.41.1-0230111","Komplett világítási szerelvények; Antenna csatlakozóaljzat elhelyezése bármely hálózathoz (csillagpontos vagy felfűzött hálózathoz) LEGRAND TV-RD csatlakozóaljzat végzáró kerettel, fehér",2,"db",0,0,0,0]
[]
[12,"71-005-1.41.1-0230112","Meglévő elektromos elosztó bővítése B-C tip tulfesz. levezetővel, kismegszakítókkal leválasztó kapcsolóval, áramvédő kapcsolóval(FI)",1,"db",0,0,0,0]
[]
[13,"71-011-5.2.1-0621489","Fénycsövek, T8 egyenes fénycsövek PHILIPS MASTER TL-D Super 80 fénycső, háromsávos, 58W/840 SLV/25, G13 fej",23,"db",0,0,0,0]
[]
[14,"71-013-9","Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése",43,"mp*",0,0,0,0]
[]
[15,"71-013-10","Kiviteli és \"D\" terv készítése",1,"db",0,0,0,0]
[]
[16,"71-001-1.1.2.1-0110016","Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vastagfalú kivitelben, nehéz mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü I. vastagfalú, merev műanyag szürke védőcső 16 mm,",9,"m",0,0,0,0]
[null,null,"Kód: MU-I 16"]
[]
[17,"71-001-1.5.1-0110016","Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, aljzatba, vastagfalú műanyag csőből horonyvésés és doboz elhelyezése nélkül, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü I. vastagfalú, merev műanyag szürke védőcső 16 mm, Kód: MU-I 16",76,"m",0,0,0,0]
[]
[18,"71-002-1.3-0213010","Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 10-16 mm2 H07V-K 450/750V 1x 10",16,"m",0,0,0,0]
[null,null,"mm2, hajlékony rézvezetővel (Mkh)"]
[]
[19,"71-001-1.5.1-0110016","Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, aljzatba, vastagfalú műanyag csőből horonyvésés és doboz elhelyezése nélkül, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü I. vastagfalú, merev műanyag szürke védőcső 16 mm, Kód: MU-I 16",76,"m",0,0,0,0]
[]
[20,"71-002-42.1.1-0113051","Adatátviteli kábel elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, strukturált adatátviteli kábel strukturált számítógépes adatátviteli hálózatokhoz, 100 Mbit/s átviteli sebesség (CAT 5 kategória) Schrack U/UTP 4x2xAWG24 PVC C5E kábel, Csz:",70,"m",0,0,0,0]
[null,null,"HVSKU424PP"]
[]
[21,"71-002-71.2.1-0330010","Vezeték összekötése és bekötése készülékbe, kábelsaruval, 10-16 mm2 10 mm2 réz VS kábelsaru",2,"db",0,0,0,0]
[]
[22,"71-003-9","Vezetékösszekötők elhelyezése WEIDMÜLLER D 2.5/4 vezetékösszekötő,  1..2.5 mm2, 4 tömör vezeték, 450V/25A, Rsz: 174644",60,"db",0,0,0,0]
[]
[23,"71-004-6.3-0190008","Tartó és egyéb szerkezetek elhelyezése, faliék F-8 műanyag faliék",100,"db",0,0,0,0]
[]
[24,"71-005-1.1.1.1-0562351","Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A egypólusú kapcsolók LEGRAND egypólusú kapcsoló fehér, kartonlovas R: 691801",2,"db",0,0,0,0]
[]
[25,"71-005-1.1.1.5-0562354","Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A alternatív (váltó) kapcsolók LEGRAND váltókapcsoló fehér, kartonlovas R: 691806",6,"db",0,0,0,0]
[]
[26,"71-005-1.1.1.6-0562355","Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A keresztkapcsolók LEGRAND  keresztkapcsoló fehér, kartonlovas R: 691807",3,"db",0,0,0,0]
[]
[27,"71-005-1.48.1.3","Komplett világítási szerelvények; Előszerelt dugaszolóaljzat elhelyezése, mellvédcsatornába, 4 modulos",3,"db",0,0,0,0]
[]
[28,"71-006-17.2-0319509","Összeépíthető működtető és jelzőberendezések elemei;  zsaluvezérlő betét és kiegészítő elemeinek elhelyezése,  falba süllyesztett kivitelben PRODAX Pdk2-R105 kb2 zsalukapcsoló betét",6,"db",0,0,0,0]
[]
[29,"71-005-1.31.2-0562470","Komplett világítási szerelvények; Telefon és PC csatlakozóaljzat  elhelyezése (egyes/kettős), PC  CAT5 aljzat, süllyesztett, RJ45,",2,"db",0,0,0,0]
[]
[30,"71-009-4","Áramköri elosztók (elosztószekrények) feliratainak elhelyezése",1,"db",0,0,0,0]
[]
[31,"71-010-1.1.1.1.1-0140228","Mennyezeti lámpatest elhelyezése  előre elkészített tartószerkezetre,  fénycsöves kivitelben COMPASS MTL-158-22-10 IP20 fénycsöves  lámpatest, fényterelő: V alak, sík lamella fehérre szinterezve meglévő le és felszerelése",15,"db",0,0,0,0]
[]
[32,"71-010-1.1.1.1.1-0140229","Mennyezeti lámpatest elhelyezése  előre elkészített tartószerkezetre, fénycsöves kivitelben COMPASS MTL-258-22-12 IP20 fénycsöves  lámpatest, fényterelő: Al. V alak, profilozott lamella meglévő le és felszerelése",4,"db",0,0,0,0]
[]
[33,"71-010-12.2.2","(Akkumulátoros vészvilágítás)  Tartalék világítási lámpatestek elhelyezése, süllyesztett kivitelben, készenléti üzemű, kompakt fénycsöves",2,"db",0,0,0,0]
[]
[34,"71-010-12.2.3","Motorbekötés ellenőrzése háromszori próbával sötétítő redőnyök számára",6,"db",0,0,0,0]
[]
[35,"71-013-7.4","Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, nagykiterjedésű fémtárgy földelő kötése",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Épületgépészeti csővezeték szer","index":11,"n_rows":14,"n_cols":9,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"81-004-1.4.1.1.1.3-0110010","Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőhajlítással, DN 20 Fekete acélcső MSZ 120/1 A 37X 3/4\" simavégű",35,"m",0,0,0,0]
[]
[2,"81-000-1.1.1","Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 50 méretig",38,"m",0,0,0,0]
[]
[3,"81-000-1.1.2","Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 65 - 80 között",8,"m",0,0,0,0]
[]
[4,"81-000-1.6","Csővezetékek leürítése, vízvezeték elzárás és nyitás, javítási munkák előtt és után",1,"db",0,0,0,0]
[]
[5,"81-001-1.6.1.1.1.1.3-0120010","Ivóvíz vezeték, Horganyzott cső szerelése, menetes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezetre, DN 50 méretig, DN 20 Horganyzott acélcső MSZ 120/1 A 37X minőségű 3/4\" simavégű",3,"m",0,0,0,0]
[]
[6,"81-002-3.1.1.1.3-0131113","PVC lefolyóvezeték szerelése, ragasztott kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, falhoronyba vagy padlócsatornába (horonyvésés külön tételben), DN 40 PVC vízvezetéki lefolyócső, KAGL  40x1.8x2000 mm simavégű",4,"m",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Épületgépészeti szerelvények és","index":12,"n_rows":14,"n_cols":9,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"82-016-13.1","Nyomáspróba, radiátorok beszabályozása 23.260 W teljesítményig",6,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"82-000-1.2.1","Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények, DN 50 méretig",12,"db",0,0,0,0]
[]
[3,"82-000-4.2.6","Fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak lapradiátorok",6,"db",0,0,0,0]
[]
[4,"82-001-6.2.8-0117163","Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 légtelenítőszelep, kifolyó- és locsolószelep GIACOMINI automata légtelenítő elzáróval, R88I, 1/2\"",4,"db",0,0,0,0]
[]
[5,"82-009-2","Mosogató elhelyezése és bekötése, hideg-meleg vízre, csak munkadíj, anyagot a Megrendelő biztosítja",1,"db",0,0,0,0]
[]
[6,"82-012-4.2.1.4-0434199","Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel,  beépített szeleptesttel, 2 soros, 1600 mm-ig Meglévő radiátorok 600 mm",6,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]