{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":7,"sheets":["Záradék","Összesítő","Toronytető","Lépcsőházi tető","Jobb oldali épületszárny","Bal oldali épületszárny","Új épületrész"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[27,2,27,3],[31,1,31,2],[4,0,4,3],[5,0,5,3],[6,0,6,3],[21,0,21,3],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Helyi.Érték 2009 Építész iroda Kft."]
[]
["6800 Hódmezővásárhely, Nyikos u. 1."]
["Adószám: 11685632-2-06"]
["Tel.: +36 (62) 633-808"]
["E-mail: sr@he-epitesz.hu"]
[]
[]
["Név : SzTE, JGYPK tető karbantartási munkái             ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["Cím :                                  ",null," Kelt:      2012 év június hó...nap    "]
["                                       ",null," Szám         :.............           "]
["                                       ",null," KSH besorolás:.....................   "]
["                                       ",null," Teljesítés:20.. év...........hó...nap "]
["A munka leírása:                       ",null," Készítette   :.....................   "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["Készült:                                                                      "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":7,"n_cols":3,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Zsaluzás és állványozás",0,0]
["Falazás és egyéb kőműves munkák",0,0]
["Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése",0,0]
["Szárazépítés",0,0]
["Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Toronytető","index":2,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,null,"Kéményszegés helyreállítása",7.2,"fm",null,null,0,0]
[]
[2,null,"Toronytető fedésének utólagos korcolása",50,"fm",null,null,0,0]
[]
[21,null,"Bevilágító ablakok tömítése",2,"db",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Lépcsőházi tető","index":3,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[3,null,"Esőcsatorna tisztítása függőleges lefolyócsövekkel együtt",21,"fm",null,null,0,0]
[]
[12,null,"Kúpcserép pótlása",1,"db",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Jobb oldali épületszárny","index":4,"n_rows":10,"n_cols":9,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[8,null,"Gerinctakaró lemez rögzítése tömítő szalag elhelyezése",21,"fm",null,null,0,0]
[]
["14, 15",null,"Tetőkibúvó ajtó elhelyezése",2,"db",null,null,0,0]
[]
["13, 16",null,"Hófogó pótlása 3fm, meglévő hófogó helyreállítása",1,"egység",null,null,0,0]
[]
[24,null,"Vízelvezető üst cseréje, kapcsolódó szerkezetek helyreállítása",1,"egység",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Bal oldali épületszárny","index":5,"n_rows":18,"n_cols":9,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[4,null,"Tetőkibúvó nyílások pótlása, helyreállítása",2,"db",null,null,0,0]
[]
[5,null,"Alumíniumlemez fedés repedéseinek tömítése pl.: Sikaflex FC-11 tömítőanyaggal",1,"készlet",null,null,0,0]
[]
[7,null,"Meglévő, lifttorony feletti vízvető bontása, új szerkezetek elhelyezése",1,"db",null,null,0,0]
[]
[6,null,"Hófogó kampók rögzítése utólagosan gumilemez tömítő alátéttel",35,"db",null,null,0,0]
[]
[9,null,"Cserépfedés bontása és pótlása az alapfelülettel megegyező típussal",20,"m2",null,null,0,0]
[]
[10,null,"Fémlemez fedés igazítása a megadott helyen",1,"db",null,null,0,0]
[]
[11,null,"A pvc lemez felvált területeken történő javítása újra ragasztással",1,"db",null,null,0,0]
[]
["*",null,"Törmelék deponálása és elszállítása",{"$nulls":4},0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Új épületrész","index":6,"n_rows":29,"n_cols":9,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,null,"Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, kétlábas, 0,60-0,90 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 kN/m2 terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és",550,"m2",null,null,0,0]
[null,null,"alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 12,00 m munkapadló magasságig"]
[]
[2,null,"Kisméretű téglafal bontása  légakna peremén magastető felületről, mint járószintről.",1,"m2",null,null,0,0]
[]
["17, 19",null,"Kisméretű téglafal építése légakna peremén magastető felületről, mint járószintről.",0.6,"m2",null,null,0,0]
[]
["17, 19",null,"Beton peremgerenda építése légakna peremén magastető felületről, mint járószintről.",0.6,"m2",null,null,0,0]
[]
[18,null,"Tetőablak meletti kábelköteg áthelyezése tető bontással.",1,"db",null,null,0,0]
[]
[20,null,"Függöeresz csatorna tisztítása a lefolyó csövekkel együtt.",32,"fm",null,null,0,0]
[]
[20,null,"Homlokzati falfelületen az esőcsatorna alatti kifagyások eltávolítása, visszavakolása, festése. (Állványozás külön tételben kiírva)",15,"m2",null,null,0,0]
[]
[25,null,"Beépített búvótér feletti területen cserépfedés, lécezés és tetőfólia bontása, ideiglenes deponálása.",73,"m2",null,null,0,0]
[]
[25,null,"Beépített búvótér feletti területen 5x5cm-es stafli lécezés készítése",150,"fm",null,null,0,0]
[]
[25,null,"Beépített búvótér feletti területen párazáró fólia elhelyezése, ragasztott illesztésekkel",60,"m2",null,null,0,0]
[]
[25,null,"Beépített búvótér feletti területen 5+15cm szálas hőszigetelés (Rockwool Multirock) elhelyezése",60,"m2",null,null,0,0]
[]
[25,null,"Beépített búvótér feletti területen cserépfedés, lécezés és tetőfólia helyreállítása",73,"m2",null,null,0,0]
[]
["*",null,"Tőrmelék deponálása és elszállítása ",{"$nulls":4},0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]