{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":9,"sheets":["Záradék","Összesítő","Irtás, föld- és sziklamunka","Aljzatkészítés, hideg- és meleg","Asztalosszerkezetek elhelyezése","Felületképzés (festés, mázolás,","Elektromos energia ellátás, vil","Épületgépészeti szerelvények és","Takarítási munkák"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":40,"n_cols":8,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,0,12,8],[19,0,19,8],[20,5,20,6],[20,7,20,8],[21,5,21,6],[21,7,21,8],[27,6,27,7],[37,6,37,7],[39,0,39,8],[22,5,22,6],[22,7,22,8],[23,6,23,7],[24,6,24,7],[25,6,25,7],[26,6,26,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SZTE GMF"]
[]
[]
[]
[]
[]
["Név:"]
[]
["Cím:",{"$nulls":4},"Készítette:"]
[]
[]
[]
["A munka leírása:"]
[]
[]
[]
[]
["Készült:"]
[]
["Költségvetés Főösszesítő (HUF)"]
["Megnevezés:",{"$nulls":4},"Anyagköltség",null,"Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",{"$nulls":4},0,null,0]
["1.2 Építés közvetlen költségei",{"$nulls":4},0,null,0]
["2.1 Tartalék keret vetítési alap",{"$nulls":5},0]
["2.2 Tartalék keret",null,null,null,0.05,null,0]
["3.1 ÁFA vetítési alap",{"$nulls":5},0]
["3.2 Áfa",null,null,null,0.27,null,0]
["4.  A munka ára",{"$nulls":5},0]
{"$rows_empty":9}
[{"$nulls":6},"Aláírás"]
[]
["Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2011.1 - SILVER programcsomagjával"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":9,"n_cols":3,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Irtás, föld- és sziklamunka",0,0]
["Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése",0,0]
["Asztalosszerkezetek elhelyezése",0,0]
["Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)",0,0]
["Elektromos energia ellátás, világítás",0,0]
["Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése",0,0]
["Takarítási munkák",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Irtás, föld- és sziklamunka","index":2,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"21-011-11.2","Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 4,0 m3-es konténerbe",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Aljzatkészítés, hideg- és meleg","index":3,"n_rows":13,"n_cols":9,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"42-011-2.1.1.1-0214001","Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben SCHÖNOX KH oldószermentes, diszperziós bázisú alapozó koncentrátum",71.46,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"42-022-1.1.1.2.1.1-0212003","Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszéleséggel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf GRES/Gres ragasztó, EN 12004",71.46,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"szerinti C2T minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér"]
[]
[3,"42-000-2.1","Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból",71.46,"m2",0,0,0,0]
[]
[4,"42-011-2.1.1.4.1-0212044","Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban LB-Knauf NIVOPLUS/Padlókiegyenlítő 3-15 mm, Csz: 618001",71.46,"m2",0,0,0,0]
[]
[5,"42-090-3.2.1.2","Lapburkolat javítása; Fal- és pillérburkolat javítása egy-egy lap kivésésével, pótlásával, 15x15 cm-es csempelap",6,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Asztalosszerkezetek elhelyezése","index":4,"n_rows":16,"n_cols":9,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"44-000-3","Szekrények mozgatása, ki-és bepakolása (mosdó mellett).",7.5,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"44-000-3-0000001","Vegyifülkék mozgatása helyiségen belül. A csatlakozók ki-és visszakötésével.",2,"db",0,0,0,0]
[]
[3,"44-000-5","Konzolos asztal (pult) elbontása, visszaszerelése,  a csatlakozó profil szükségszerű cseréjével.",18,"m",0,0,0,0]
[]
[4,"44-029-1.2.3","Labor asztalok átalakítása, munkalap csere (vegyszerálló), lábazat csere, illetve javítás, az asztalok mozgatása, helyszíni szerelése. 1-es és 2-es asztalok, 8 elem.",2,"db",0,0,0,0]
[]
[5,"44-029-1.2.3-0000001","Labor asztalok átalakítása, munkalap csere (vegyszerálló), lábazat csere, illetve javítás, az asztalok mozgatása, helyszíni szerelése. 3-as asztal, 10 elem.",1,"db",0,0,0,0]
[]
[6,"44-090-2.8","Mosogató szekrények javítása faanyag- és/vagy vasalatpótlással, a 3-as asztalnál lévőnél teli munkalap felszereléssel.",3,"db",0,0,0,0]
[]
[7,"44-029-1.1.2","Asztalokon lévő állványok átalakítása, elhelyezése és helyszíni szerelése,  zártszelvény tartószerkezet (mázolt), laminált bútrlap kemény élzárással, űveg ajtók és függőleges osztó fal. 90 cm x 130cm.",7,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Felületképzés (festés, mázolás,","index":5,"n_rows":14,"n_cols":9,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"47-000-1.3.1.1","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, tagolatlan felületen",45,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"47-000-1.21.2.1.1.1-0142371","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen Rigips Profin por alakú felületkiegyenlítő glett",45,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"47-011-15.1.1.1-0151171","Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós  fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: 5995061999118",45,"m2",0,0,0,0]
[]
[4,"47-031-1.1.1.1-0130701","Belső fafelületek alapmázolása, fedőmázolása, zománcozása tagolt felületen, a felületek csiszolásával, javításával.",50.43,"m2",0,0,0,0]
[]
[5,"47-021-31.4.1-0130361","Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042",30,"m",0,0,0,0]
[]
[6,"47-021-31.5.1-0130361","Acélfelületek átvonó festése fűtőtesten, NÁ 80 feletti csövön műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042",12,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Elektromos energia ellátás, vil","index":6,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"71-008-7-0164008","Jelenleg vizszintesen szerelt asztalokra telepített  1 db informatikai,  és 9db erősáramú csatlakozó aljzatokat tartalmazó csatorna átszerelése,  új helyre föggőlegesen szerelve.",6,"db",0,0,0,0]
[]
[null,"71-008-7-0164008","Megszűnő mosogatóból kialakított szekrény fölé 1 db erősáramú csatlakozó aljzat kiépítése, falba süllyesztett vetekkel, horony képzéssel és javítással.",1,"db"]
[]
[2,"71-013-9","Érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése",60,"mp*",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Épületgépészeti szerelvények és","index":7,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"82-000-3.3","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, kétmedencés mosogató megszüntetése (a szekrény felhasználásra kerül) a vizes csatlakozások visszabontásával, megszüntetésével.",1,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"82-000-3.2","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, falikutak, mosdók, vezetékek dugózása. (az elbontott mosdó leadásával)",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Takarítási munkák","index":8,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"90-001-4","A munkavégzéssel érintett területek finom takarítása, a közlekedési útvonal és a munkaterület folyamatos tisztán tartása.",1,"költség",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]