{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":11,"sheets":["Záradék","Összesítő","Helyszíni beton és vasbeton mun","Falazás és egyéb kőműves munkák","Tetőfedés","Aljzatkészítés, hideg- és meleg","Lakatosszerkezetek elhelyezése","Felületképzés (festés, mázolás,","Elektromos energia ellátás, vil","Épületgépészeti csővezeték szer","Takarítási munkák"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":40,"n_cols":8,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[27,6,27,7],[37,6,37,7],[39,0,39,8],[22,5,22,6],[22,7,22,8],[23,6,23,7],[24,6,24,7],[25,6,25,7],[26,6,26,7],[12,0,12,8],[19,0,19,8],[20,5,20,6],[20,7,20,8],[21,5,21,6],[21,7,21,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SZTE GMF"]
[]
[]
[]
[]
[]
["Név:"]
[]
["Cím:",{"$nulls":4},"Készítette:"]
[]
[]
[]
["A munka leírása:"]
[]
[]
[]
[]
["Készült:"]
[]
["Költségvetés Főösszesítő (HUF)"]
["Megnevezés:",{"$nulls":4},"Anyagköltség",null,"Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",{"$nulls":4},0,null,0]
["1.2 Építés közvetlen költségei",{"$nulls":4},0,null,0]
["2.1 Tartalék keret vetítési alap",{"$nulls":5},0]
["2.2 Tartalék keret",null,null,null,0.05,null,0]
["3.1 ÁFA vetítési alap",{"$nulls":5},0]
["3.2 Áfa",null,null,null,0.27,null,0]
["4.  A munka ára",{"$nulls":5},0]
{"$rows_empty":9}
[{"$nulls":6},"Aláírás"]
[]
["Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2011.1 - SILVER programcsomagjával"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":11,"n_cols":3,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Helyszíni beton és vasbeton munkák",0,0]
["Falazás és egyéb kőműves munkák",0,0]
["Tetőfedés",0,0]
["Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése",0,0]
["Lakatosszerkezetek elhelyezése",0,0]
["Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)",0,0]
["Elektromos energia ellátás, világítás",0,0]
["Épületgépészeti csővezeték szerelése",0,0]
["Takarítási munkák",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Helyszíni beton és vasbeton mun","index":2,"n_rows":5,"n_cols":9,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"31-011-1.1-0121110","Beton lábazat készítése kézi erővel, 10 cm szélességben,  10-15 cm magasságban, C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,4 finomsági modulussal, símított kivitelben, élek lekerekítésével, a térbetonhoz tüskézve,",3,"m",0,0,0,0]
[null,null,"a térbeton felületének előkészítésével (érdesítés, tapadóhíd)   beton festékkel felületkezelve. Veszélyes hulladék tároló kerítés vonalában, a kerítés alját követve."]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Falazás és egyéb kőműves munkák","index":3,"n_rows":5,"n_cols":9,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"33-000-1.1.1.1.1","Teherhordó és kitöltő falazat bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, bármilyen falvastagsággal, falazó, cementes mészhabarcsból, vegyszertároló falazatában, 0,6x0,8 m méretben, a káva",2,"db",0,0,0,0]
[null,null,"javításával, álvány építéssel."]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Tetőfedés","index":4,"n_rows":7,"n_cols":9,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"41-000-2","Polikarbonát fedés bontása (műanyag), veszélyes hulladáktároló, 2,0x3,0 m",6,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"41-006-1.1-0990340","Trapézlemez fedés készítése színes műanyagbevonatú horganyzott acél  lemezből, 20 mm profilmagasságú lemezzel, egyszerű nyereg vagy félnyereg tetőnél. LINDAB lemezből (0,5 mm vtg.) Standard színekben, a tartószerkezet szükséges átalakításával. Veszélyes",6,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"hulladék tároló."]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Aljzatkészítés, hideg- és meleg","index":5,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"42-011-2.2.1.1-0151721","Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése kültérben, hőterhelt felületen beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben weber.col primer alapozó, Kód: G65020",46,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Lakatosszerkezetek elhelyezése","index":6,"n_rows":9,"n_cols":9,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"45-090-1.3-0540312","Vegyszertároló épület ajtajai feletti felülvilágító üvegezések bontása, a helyére perforált lemez (20 mm lyukbőség) beépítése,  a lemez és a javítás helyének felületkezelése (alap, fedő és zománc mázolás), a meglévővel azonos színben. 1 db üveg mérete:",3,"db",0,0,0,0]
[null,null,"06x08 m"]
[]
[2,"45-004-4.1-0990115","Kibontott falazatba 1 db fix zsalus szellőző (felület kezelést nem igénylő) elhelyezése, rovarhálóval, homlokzati nyílásba, 06x08 m méretben. Vegyszertároló.",1,"db",0,0,0,0]
[]
[3,"45-004-4.1-0990116","Kibontott falazatba 1 db perforált lemez (20 mm lyukbőségű) elhelyezése,  keretbe, felületkezelve (alapozás, fedő és zománc mázolás). válaszfali nyílásba, 06x08 m méretben. Vegyszertároló.",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Felületképzés (festés, mázolás,","index":7,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"47-041-5.1.2","Szikra mentes padlóbevonat készítése kültéri betonfelületen  alapozóval és 2 réteg átvonóval, durva felületen, polcozott helyiségben. Vegyszer raktár.",46,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Elektromos energia ellátás, vil","index":8,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"71-010-1.1.1.2.2-0140211","Helyiségek villamos hálózatának üzembehelyezése. A meglévő szerelvények felhasználásával.",1,"egység.",0,0,0,0]
[]
[2,"71-013-9","MSZ HD 60364-4-41:2007  szabvány szerinti első üzembehelyezési jegyzőkönyv készítése",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Épületgépészeti csővezeték szer","index":9,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"81-000-1.1.3","Padlóösszefolyó megszüntetése, szakszerű lezárása, padló szint alatt,  a padló burkolat helyreállításával. Vegyszertároló.",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Takarítási munkák","index":10,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"90-001-1","Vegyszertároló beton padlóburkolatának tisztítása, tapadóhíd felhordása előtt.",46,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"90-001-1","A munkával érintett terület takarítása, keletkezett hulladék elszállítása.",1,"költség",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]