{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Kv"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Kv","index":0,"n_rows":85,"n_cols":8,"rows_kept":85,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[81,6,81,7],[0,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,3,7],[4,0,4,7],[39,1,39,7],[5,1,5,7],[8,1,8,7],[29,1,29,7],[26,1,26,7],[11,1,11,7],[72,1,72,7],[51,1,51,7],[57,1,57,7],[84,6,84,7],[80,6,80,7],[82,6,82,7],[54,1,54,7],[60,1,60,7],[63,1,63,7],[66,1,66,7],[48,1,48,7],[69,1,69,7],[14,1,14,7],[17,1,17,7],[32,1,32,7],[36,1,36,7],[45,1,45,7],[20,1,20,7],[42,1,42,7],[23,1,23,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["KÖLTSÉGVETÉS KIÍRÁS"]
[]
["Szeged, Kossuth L. sgt. 74 sz. Károlyi Kollégium"]
["Főelosztó berendezés csere"]
[]
[1,"Fém vezetékcsatorna elhelyezése idomelemekkel, tartószerkezetre KBS 60x400x1,0 mm"]
[null,6,"m","A:",0,null,0]
[null,null,null,"D:",null,0,null,0]
[2,"MÜ.I.  védőcső elhelyezése falon kívül tartószerkezeten átm: 36 mm"]
[null,10,"m","A:",0,null,0]
[null,null,null,"D:",null,0,null,0]
[3,"MÜ.I.  védőcső elhelyezése falon kívül tartószerkezeten átm: 48 mm"]
[null,3,"m","A:",0,null,0]
[null,null,null,"D:",null,0,null,0]
[4,"LPE. védőcső elhelyezése aljzatban  illetve falhoronyban vésési munkával, beton, illetve falhorony helyreállítással átm: 40 mm"]
[null,14,"m","A:",0,null,0]
[null,null,null,"D:",null,0,null,0]
[5,"Szigetelt vezeték szerelése védőcsőbe vagy vezetékcsatornába,  vörösréz vezetővel,                          NYM-J 3x10 mm2"]
[null,105,"m","A:",0,null,0]
[null,null,null,"D:",null,0,null,0]
[6,"Szigetelt vezeték szerelése védőcsőbe vagy vezetékcsatornába,  vörösréz vezetővel,                          NYM-J 5x10 mm2"]
[null,5,"m","A:",0,null,0]
[null,null,null,"D:",null,0,null,0]
[7,"Szigetelt vezeték szerelése védőcsőbe vagy vezetékcsatornába,  vörösréz vezetővel,                          NYM-J 5x16 mm2"]
[null,12,"m","A:",0,null,0]
[null,null,null,"D:",null,0,null,0]
[8,"Szigetelt vezeték szerelése védőcsőbe vagy vezetékcsatornába, vörösréz vezetővel SZRMKVM-J 14x2,5 mm2"]
[null,15,"m","A:",0,null,0]
[null,null,null,"D:",null,0,null,0]
[9,"Szigetelt vezeték szerelése védőcsőbe vagy vezetékcsatornába, vörösréz vezetővel NAYY-O           4x50 mm2"]
[null,6,"m","A:",0,null,0]
[null,null,null,"D:",null,0,null,0]
[10,"Szigetelt vezeték szerelése védőcsőbe vagy vezetékcsatornába, vörösréz vezetővel NAYY-O           4x95 mm2"]
[null,5,"m","A:",0,null,0]
[null,null,null,"D:",null,0,null,0]
[]
[11,"Szigetelt vezeték szerelése védőcsőbe vagy vezetékcsatornába, vörösréz vezetővel NAYY-O           4x240 mm2"]
[null,5,"m","A:",0,null,0]
[null,null,null,"D:",null,0,null,0]
[12,"EPH bekötések kialakítása MKHCu 16 mm2 vezetékkel (fém szerkezetek, csövek bekötése)"]
[null,10,"db","A:",0,null,0]
[null,null,null,"D:",null,0,null,0]
[13,"3 mezős elosztó műhelyben történő előszerelése, a helyszínen történő telepítése, bekötése"]
[null,1,"klt","A:",0,null,0]
[null,null,null,"D:",null,0,null,0]
[14,"ACR-4 csoportos mérőhely jobb oldalra felszerelt főkapcsolóval"]
[null,1,"db","A:",0,null,0]
[null,null,null,"D:",null,0,null,0]
[15,"CC-55 nagyfogyasztói mérőszekrény "]
[null,2,"db","A:",0,null,0]
[null,null,null,"D:",null,0,null,0]
[16,"Érintésvédelmi és szabványossági felülvizsgálat, mérés és jegyzőkönyv készítés"]
[null,1,"egység","A:",0,null,0]
[null,null,null,"D:",null,0,null,0]
[17,"Meglévő elektromos mezős főelosztószekrény bontása felhasználható anyagok Beruházónak szállítóval történő átadásával "]
[null,1,"klt","A:",0,null,0]
[null,null,null,"D:",null,0,null,0]
[18,"Meglévő elektromos hálózat bontása, bontott anyagok deponálása, válogatása, felhasználható anyagok Beruházónak szállítóval történő átadásával "]
[null,10,"szpó","A:",0,null,0]
[null,null,null,"D:",null,0,null,0]
[19,"Megmaradó áramkörök beazonosítása, címkével történő feliratozása beforgatása tervezett főelosztóba"]
[null,10,"szpó","A:",0,null,0]
[null,null,null,"D:",null,0,null,0]
[20,"Feszültségmentesítés DÉMÁSZ Partner Kft."]
[null,1,"alk.","A:",0,null,0]
[null,null,null,"D:",null,0,null,0]
[21,"Mérőberendezések áthelyezése ( DÉMÁSZ Partner Kft.)"]
[null,4,"db","A:",0,null,0]
[null,null,null,"D:",null,0,null,0]
[22,"Mérőberendezések áthelyezése - nagyfogyasztói ( DÉMÁSZ Partner Kft.)"]
[null,2,"db","A:",0,null,0]
[null,null,null,"D:",null,0,null,0]
[23,"D terv készítés"]
[null,1,"db","A:",0,null,0]
[null,null,null,"D:",null,null,null,0]
[]
["Összesen:"]
[null,null,"A:",null,null,null,0]
[null,null,"D:",{"$nulls":4},0]
[]
["Anyag + díj összesen",{"$nulls":5},0]
["5% tartalékkeretel növelt összeg:",{"$nulls":5},0]
["ÁFA 27%",{"$nulls":5},0]
[]
["Mindösszesen",{"$nulls":5},0]