{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Munka1","Munka2","Munka3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Munka1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":8,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Jel","Megnevezés","Menny.","Egys.","Anyag","Díj","Össz Anyag","Össz Díj"]
["1.","Építőelemes hőcserélő bontása",1,"klt"]
["2.","3000 literes acél, álló kivitelű HMV tároló bontása",2,"klt"]
["3.","Fűtési acél osztó gyűjtő d 133 bontása",1,"klt"]
["4.","Acél csővezeték bontása Na 15 - NA 100",50,"fm"]
["5.","Áaványgyapot hőszigetelés bontása",50,"fm"]
["6.","Hőszigetelő anyag bontása hőcseélőről, és HMV tárolóról",1,"klt"]
["7.","Viessmann Vitocell-L-100 tip. Álló zománcozott hmv tároló, 1000 literes, hőszigeteléssel, műanyag hélyalással",2,"db"]
["8.","Viessmann Lemezes hőcserélő HMV készítésre 200 kW teljesítmény, Primer hőm. 80/60°C; használati víz. 10/50°C",1,"db"]
["9.","Szivattyú hmv körre                                    Magna 32-80 F N 230V",1,"db"]
["10.","Cirkulációs szivattyú Grundfos                    UPS 25-60N  230V",1,"db"]
["11.","Pneumatex statikus HMV tágulási tartály 140liter",1,"db"]
["12.","Danfoss ECL Comfort 200 szabályzó berendezés falra szerelhető kivitelben HMV előállításra C 17 kártyával, 2 db tartályba nyúló hmv hőmérséklet érzékelő, 2 db csőre helyezhető hőmérséklet érzékelő NA 50 háromjáratú szelep, kábelezéssel, szereléssel",1,"klt"]
["13.","Gömbcsap 1\"",2,"db"]
["14.","Gömbcsap 2\"",12,"db"]
["15.","Visszacsapó szelep 1\"",1,"db"]
["16.","Visszacsapó szelep 2\"",3,"db"]
["17.","Pillangó szelep, ellenkarimákkal, csavaros kötéssel felszerelve NA65",4,"db"]
["18.","Biztonsági szelep 2\" 6 bar",1,"db"]
["19.","Fekete acélcső hegesztett kötéssel, tartóra szerelve, alapmázolva d 76",20,"m"]
["20.","Horganyzott acélcső, menetes kötésekkel, idomokkal, tartószerkezetre szerelve 1\"",15,"m"]
["21.","Horganyzott acélcső, menetes kötésekkel, idomokkal, tartószerkezetre szerelve 2\"",30,"m"]
["22.","Hőszigetelés Armaflex AC d 35",15,"m"]
["23.","Hőszigetelés Armaflex AC d 60",30,"m"]
["24.","Hőszigetelés Armaflex AC d 80",20,"m"]
["25.","Meglévő erősáramú hálózatról csatlakozás kiépítése, a szabályzó és a szivazzyúk részére",1,"klt"]
["26.","Csővezetékhálózat Nyomáspróba",65,"m"]
["27.","Csővezetékhálózat fertőtlenbítése",45,"m"]
["28.","HMV előállító rendszer beüzemelése",1,"klt"]
["29.","Termosztatikus keverőszelep menetes csatlakozással TM3400.966 bekötéshez szükséges segéd anyagokkal",1,"db"]
[]
[null,"Az ajánlat a HMV készítés meglévő fűtésoldali keringtető szivattyúitól érvényes"]

{"sheet":"Munka2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Munka3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}