{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["Záradék","Összesítő","Vakolás és rabicolás","Asztalosszerkezetek elhelyezése","Lakatosszerkezetek elhelyezése"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":34,"n_cols":4,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3],[6,0,6,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[28,2,28,3],[29,2,29,3],[33,1,33,2],[26,2,26,3],[27,2,27,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SZTE GMF"]
{"$rows_empty":7}
["Név : Móra Ferenc Kollégium                                 ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["Cím : Szeged, Közép fasor 31-33.                                 ",null," Kelt:      20.. év...........hó...nap "]
["                                       ",null," Szám         :.............           "]
["                                       ",null," KSH besorolás:.....................   "]
["                                       ",null," Teljesítés:20.. év...........hó...nap "]
["A munka leírása: Lépcsőházi üvegfalak                      ",null," Készítette   :.....................   "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["Készült:                                                                      "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Tartalékkeret 5%",0.05,0]
["2.3 nettó összesen tartalékkerettel",null,0]
["2.4 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":5,"n_cols":3,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Vakolás és rabicolás",0,0]
["Asztalosszerkezetek elhelyezése",0,0]
["Lakatosszerkezetek elhelyezése",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Vakolás és rabicolás","index":2,"n_rows":5,"n_cols":9,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"36-090-4.3.3","Homlokzati nyíláskeret javítása, sarokösszedolgozással, 25-50 cm kiterített szélességig, hiánypótlás 25% felett",128,"m",null,null,0,0]
[]
[2,null,"Állványozás",1,"egység",null,null,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Asztalosszerkezetek elhelyezése","index":3,"n_rows":10,"n_cols":9,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"44-011-1.1.1-0167422","Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, gumi tömítéssel (szerelvényezve, finom beállítással), 6,01-10,00 m kerület között Kifelé nyíló üvegezett bejárati ajtó, ráccsal ellátva, U=1,1 W/m2 hőszigetelt üvegezéssel, 5",1,"db",null,null,0,0]
[null,null,"kamrás hőhídmentes, színtartó és ütésálló PVC profilból mérete: 220 x  200 cm"]
[]
[2,"44-012-1.1.2.5.1-0215084","Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, gumi tömítéssel (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló  5 kamrás hőhídmentes, színtartó és ütésálló PVC profilból  műanyag",10,"db",null,null,0,0]
[null,null,"bukó-nyíló ablak, egyszárnyú fehér, U=1,1 W/m2K hőszigetelt üvegezéssel 240 x 300 cm"]
[]
[3,"44-012-1.1.2.5.1-0215084","Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, gumi tömítéssel (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló  5 kamrás hőhídmentes, színtartó és ütésálló PVC profilból  műanyag",1,"db",null,null,0,0]
[null,null,"bukó-nyíló ablak, egyszárnyú fehér, U=1,1 W/m2K hőszigetelt üvegezéssel 240 x 90 cm"]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Lakatosszerkezetek elhelyezése","index":4,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"45-000-1.2.2","Fém nyílászáró szerkezetek bontása, fém portálok, üvegfalak, 2,01-5,00 m2 felület között",6.56,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"45-000-1.2.3","Fém nyílászáró szerkezetek bontása, fém portálok, üvegfalak, 5,01 m2 felület felett",72,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]