{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Záradék","Összesítő","Bádogozás","Szigetelés"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":34,"n_cols":4,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3],[6,0,6,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[28,2,28,3],[29,2,29,3],[33,1,33,2],[26,2,26,3],[27,2,27,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SZTE GMF"]
{"$rows_empty":7}
["Név : Móra Ferenc Kollégium                                 ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["Cím : 6726 Szeged, Közép fasor 31-33.                                 ",null," Kelt:      20.. év...........hó...nap "]
["                                       ",null," Szám         :.............           "]
["                                       ",null," KSH besorolás:.....................   "]
["                                       ",null," Teljesítés:20.. év...........hó...nap "]
["A munka leírása: Porta előtti előtető és                        ",null," Készítette   :.....................   "]
["   nyaktag lapostető szigetelés felújítása                                                                           "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["Készült:                                                                      "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Tartalékkeret 5%",0.05,0]
["2.3 Nettó összesen tartalékkerettel",null,0]
["2.4 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":4,"n_cols":3,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Bádogozás",0,0]
["Szigetelés",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Bádogozás","index":2,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"43-000-7","Szegélyek, párkány könyöklő bontása, 100 cm kiterített szélességig",103,"m",0,null,0,0]
[]
[2,"43-003-1.1.3.1-0993005","Ereszszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, horganyzott acéllemezből, 40 cm kiterített szélességig Ereszszegély LINDAB FOP tűzihorganyzott/Z 275, 0,5 mm vtg., Ksz: 25 cm",43,"m",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Szigetelés","index":3,"n_rows":19,"n_cols":9,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"48-000-6.2","Meglévő és megmaradó bitumenes lemez  csapadékvíz elleni szigetelés, hólyagjainak, gyűrődéseinek felvágása ragasztott vagy olvasztott szigetelőlemeznél, kettő vagy több réteg lemez esetén",111.5,"m2",0,null,0,0]
[]
[2,"48-000-19","Tetőösszefolyók vagy oldalkifolyók bontása lombkosárral, összefolyóval összeépíthető ráccsal vagy anélkül, egy-vagy kéttagú tetőösszefolyók, oldalkifolyók",4,"db",0,null,0,0]
[]
[3,"48-000-20","Pára- vagy salakszellőzők bontása, egy-vagy kéttagú pára- vagy salakszellőzők",7,"db",0,null,0,0]
[]
[4,"48-005-1.1.1.1.1-0099003","Csapadékvíz elleni szigetelés; Bitumenes lemez szigetelés aljzatának kellősítése, egy rétegben, vízszintes felületen, oldószeres hideg bitumenmázzal (száraz felületen) VILLAS PORMEX RAPID oldószeres bitumenes alapozó",111.5,"m2",null,null,0,0]
[]
[5,"48-005-1.4.2.1-0099012","Csapadékvíz elleni szigetelés; Vízszintes felületen, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag  poliészterfátyol hordozójú, kiemelkedő műszaki tulajdonságú, egyrétegű alkalmazásra minősített, elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemezzel,  az aljzathoz teljes",115,"m2",null,null,0,0]
[null,null,"felületű olvasztásos ragasztással, átlapolások teljes felületű hegesztésével VILLAS E-PV 5,0 S/F Extra, poliészterfátyol hordozórétegű, 5 mm vastag, SBS modifikált zárólemez"]
[]
[6,"48-005-1.5.2.1-0099012","Csapadékvíz elleni szigetelés; Függőleges felületen (épületlábazaton vagy attikafalon), egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag  poliészterfátyol hordozójú, kiemelkedő műszaki tulajdonságú, egyrétegű alkalmazásra minősített, elasztomerbitumenes (SBS",52,"m2",null,null,0,0]
[null,null,"modifikált) lemezzel,  az aljzathoz teljes felületű olvasztásos ragasztással, átlapolások teljes felületű hegesztésével VILLAS E-PV 5,0 S/F Extra, poliészterfátyol hordozórétegű, 5 mm vastag, SBS modifikált zárólemez"]
[]
[7,"48-005-1.71.1-0413447","Csapadékvíz elleni szigetelés; Egytagú tetőösszefolyó vagy oldalkifolyó beépítése, csapadékvíz elleni szigeteléshez vízhatlanul csatlakoztatva, termoplasztikus műanyag tetőösszefolyó beépítése bitumenes lemez vagy EPDM szigetelésű tetőben (szükség esetén",4,"db",null,null,0,0]
[null,null,"fűtőkábel elhelyezése külön tételben) EUROSZIG ITALPROFILI ART. 10 termoplasztikus műanyag tetőösszefolyó Ø 80/250 mm"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]