{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":7,"sheets":["Záradék","Összesítő","Vakolás és rabicolás","Aljzatkészítés, hideg- és meleg","Asztalosszerkezetek elhelyezése","Felületképzés (festés, mázolás,","Légkondicionáló berendezések"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3],[6,0,6,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[31,1,31,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SZTE GMF"]
{"$rows_empty":7}
["Név :                                  ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["Cím :                                  ",null," Kelt:      20.. év...........hó...nap "]
["                                       ",null," Szám         :.............           "]
["                                       ",null," KSH besorolás:.....................   "]
["                                       ",null," Teljesítés:20.. év...........hó...nap "]
["A munka leírása:                       ",null," Készítette   :.....................   "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["Készült:                                                                      "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő (HUF)"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":7,"n_cols":3,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Vakolás és rabicolás",0,0]
["Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése",0,0]
["Asztalosszerkezetek elhelyezése",0,0]
["Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)",0,0]
["Légkondicionáló berendezések",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Vakolás és rabicolás","index":2,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"36-090-1.1.1-0550040","Vakolatjavítás oldalfalon, tégla-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5% alatt Hvb8-mc, beltéri, vakoló cementes mészhabarcs mészpéppel",2,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Aljzatkészítés, hideg- és meleg","index":3,"n_rows":15,"n_cols":9,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"42-000-3.4","Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, gumilemez vagy PVC burkolat tekercsből, lapokból vagy lépcsőn betétként",49,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"42-000-3.5","Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, PVC falszegély",29.2,"m",0,0,0,0]
[]
[3,"42-041-3.1.1.1-0214024","Meglévő aljzat kiegyenlítése, rugalmas burkolat alá, parketta és laminált padló úsztatott fektetéséhez, (általános igénybevétel) ragasztóval szennyezett betonaljzat (cementesztrich) felület előkészítése, 3 mm vastagságban SCHÖNOX SuperPlan polimer,",49,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"műgyantával erősített önterülő aljzatkiegyenlítő + SCHÖNOX Superhaftprimer oldószermentes, speciális akrilát diszperzió"]
[]
[4,"42-042-11.1-0310545","PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, habosított, heterogén PVC-lemezből (ragasztó anyag külön tételben kiírva) FORBO Safe Step S heterogén PVC burkolat /noppos/ tekercsben 2m x 2,0 mm vastag, csúszásmentes",49,"m2",0,0,0,0]
[]
[5,"42-042-25.1.9.1-0311102","Vezetőképes és antisztatikus burkolatok fektetése kiegyenlített aljzatra, antisztatikus, ajánlott ragasztó antisztatikus burkolat fektetéséhez (a ragasztás ideje a burkolási tételeknél szerepel) PVC-burkolat MUREXIN EL 628 Univerzális vezetőképes ragasztó",49,"m2",0,0,0,0]
[]
[6,"42-042-31.1.2","Lábazat kialakítása, PVC-burkolatból, saját anyagából felhajtva,  PVC-profilba bújtatva",29,"m",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Asztalosszerkezetek elhelyezése","index":4,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"44-090-1.1","Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet kisebb javítása  faanyag- és/vagy vasalatpótlással, 1,2 m²-ig, vasalatpótlással",3,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Felületképzés (festés, mázolás,","index":5,"n_rows":11,"n_cols":9,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"47-000-1.21.2.1.1.1-0142371","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen Rigips Profin por alakú felületkiegyenlítő glett",2,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"47-011-15.1.2.1-0150241","Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós  fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen  vagy jól tapadó meglévő festékrétegen, beton felületen, két rétegben, tagolatlan sima felületen Sakret DFI ",106,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"diszperziós beltéri festék, fehér"]
[]
[3,"47-031-3.1.7.2.2-0141866","Külső fafelületek alapmázolása, természetes alapú bio vizes hígítású alapozóval, tagolt felületen Biopin időjárásálló lazúr légzésaktív, fenyő, Nr. 22422",3,"m2",0,0,0,0]
[]
[4,"47-031-3.9.2.2-0153821","Külső fafelületek lakkozása, vízbázisú színezhető lakkpáccal,  2 rétegben, tagolt felületen Beckers Panellack, színezhető lakkpác",3,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Légkondicionáló berendezések","index":6,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"84-001-3.1.1-0000011","Oldalfali mono és multi split klímák elhelyezése, csővezetéssel mono split klímák, csak hűtős kivitelben, hűtőteljesítmény: 10 kW-ig PANASONIC CS-V18CKE/CU-V18CKE oldalfali splitklíma, hűtőteljesítmény: 5,30 kW, Cikkszám: PAN006",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]