{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Záradék","Összesítő","Aljzatkészítés, hideg- és meleg","Felületképzés (festés, mázolás,"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3],[6,0,6,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[31,1,31,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SZTE GMF"]
{"$rows_empty":7}
["Név :SZTE Devizás Ház                      ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["Cím :Szeged, Szatymazi u. 16/5.                          ",null," Kelt:      20.. év...........hó...nap "]
["                                       ",null," Szám         :.............           "]
["                                       ",null," KSH besorolás:.....................   "]
["                                       ",null," Teljesítés:20.. év...........hó...nap "]
["A munka leírása:  Lakás felújítás 1 szobás lakás",null," Készítette   :.....................   "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["Készült:2012.                                                          "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":4,"n_cols":3,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése",0,0]
["Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Aljzatkészítés, hideg- és meleg","index":2,"n_rows":17,"n_cols":9,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"42-000-3.4","Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, gumilemez vagy PVC burkolat tekercsből, lapokból vagy lépcsőn betétként",33.38,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"42-012-1.1.1.1.1.3-0212008","Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 -  40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf RAPID/Gyorsragasztó, EN",25.4,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"12004 szerinti C1T minősítéssel, beltérbe, LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér"]
[]
[3,"42-022-1.1.1.1.1.3-0212008","Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 -  40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf RAPID/Gyorsragasztó, EN 12004 szerinti",15.27,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"C1T minősítéssel, beltérbe, LB-Knauf Colorin fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér"]
[]
[4,"42-041-3.1.1.1-0310222","Meglévő aljzat kiegyenlítése, rugalmas burkolat alá, parketta és laminált padló úsztatott fektetéséhez, (általános igénybevétel) ragasztóval szennyezett betonaljzat (cementesztrich) felület előkészítése, 3 mm vastagságban weber.niv profi önterülő",18.11,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"aljzatkiegyenlítő, Kód: M635 + weber.col bondprimer tapadóhíd, Kód: G65120"]
[]
[5,"42-042-5.1.1-0312107","Laminált padló fektetése, (szegélyléccel együtt) kiegyenlített aljzatra, (mechanikus illesztésű)  Sommer Loggia XLS AC3 kopásáll. laminált burkolat, 8 mm vtg., 10 szín",18.11,"m2",0,0,0,0]
[]
[]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Felületképzés (festés, mázolás,","index":3,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"47-011-15.4.1.2-0153505","Diszperziós festés latex bázisú, fehér vagy gyárilag színezett vízzel hígítható falfestékkel, szükséges gletteléssel, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen  mennyezet- és falfesték, félmatt",99.5,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]