{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":8,"sheets":["Záradék","Összesítő","Irtás, föld- és sziklamunka","Falazás és egyéb kőműves munkák","Általános épületgépészeti szere","Épületgépészeti csővezeték szer","Épületgépészeti szerelvények és","Takarítási munkák"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[31,1,31,2],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":8}
["Név : SZTE - Női Klinika               ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["Cím : 6725 Szeged, Semmelweis u. 1.    ",null," Kelt:      2012. július               "]
["                                       ",null,"Projekt szám:                          ",1209]
["                                       ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["A munka leírása: HMV ellátás átalakítás",null," Készítette   :                        "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["Készült:                                                                      "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":8,"n_cols":3,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Irtás, föld- és sziklamunka",0,0]
["Falazás és egyéb kőműves munkák",0,0]
["Általános épületgépészeti szerelés",0,0]
["Épületgépészeti csővezeték szerelése",0,0]
["Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése",0,0]
["Takarítási munkák",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Irtás, föld- és sziklamunka","index":2,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"21-011-11.3","Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 mł-es konténerbe",1,"db     "]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Falazás és egyéb kőműves munkák","index":3,"n_rows":5,"n_cols":9,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"33-000-72-0000001","Strangok kibontása és ellenőrzése. A strangok legfelső pontján a HMV vezetékek és cirkulációs vezetékek átkötésének ellenőrzése. A bontott fal helyreállítása, festéssel, burkolással (a meglévővel megegyező kivitelben) (Átkötések javítása az opciós",1,"tétel  "]
[null,null,"költségvetésben szerepelnek!)"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Általános épületgépészeti szere","index":4,"n_rows":10,"n_cols":9,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"80-001-1.3.2.2.1-0126522","HMV, cirkulációs vezetékek szigetelése polietilén csőhéjjal kasírozott kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, POLIFOAM polietilén csőhéj alufóliával kasírozott, falvtg.: 20 mm, belső átmérő: 22 mm, Kód: 85038351",20,"m      "]
[]
[2,"80-001-1.3.2.2.1-0126528","HMV, cirkulációs vezetékek szigetelése polietilén csőhéjjal kasírozott kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, POLIFOAM polietilén csőhéj alufóliával kasírozott, falvtg.: 20 mm, belső átmérő: 28 mm, Kód: 85038361",20,"m      "]
[]
[3,"80-001-1.3.2.2.1-0126535","HMV, cirkulációs vezetékek szigetelése polietilén csőhéjjal kasírozott kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, POLIFOAM polietilén csőhéj alufóliával kasírozott, falvtg.: 20 mm, belső átmérő: 35 mm, Kód: 85038381",120,"m      "]
[]
[4,"80-001-1.3.2.2.1-0126548","HMV, cirkulációs vezetékek szigetelése polietilén csőhéjjal kasírozott kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, POLIFOAM polietilén csőhéj alufóliával kasírozott, falvtg.: 20 mm, belső átmérő: 48 mm, Kód: 85038401",30,"m      "]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Épületgépészeti csővezeték szer","index":5,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"81-000-1.1.1","Csővezetékek bontása hőszigeteléssel együtt, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, lángvágással, ideiglenes deponálással, DN 65 méretig ( átkötések és használaton kívüli vezetékek bontása )",500,"m      "]
[]
[2,"81-001-1.6.1.3.1.1.7-0222908","Ivóvíz vezeték, Horganyzott cső szerelése, menetes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, egycsatlakozású csőidomok külső menettel, DN 50 méretig, DN 50 Horganyzott záródugó peremmel, ÁSZ 290, 2\"",2,"db     "]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Épületgépészeti szerelvények és","index":6,"n_rows":46,"n_cols":9,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"82-000-1.2.1","Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények, DN 50 méretig",90,"db     "]
[]
[2,"82-000-1.2.1-0000023","Meglévő szivattyúk bontása, kikötése, kiszerelése (hőcserélő és tároló közötti Grundfos Magna 25-60 N és Grundfos UPE 25-60 B szivattyúk)",2,"db     "]
[]
[3,"82-001-7.3.2-0115564","Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap OVENTROP \"Optibal\" golyóscsap sárgarézből, krómozott kivitel, alumínium karral, PN 16, 100 C fok (PN20), DN 20,",1,"db     "]
[null,null,"3/4\", 107 60 06"]
[]
[4,"82-001-7.4.2-0115565","Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap OVENTROP \"Optibal\" golyóscsap sárgarézből, krómozott kivitel, alumínium karral, PN 16, 100 C fok (PN20), DN 25, 1\",",24,"db     "]
[null,null,"107 60 08"]
[]
[5,"82-001-7.5.1-0115545","Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) OVENTROP vörösöntvény visszacsapó szelep, Viton anyagú tömítéssel, nyitási nyomás",4,"db     "]
[null,null,"40 mbar, PN 16, 100 C fok, 107 20 10, bb 1 1/4\""]
[]
[6,"82-001-7.5.2-0115566","Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 gömbcsap, víz- és gázfőcsap OVENTROP \"Optibal\" golyóscsap sárgarézből, krómozott kivitel, alumínium karral, PN 16, 100 C fok (PN20), 107 60 10,",55,"db     "]
[null,null,"bb 1 1/4\""]
[]
[7,"82-005-16.1-0120052","Nyomásmérő elhelyezése",1,"db     "]
[]
[8,"82-005-17.1.1-0212006","Hőmérő elhelyezése",1,"db     "]
[]
[9,"82-008-3.1.4.1.2-0125704","DN 30/32 Wilo-Stratos 30/1-8 nedvestengelyű keringető szivattyú  elhelyezése, gépészeti bekötése, beüzemelése, beszabályozása, távfelügyeleti rendszerbe való bekötése. DN 30, menetes csatlakozással, PN6/10, 1~230V, C: 2090450",2,"db     "]
[]
[10,"82-008-3.1.4.1.2-0125705","DN 30/32 Wilo-Stratos 30/1-12 nedvestengelyű keringető szivattyú elhelyezése, gépészeti bekötése, beüzemelése, beszabályozása, távfelügyeleti rendszerbe való újrakötése. DN 30, menetes csatlakozással, PN6/10, 1~230V, C: 2090451",2,"db     "]
[]
[11,"82-008-3.1.5.1-0126852","KD24D HAGA szabályozó elhelyezése és bekötése KTY érzékelővel, beüzemeléssel",1,"db     "]
[]
[12,"82-008-3.1.5.1-0127177","IF-Modul Stratos Ext. Aus/SBM elhelyezése és bekötése, beüzemelése",4,"db     "]
[]
[13,"82-008-3.1.5.2-0122312","Szivattyúk elektromos bekötése",4,"db     "]
[]
[14,"82-016-12.1-0000001","Strangok alsó ponján a kötések ellenőrzése és \"HHV\", \"HMV\", \"Cirkuláció\" feliratokkal való ellátása",1,"tétel  "]
[]
[15,"82-016-12.1-0000002","A strangokban a felszálló vezetékek beazonosítását követően a lekötések ellenőrzése. A cirkulációs vezetékről történő helytelen lekötések beazonosítása.",1,"költség"]
[]
[16,"82-016-12.2-0000001","Megvalósulási terv készítése papír és elektronikus dwg formátumban",1,"db     "]
[]
[17,"82-016-13.1","Meglévő vízvezeték leüritése, kiszakaszolása, kizárása, üzem közben, a folyamatos üzem biztosításával.",1,"db     "]
[]
[18,"82-016-13.1-0000001","Vízhálózat próbaüzeme",1,"db     "]
[]
[19,"82-016-13.3","ÁNTSZ negatív vízminta beszerzése",1,"db     "]
[]
[20,"82-016-13.4","vízhálózat tisztítása fertőtlenítése",1,"db     "]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Takarítási munkák","index":7,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"90-001-11-0000011","Munkaterület takarítása, megtisztítása az elvégzett munkák után",1,"klt    "]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]