{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Záradék","Összesítő","Elektromos energia ellátás, vil","Munka3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":39,"n_cols":4,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,3],[21,0,21,3],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3],[25,2,25,3],[28,2,28,3],[29,2,29,3],[38,2,38,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":8}
["                                       ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["A munka leírása:                       ",null,"                                       "]
["SZTE Új KLinika Főelosztó helyiségben                                         "]
["Nagyfogyasztói áramváltós fogyasztásmérő helyek (2db)                         "]
["áthelyezése                                                                   "]
["Készült: Helyszíni felmérés alapján                                           "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 Anag + Díj költség",null,0]
["2.2 Tartalékkeret",0.05,0]
["2.3 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.4 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
{"$rows_empty":8}
[null,null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":3,"n_cols":3,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Elektromos energia ellátás, világítás",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Elektromos energia ellátás, vil","index":2,"n_rows":30,"n_cols":9,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"71-000-1.6","Meglévő mérőkábelek és kábelszerű vezetékek leszerelése tartószerkezetről, kábelalagútból Kábelek vezetékvégek kikötése ",1,"klt"]
[]
[2,"71-000-3","Áramváltók bontása ",6,"db"]
[]
[3,"71-000-5","800x900 mm Guamnn tábla, fogyasztásmérőkkel történő leszerelése",1,"klt"]
[]
[4,"71-001-1.2.1.3","Műanyag gégecső elhelyezése, falon kívül, előre elkészített tartó szerkezetre szerelve, erősített falú kivitelben, magas mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 36-48 mm Lépésálló műanyag gégecső MG40 GT21194",7,"m"]
[]
[5,"71-002-54.3-0335214","Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, rögzítés nélkül, tömeghatár: 0,66-1,00 kg/m SZRMKVM-J 1 kV-os jelzőkábel, 14x2,5 mm2",42,"m"]
[]
[6,"71-002-71.1.3","Vezetékvégek bekötése áramváltókba, fázisínre sínkapcsokkal  feszültség alatti munkavégzéssel",1,"klt"]
[]
[7,"71-003-1.1-0411021","Szerelési segédanyagok (csavarok, tiplik, érvéghüvelyek, feliratok, kötegelő stb.)",1,"klt"]
[]
[8,"71-003-8","Kábelbevezetők elhelyezése PM 25 tömszelence MG 25",4,"db"]
[]
[9,"71-004-6.2-0120436","Tartó és egyéb szerkezetek elhelyezése, műanyag bilincs tartóra vagy faliékbe Mű.I. 36 mm csőbilincs       Go8737",10,"db"]
[]
[10,"71-008-9.3.1-0623115","Kismegszakítók elhelyezése, a meglvő maradó mérőhely szükség szerinti átalakításával a szükséges vezetékeléssel 6 kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú Schneider Electric C 60N kismegszakító 1P 6A B, R: 005488",6,"db"]
[]
[11,"71-008-9.3.2.1","Áramváltók elhelyezése, 400/5 10VA vezetékvégek bekötéséel",3,"db"]
[]
[12,"71-008-9.3.2.2","Áramváltók elhelyezése, 600/5 10VA vezetékvégek bekötéséel",3,"db"]
[]
[13,"71-009-13.2-0622179","800x900 mm Gumann tábla, fogyasztásmérőkkel történő felszerelése 2 db nagyfogyasztói mérőműszer bekötése",1,"klt"]
[]
[14,"71-013-9","Érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése",1,"klt"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:"]

{"sheet":"Munka3","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}