{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":12,"sheets":["Záradék","Összesítő","Költségtérítés tételek","Irtás, föld- és sziklamunka","Helyszíni beton és vasbeton mun","Vakolás és rabicolás","Asztalosszerkezetek elhelyezése","Lakatosszerkezetek elhelyezése","Felületképzés (festés, mázolás,","Elektromos energia ellátás, vil","Takarítási munkák","Szabadidő és sport létesítménye"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[31,1,31,2],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SZTE GMF"]
{"$rows_empty":7}
["Név :                                  ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["Cím :                                  ",null," Kelt:      20.. év...........hó...nap "]
["                                       ",null," Szám         :.............           "]
["                                       ",null," KSH besorolás:.....................   "]
["                                       ",null," Teljesítés:20.. év...........hó...nap "]
["A munka leírása:                       ",null," Készítette   :.....................   "]
["JGYPK Teleki Blanka Kollégium"]
["Kerékpártátoló"]
["                                                                              "]
["Készült:                                                                      "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":12,"n_cols":3,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Költségtérítés tételek",0,0]
["Irtás, föld- és sziklamunka",0,0]
["Helyszíni beton és vasbeton munkák",0,0]
["Vakolás és rabicolás",0,0]
["Asztalosszerkezetek elhelyezése",0,0]
["Lakatosszerkezetek elhelyezése",0,0]
["Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)",0,0]
["Elektromos energia ellátás, világítás",0,0]
["Takarítási munkák",0,0]
["Szabadidő és sport létesítmények",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Költségtérítés tételek","index":2,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"19-071-11.1-0000001","Belső elektromos hálózat és berendezés ellenőrző próbák, szükséges javítással. Különálló kapcsolású lámpatest rendszerbe integrálása és cseréje a meglévőkkel azonos kivitelben.",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Irtás, föld- és sziklamunka","index":3,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"21-011-11.2","Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 4,0 m3-es konténerbe",2,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Helyszíni beton és vasbeton mun","index":4,"n_rows":7,"n_cols":9,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"31-000-14.4","Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagság felett, acélháló erősítésű kavicsbetonból",1,"m3",0,0,0,0]
[]
[2,"31-021-10.1.1.1-0000001","Lépcső, rámpa kombináció zsaluzása és betonozasa, X0b(H), X0v(H), XC1, XC2 környezeti osztályú, földnedves vagy kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, helyszíni keveréssel és bedolgozással, kézi csömöszöléssel C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny",1,"m3",0,0,0,0]
[null,null,"kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,1 finomsági modulussal"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Vakolás és rabicolás","index":5,"n_rows":5,"n_cols":9,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"36-003-2.1.1.1.1-0000001","Meglévő mennyezet vakolat bontása Mennyezetvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 1 cm vastagságban weber 141 KPS K kézi alapvakolat finom, max.szemcse 1,0 mm, Kód: 141K A mennyezet",55,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"alatt futó csövek rögzítésének felülvizsgálata, esetleges megerősítése."]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Asztalosszerkezetek elhelyezése","index":6,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"44-000-1.1","Fa nyílászáró szerkezetek bontása,  ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m2-ig Ajtószárny és pántok leszerelése. A bentmaradó tok előkészítése és festése.",2,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Lakatosszerkezetek elhelyezése","index":7,"n_rows":9,"n_cols":9,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"45-004-2-0000001","Lépcsőkorlát elhelyezése fészekbe vagy kőcsavaros rögzítéssel Acélcső korlát, 51 mm átmérőjű kézfogóval, alatta 5 sor 18 mm átmérőjű osztással, tüzihorganyzott kivitelben",4,"m",0,0,0,0]
[]
[2,"45-090-2.1-0000001","Ajtók javítása, egy- és kétrétegű idomacél ajtó javítása, egyengetéssel, nyíló szellőző szárny pántjainak, vízvetőinek pótlásával, zárószerkezeteinek felújításával, 2,00 kg/db anyagpótlással Külső faburkolat csiszolása, pácolása és lakkozása. Belső",1,"db",0,0,0,0]
[null,null,"felület előkészítése és festése. Zárcsere, valamint a megfelelő méretű egyszerűen másolható kulccsal rendelkező hengerzárbetét beépítése."]
[]
[3,"45-090-2.2","Ajtók, ablakok javítása, egy- és kétrétegű idomacél ablak javítása, egyengetéssel, nyíló szellőző szárny pántjainak, vízvetőinek pótlásával, zárószerkezeteinek felújításával, 3,00 kg/db anyagpótlással Felújító festéssel.",7,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Felületképzés (festés, mázolás,","index":8,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"47-011-15.1.1.2-0151201","Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós  fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen Diszperzit belső falfesték, fehér 100, EAN: 5996281027308",150,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Elektromos energia ellátás, vil","index":9,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"71-006-17.1","Összeépíthető működtető és jelzőberendezések elemei; mozgásérzékelő elhelyezése, falba süllyesztett kivitelben. A meglévő három sor lámpa egyik sorának mozgásérzékelős kapcsolásúvá alakítása.",2,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Takarítási munkák","index":10,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"90-001-5.2","Burkolat nélküli helyiség takarítása",1,"100 m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Szabadidő és sport létesítménye","index":11,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"92-003-1.1.1.8-0000001","Kerti fém építmények, kerti bútorok, rögzített kivitelben, kerékpártároló, tető nélkül kerékpárállvány - 6 állásos, tűzihorganyzott, szilárd burkoltra való rögzítéssel, Cikkszám: 8003537",6,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"92-003-1.1.1.8-0000002","Kerti fém építmények, kerti bútorok, rögzített kivitelben, kerékpártároló, tető nélkül FÜGGESZTETŐS kerékpárállvány - 6 állásos, tűzihorganyzott, szilárd burkoltra való rögzítéssel, Cikkszám: 8003537",2,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]