{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Munka1","Munka2","Munka3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Munka1","index":0,"n_rows":17,"n_cols":10,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,0,12,9],[2,0,2,9],[0,1,0,9]]}
[null,"SZAKMAI AJÁNLAT \n\"Adásvételi keretszerződés szemlencsék beszerzésére a Szegedi Tudományegyetem \nrészére\"\n"]
["Rész szám","Megnevezés, műszaki leírás","A termék gyártója, a megajánlott termék megnevezése, beazonosításhoz szükséges paraméterek, műszaki paraméterek megadása","nettó egységár (Ft/ 1 db)","ÁFA (%)","bruttó egységár / 1 db","összes \n(2 éves) mennyiség","nettó összár /teljes mennyiség ","bruttó összár/teljes mennyiség","cikkszám, kódszám, céges megjelölés"]
["hátsó csarnokba implantálható műlencsék"]
["1.","PMMA, merev, transsclerális fixációs, egytestű műlencse (implantálhatósági sebméret nagysága max 6,1 mm)",{"$nulls":4},40]
["2.","PMMA, merev egytestű műlencse (implantálhatósági sebméret nagysága max. 5,1 mm)",{"$nulls":4},120]
["3.","Hydrofil, akril, egytestű, aszférikus, coma aberráció mentes, 13 mm teljes átmérőjű műlencse, haptika érintkezési szöge a tokban min. 175o. (implantálhatósági sebméret nagysága max 2,2 mm)",{"$nulls":4},2000]
["4.","Hydrofob, akril, hajlítható, egytestű műlencse (implantálhatósági sebméret nagysága max 2,8 mm) A lencse beültetéséhez szükséges pedálvezérlésű programozható motoros műlencse beültető funkcióval ellátott műtéti eszköz kihelyezése.",{"$nulls":4},1000]
["5.","Hydrofob, akril, hajlítható, egytestű műlencse, kékfény elleni védelemmel (implantálhatósági sebméret nagysága max 2,3mm)",{"$nulls":4},40]
["6.","Hydrofob, egytestű, akril, nulla fokos angulációjú haptikával (implantálhatósági sebméret nagysága max 2,2 mm)",{"$nulls":4},800]
["7.","Hydrofil, akril, aszférikus, egytestű műlencse, négyes haptikával, nulla fokos lábdőlés, aberráció mentes (implantálhatósági sebméret nagysága max 2,2 mm)",{"$nulls":4},1000]
["8.","Hydrofob akril, egytestű műlencse, két darab, lépcsőzetesen kialakított módosított \"C\" haptika, 2db pozicionálásra alkalmas lyukkal, glistening free, 4% víztartalommal (implantálhatósági sebméret nagysága max 2,2 mm)",{"$nulls":4},1600]
["9.","Hydrofil, akril, egytestű,12,5 mm-es teljes átmérőjű, 5o-os angulációs, aszférikus műlencse (implantálhatósági sebméret nagysága max 2,2 mm)",{"$nulls":4},200]
["elülső csarnokba implantálható műlencsék"]
["10.","PMMA, merev testű, elülső csarnokba implantálható műlencse(implantálhatósági sebméret nagysága: max. 6,1 mm)",{"$nulls":4},100]
[]
[null,"Kelt: "]
[null,"Aláírás: "]

{"sheet":"Munka2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Munka3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}