{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Munka1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Munka1","index":0,"n_rows":55,"n_cols":6,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,5],[54,2,54,4]]}
[]
["Kitöltötte:"]
[]
["Tárgy: SZTE Nyugati Telephely II-es kórház B,  E épület tűzjelző rendszer kiépítése"]
[null,"Megnevezés:","Mennyiség:","Menny Egys:","Egységár","Összesen"]
[null,"KÖZPONTI BERENDEZÉSEK"]
[1,"POLON 6000 Címezhető moduláris tűzjelző központ. Jelen kiépítésben: 8 hurok/ vonal (2x256 cím), külső akku doboz",1,"db"]
[2,"AKKU-24 12V/24 Ah-s akkumulátor",2,"db"]
[3,"EVERLUX 3D Tűzjelző központ utánvilágító piktogram",2,"db"]
[4,"Egyéb szerelési anyagok",1,"klt"]
[null,"ÉRZÉKELŐK/ JELZÉSADÓK"]
[5,"POLON DUO-6046 Két optikás füstérzékelő (DUAL Ray technológia, IR + UV), minden POLON 4000/6000 központtal működik, izolátorral",426,"db"]
[6,"POLON TUN-6046 Univerzális hőérzékelő (minden POLON 4000/6000 központtal működik), izolátorral",0,"db"]
[7,"POLON DUT-6046 Multi-szenzor érzékelő - 2 db optikai füst szenzor IR-UV és hőérzékelő egy eszközben, izolátorral (minden POLON 4000/6000 központtal működik), G-40 aljzat nem tartozék",16,"db"]
[8,"WZ-31 Másodkijelző, fényjelző piros LED",0,"db"]
[9,"G-40 Érzékelő aljzat (40, 4043, 4046-os érzékelőkhöz)",260,"db"]
[10,"PG-40 Aljzat kiemelő kiegészítés (G-40 aljzathoz)",260,"db"]
[11,"P-40 Maszkoló gyűrű (G-40 aljzathoz)",260,"db"]
[12,"ROP-4001M Kézi jelzésadó, süllyesztett, izolátorral, védőfedéllel (minden POLON 4000/6000 központtal működik)",25,"db"]
[13,"RM-60-R Szerelő keret falon kivüli szereléshez (kézi jelzésadóhoz)",25,"db"]
[14,"SZ-60 Védő fedél, ROP-4001MH és ROP-63H-hoz",25,"db"]
[15,"EVERLUX 3D Kézi jelzésadó utánvilágító piktogram",25,"db"]
[16,"Egyéb szerelési anyagok",1,"klt"]
[null,"HANGJELZŐK/ EVAKUÁLÁSI ESZKÖZÖK"]
[17,"POLON SAL-4001 Címezhető sziréna, izolátorral hurok tápellátás esetén: 85 dB, hurok tápellátás esetén 9V akkumulátorral:  94 dB külső  24V DC tápellátással : 100 dB. A 9V akkumulátor nem tartozék",133,"db"]
[18,"BAT-6LR61/ EGI-BOKSZ alkáli elem, 9V, 6F22, Industrial",133,"db"]
[19,"Egyéb szerelési anyagok",1,"klt"]
[null,"VEZÉRLÉSEK/ BEMENETEK"]
[20,"POLON EKS-6022 I/O modul, 2x felügyelt bemenet, 2x potenciálmentes NO/NC 30V/1A kimenet (csak POLON 6000 rendszerekhez), izolátorral",1,"db"]
[21,"TÁPEN54 24/5 NND 24V/SA tápegység és akkutöltő, EN54 megfelelősség, NND doboz",1,"db"]
[22,"AKKU-18 12V/18 Ah-s akkumulátor",2,"db"]
[23,"Egyéb szerelési anyagok",1,"klt"]
[null,"INSTALLÁCIÓ/ KÁBELEK"]
[24,"MCSK2 műanyag csatorna Műanyag kábelcsatorna",1850,"m"]
[25,"JB-Y (ST) Y 1x2x1 1x2x1 tömör tűzjelző kábel, árnyékolt",2650,"m"]
[26,"JB-H (ST) H 1x2x1 1x2x0,8 FE180 tűzálló, tűzjelző kábel",230,"m"]
[27,"HILTI X-C B3 MX Normál tárazott szeg BX 3 akkumulátoros szegbeverő készülékhez",1150,"db"]
[28,"HILTI X-FB 6 MX Fém kábel/ előszerelt félbilincs tárazott szegekkel való használathoz",1150,"db"]
[29,"H05VV-F 3x1,5 3x1,5 mm2 sodrott réz erű PVC köpenyes MT kábel",30,"m"]
[30,"H05VV-F 2x0,75 2x0,75 mm2 sodrott réz erű PVC köpenyes MT kábel",30,"m"]
[31,"Egyéb szerelési anyagok",1,"klt"]
[null,"BEÜZEMELÉS"]
[32,"Tűzjelző rendszer beüzemelése, programozása, próbaüzeme, kezelőszemélyzet oktatása",1,"klt"]
[null,"PROJEKT KÖLTSÉGEK"]
[33,"Projektmenedzsment, projektszervezés, előkészítés, útiköltségek, egyéb háttérmunkák",1,"klt"]
[34,"Dokumentálás, megvalósulási dokumentáció készítése",1,"klt"]
[35,"Hatósági átadás lebonyolítása",1,"klt"]
[null,"Anyag+Munkadíj összesen:"]
[null,"ÁFA (27%)"]
[null,"Bruttó vállalási ár:"]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"cégszerű aláírás"]