{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["1. részajánlati kör","2. részajánlati kör","3. részajánlati kör"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"1. részajánlati kör","index":0,"n_rows":14,"n_cols":4,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3]]}
["1. részajánlati kör"]
["Megnevezés","Mennyiség","Specifikáció","Helyettesítő terméket elfogadunk"]
["Fonendoszkóp","3 db","Tartozék: alsó és felső harangok. 63 cm (+/-2 cm) hosszú a cső, alsó harang átmérője 45 mm - felnőtt részére, felső harang átmérője 30 mm - gyerekeknek. Anyag: rozsdamentes acél. Frekvenciaválasza széles tartományban egyenletes. Szín: fekete","igen"]
["Wellmed Easy Touch GC vércukor és koleszterin mérő","3 db","A mérőkészüléknek kompatibilisnek kell lenni a jelenleg használt tesztcsíkokkal (Wellmed Easy Touch GC). Ezért nem elfogadott más hasonló márkájú eszköz.","nem "]
["Automata vérnyomásmérő","3 db","Digitális, oszcillometrikus elven működő vérnyomásmérő.\nLCD kijelző: szisztolés, diasztolés vérnyomás és pulzusérték, szabálytalan szívritmus, helyes mandzsettafelhelyezés, mérés közbeni túlzott mozgás kijelzése.\n30 memóriatárhely. Két méretfunkciós mandzsetta (22-42 cm).\nAdaptercsatlakozási lehetőség.\nMérési tartomány: vérnyomásérték 0-299 Hgmm, pulzusérték 40-300/perc.\nPontosság: vérnyomásérték +/-3 Hgmm, pulzusérték +/-5 %.\nMandzsetta felfújás, leeresztés: automata.\nÁramellátás: elemmel működtethető.\nMéret: 103 mm x 82 mm x 140 mm (szélesség, magasság, hosszúság) (+/-10 %).\nSúly: készülék 250 g +/-10% (elemek nélkül), mandzsetta 130-170 g(+/- 10%)","igen"]
["Manuális vérnyomásmérő","3 db","Manométeres. Különálló mérőóra és pumpa.\nA skála átmérője: 42 mm (+/- 10%)\nTépőzáras mandzsetta felnőtt méret 22-32 cm (+/-10%) .Tartozék: tartó táska.","igen"]
["Non-contact hőmérő","3 db","Mérési távolság: 3cm-5cm\nKimutatható hőmérsékleti tartomány: 32,0 - 42,4","igen"]
["Peak flow méter","3 db","Mérési tartomány: 60-800 l/perc.\nMérési pontosság: ±10% vagy ±20 l/perc.\nAnyag: Ütésálló, orvosi minőségű műanyag\nMéret: Kb. 15 cm × 5 cm × 3 cm\nSúly: Kb. 70-90 gramm.\nSzínkódolt zónák beállítási lehetősége (zöld, sárga, piros). Egyszerű leolvasás,\nEgészségügyben használatos fertőtlenítőszerekkel szemben ellenálló. Használati útmutató, tárolótok.\nSzájcsutora (eldobható)   ","igen"]
["Otoscope","3 db","A készlet tartama: otoszkóp fej, fogantyú. Fültölcsér méretek: felnőtt átmérő: 4,2; 5,2; 6,2; 7,2 mm; gyerek átmérő: 1,8; 3,2; 4,6 mm. Felhasználói kézikönyv.                           \nMegvilágítás: száloptikai.\nFényerősség: 24 lumen.\nNagyítás: 3x.\nCsúcsméretek: 2.4 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm.\nTípus: 2,5V LED izzó.\nPáratartalom: 30-75%.\nLégnyomás: 700-1060hPa.\nTermék mérete: 16,3 x 2,2 cm. ","igen"]
["Merev nyakrögzítő gallér felnőtt-gyerek (S,M,L,XL-méretenként 2 darab)","8 db","A termék használható legyen képalkotó diagnosztikai eljárások során, anélkül, hogy el kellene távolítani. Anyag: Orvosi minőségű, hipoallergén, merev polietilén külső váz és puha, párnázott belső rész\nMéret: Állítható (S, M, L, XL) vagy pontos nyakkörfogat és magasság szerint\nRögzítési mechanizmus: Tépőzáras vagy patenttal záródó\nSzellőzőnyílások: Megfelelő légáramlás biztosítása\nRöntgenátlátszó,  diagnosztikai vizsgálatokkal kompatibilis\nNyitás/zárás: Kétoldalú, gyorskioldó rendszer\nTisztíthatóság: Leszerelhető, mosható belső bélés\nSúly: kb. 200-300 gramm\nKiegészítők: Tartalék belső bélés, tárolótasak","igen"]
["Flexibilis végtagrögzítő","3 db","Anyagösszetétel: Erősített, flexibilis, mosható poliuretán külső borítás, belső merevítő alumínium merevítőkkel\nMéret: Állítható, univerzális kialakítás (felnőtt méret)\nRögzítési rendszer: Tépőzáras szalagok minimum 4 ponton\nSúly: Maximum 0,5 kg\nTeherbírás: Minimum 15 kg \nRöntgenáteresztő, folyadékálló, fertőtleníthető felület.\n Egészségügyben használatos fertőtlenítőszerekkel szemben ellenálló.\n Összehajtható.  Technikai követelmények:\nEgykezes alkalmazhatóság sürgősségi helyzetekben.\nKülönböző törési mechanizmusok esetén is biztonságosan rögzítsen\nNyomáspontmentes kialakítás a szövődmények elkerülése érdekében.\nKevesebb mint 60 másodperc alatt felhelyezhető)\nEllenálló a mentési körülmények között előforduló szennyeződésekkel szemben.","igen"]
["Pulzoxymeter","3 db","Hordozható. SpO2 és pulzus ráta érték, grafikonos és hullámforma kijelzés, pulzus ráta hang, riasztási funkció, alacsony elemkapacitás kijelzés, riasztási limitek beállíthatók.\nAdattárolási funkció, az elmentett adatok PC-re letölthetők.\nAutomatikus kikapcsolás 5 másodperc után, ha leesik a szenzor.\nKijelző: színes, iránya és a fényereje módosítható.\nSpO2 mérési tartomány 0%-100%, (felosztás 1 %).\nPontosság: 70 %-100 % (±2 % eltérés elfogadható)\nPR: 30bpm-250bpm, (felosztás 1 bpm). Pontosság: ± 2 bpm .\nTápellátás: elemmel működtethető.\nTartozék: madzag, adatkábel, PC szoftver, hálózati adapter.\nMéret: 57 × 32 × 30 +/-10% mm, súly: 40-60g.","igen"]
["Laryngoscope nyél, lapoc-sorozattal (1 szett)","6 db","Nyél anyaga: Rozsdamentes acél vagy erősített műanyag, oktatási célra optimalizálva.\nÁtmérő: 28-32 mm (standard méret)\nHossz: 130-150 mm\nTápellátás: elemmel vagy tölthető akkumulátorral.\nFényerősség: minimum 1000 lux.\nKapcsoló: Csavarással aktiválható vagy nyomógombos.\nSúly: 150-180 g\nLapoc-sorozat műszaki adatai:\nLapoc típusok: Macintosh (ívelt) 1, 2, 3, 4 méretben és Miller (egyenes) 0, 1, 2, 3 méretben.\nLapoc anyaga: Rozsdamentes acél vagy speciális oktatási műanyag.\nFelület: matt kivitel a tükröződés elkerülésére. Sterilizálható.\nFényátvitel: Beépített fényvezeték vagy LED\nHossz: Macintosh: 70-130 mm mérettől függően, Miller: 53-192 mm mérettől függően\nSzétszerelhetőség: Könnyen tisztítható és szemléltethető konstrukció\nCsatlakoztathatóság: Standard gyakorló bábuhoz/modellhez illeszthető\nKiegészítők: hordtáska/tároló doboz a teljes készlethez, tartalék izzók vagy LED-ek.\nElemek/akkumulátorok; Tisztító/karbantartó készlet.\n","igen"]
["Kramer sín","6 db","Típus: Kraemer standard sínrendszer\nAnyag: Edzett acél (S355JR)\nFelületkezelés: Horganyzott\nMéretezés:\nProfil magasság: 55 mm\nProfil szélesség: 35 mm\nFalvastagság: 2,5 mm\nStandard hossz: 40 cm- 3 db; 60 cm- 3 db. ( Összesen:6 darab)","igen"]

{"sheet":"2. részajánlati kör","index":1,"n_rows":20,"n_cols":4,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3]]}
["2. részajánlati kör"]
["Megnevezés","Mennyiség","Specifikáció","Helyettesítő terméket elfogadunk"]
["Accuchek Active vércukormérő készülék","5 db","\n    A vércukormérő pontossága megfelel a nemzetközileg elismert (ISO 15197:2013 / EN ISO 15197:2015) szabványnak.\n    Eredmény 5 mp alatt.\n    Fotometriás elven működő készülék, a méréshez 1-2 μL vérmintára van szükség\n    Kivehető tesztcsík a kényelmes vércukormérésért\n    Az aluladagolás érzékelés és az újraadagolási opció lehetővé teszi a vérmennyiség növelését, ha a minta nem elegendő.\n    Étkezés előtti és utáni értékek megjelölése.\n    7, 14, 30 és 90 napos átlagszámítás.\n    Audiovizuális étkezés utáni emlékeztető, amely étkezés után 2 órával figyelmeztet a mérésre.\n    500 vércukorszint mérési eredmény tárolása idővel és dátummal.\n    Olvasható LCD kijelző.\n    Széles mérési tartomány (0,6-33,3 mmol/l).\n    Adatátvitel USB csatlakozáson keresztül, letölthető programmal.","nem "]
["Cusco eszköz ","10 db","RD-016-02 Cusco hüvelytükör, 100x32 mm","nem "]
["Sims lapoc mellső","10 db","RD-102-03 Sims hüvelylapoc, 80x36, 90x40, 175 mm","nem "]
["Sims lapocok hátsó","10 db","RD-201-01 Simon hüvelylapoc, 100x30 mm, 185 mm","nem "]
["Magfogó","20 db","PD-051-24 Duplay magfogó, hajlított, 240 mm","nem "]
["Golyófogó","20 db","RD-432-25 Schröder horgasfogó, egyenes, 250 mm","nem "]
["Lapos méhszájfogó","10 db","RD-558-28 Bumm méh- és polypfogó, 280 mm","nem "]
["Olló","10 db","PB-043-15 Mayo olló 150 mm","nem "]
["Csipesz anatómiás","20 db","PC-012-20 Anatómiai csipesz, 200 mm","nem "]
["Csipesz horgas","20 db","PC-060-16 Sebészeti csipesz, 1x2 foggal, 160 mm","nem "]
["Episiotomiás olló","20 db","PB-430-18 Doyen hasfal olló, egyenes, tompa-tompa,180 mm","nem "]
["Köldökzsinór átvágáshoz olló ","10 db","PB-025-15 Cooper sebolló, hajlított, tompa-tompa, 150 mm","nem "]
["Kocher egyenes","20 db","PE-056-16 Baby-Kocher finom érfogó, egyenes, 160 mm","nem "]
["Kocher görbe","20 db","PE-057-16 Baby-Kocher finom érfogó, görbe, 160 mm","nem "]
["Doppler készülék (Dopton)","2 db","Magzati szívhangfigyelő Doppler monitor. Hordozható, digitális LCD kijelzővel.  Automata kikapcsolás.\nMagzati pulzusmérés tartománya: 65-210 bpm.\nÉrzékelő alapfrekvenciája: 2.0MHz és 3MHz között.\nMagzati pulzusérzékelés felbontása: 1 bpm.","nem "]
["Tűfogó","10 db","PH-046-20 Mayo-Hegar tűfogó, 200 mm","nem "]
["Műanyag Cusco eszköz","100 db","L -es méret ","igen"]
["Cervex pálca","100 db","seprűs","igen"]

{"sheet":"3. részajánlati kör","index":2,"n_rows":4,"n_cols":4,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3]]}
["3. részajánlati kör"]
["Megnevezés","Mennyiség","Specifikáció","Helyettesítő terméket elfogadunk"]
["Motoros bukósisak","1 db","Polikarbonátos zárt bukósisak,átlátszó sötétített plexivel, párásodás elleni fóliával, beépített napellenzővel. Kivehető-mosható légáteresztő anyagból készült bélés.Kivehető orr és áll deflektorral, mikrocsatos rögzítéssel. L-es méret(felnőtt)","igen"]
["Gyermek kerékpáros védősisak ","1 db","Gyerekek számára 52 és 59 cm közötti fejkerülettel (4-15 éves) a fej védelméhez. S-es méret, szín bármilyen lehet","igen"]