{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["I. részajánlati kör","II. részajánlati kör"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"I. részajánlati kör","index":0,"n_rows":94,"n_cols":11,"rows_kept":94,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,10],[89,0,89,7],[92,0,92,10],[93,0,93,10],[91,0,91,10]]}
["I. részajánlati kör"]
["Sor","Megnevezés","minőség","m3/kg","űrtartalom"," db","Nettó egységár (Ft)","Bruttó egységár (Ft)","Nettó ár összesen (Ft)","Bruttó ár összesen (Ft)","Nyomás (bar)"]
["1.","Szintetikus levegő HC Free","5.0","10 m3","50 L","18",{"$nulls":4},200]
["2.","Szintetikus levegő","ipari","6 m3","40 L","18",{"$nulls":4},150]
["3.","Szintetikus levegő","ipari","1,5 m3","14 L","45",{"$nulls":4},150]
["4.","Szén-dioxid","élelmiszerip.","10 kg","14 L","45"]
["5.","Szén-dioxid","élelmiszerip.","20 kg","27 L","45"]
["6.","Szén-dioxid","élelmiszerip.","30 kg","40 L","45"]
["7.","Szén-dioxid","4.5","10 kg","14 L","6"]
["8.","Oxigén","ipari","1,5 m3","10 L","105",{"$nulls":4},150]
["9.","Oxigén","ipari","6 m 3","40 L","105",{"$nulls":4},150]
["10.","Nitrogén","5.0","1.5m 3","10L","9",{"$nulls":4},150]
["11.","Nitrogén","5.0","6 m 3","40 L","30",{"$nulls":4},150]
["12.","Nitrogén","5.0","10 m3","50 L","12",{"$nulls":4},200]
["13.","Nitrogén","4.5","6 m 3","40 L","210",{"$nulls":4},150]
["14.","Nitrogén","4.5","2 m 3","10 L","90",{"$nulls":4},200]
["15.","Nitrogén","4.5","1.5m 3","10 L","120",{"$nulls":4},150]
["16.","Nitrogén","4.5","10 m3","50 L","24",{"$nulls":4},200]
["17.","Hidrogén","ipari","6 m3","40 L","24",{"$nulls":4},150]
["18.","Hidrogén","ipari","1,75 m3","14 L","24",{"$nulls":4},125]
["19.","Hidrogén","5.0","10 m 3","50 L","18",{"$nulls":4},200]
["20.","Hidrogén","5.0","1.5 m3","10 L","24",{"$nulls":4},150]
["21.","Hélium","4.6","1,5 m3","10 L","24",{"$nulls":4},150]
["22.","Hélium","4.6","2 m3","14 L","24",{"$nulls":4},200]
["23.","Hélium","4.6","6 m3","40 L","24",{"$nulls":4},150]
["24.","Hélium","4.6","10 m3","50 L","12",{"$nulls":4},200]
["25.","Hélium","5.0","2 m3","14 L","6",{"$nulls":4},200]
["26.","Hélium","5.0","10 m3","50 L","9",{"$nulls":4},200]
["27.","Hélium","6.0","10 m3","50 L","9",{"$nulls":4},200]
["28.","Argon","4.6","6 m3","40 L","90",{"$nulls":4},150]
["29.","Argon","4.6","10 m3","50 L","30",{"$nulls":4},200]
["30.","Argon","5.0","6 m3","40 L","12",{"$nulls":4},150]
["31.","Argon","5.0","1,5 m3","10L","9",{"$nulls":4},150]
["32.","Disszugáz","ipari","2 kg","14 L","24"]
["33.","Disszugáz","ipari","4 kg","27 L","24"]
["34.","Disszugáz","ipari","6 kg","40 L","24"]
["35.","Disszugáz","2.6","6 kg","40 L","24"]
["36.","Carbogén","CO2 O2-ben","6 m3","40 L","35",{"$nulls":4},150]
["37.","Carbogén","CO2 O2-ben","1,5 m3","10 L","12",{"$nulls":4},150]
["38.","Carbogén","CO2 N2-ben","6 m3","40 L","45",{"$nulls":4},150]
["39.","Carbogén","CO2 N2-ben","1,5 m3","10 L","12",{"$nulls":4},150]
["40.","Szárazjég  3mm, 16 mm",null,"kg",null,"4500"]
["41.","Szárazjég tömb ",null,"kg",null,"4500"]
["42.","Gázkeverék C18",null,"7 m3","40 L","15",{"$nulls":4},150]
["43.","Ammónia","ipari","20 kg","40 L","9"]
["44.","Kén-hidrogén","ipari","6,7 kg","10 L","9"]
["45.","Metán","4.5","12 m3","50 L","6",{"$nulls":4},200]
["46.","Metán","4.5","2,5 m3","10 L","6",{"$nulls":4},200]
["47.","Metán","2.5","12 m3","50 L","6",{"$nulls":4},200]
["48.","Metán","3.5","2 m3","10 L","6",{"$nulls":4},200]
["49.","Metán","3.5","12 m3","50 L","6",{"$nulls":4},200]
["50.","Szén-dioxid","5.5","37,5 kg","50 L","6"]
["51.","Kripton","5.0","1,5 m3","10 L","6",{"$nulls":4},"mennyiség (liter) függő!"]
["52.","Kén-hidrogén nitrogénben","200ppm","1,5 m3","10 L","6",{"$nulls":4},150]
["53.","Kén-hidrogén metánban","200ppm","1,5 m3","10 L","6",{"$nulls":4},150]
["54.","Ammónia nitrogénben","5ppm","6 m3","40 L","6",{"$nulls":4},150]
["55.","Szén-dioxid nitrogénben","1%","6 m3","40 L","6",{"$nulls":4},150]
["56.","Metán nitrogénben","1%","6 m3","40 L","6",{"$nulls":4},150]
["57.","BTX nitrogénben","1ppm","1,5 m3","10 L","6",{"$nulls":4},150]
["58.","NO2 szint.lev.ben","1ppm","1,5 m3","10 L","6",{"$nulls":4},150]
["59.","Fluor héliumban","5%","1,6 m3","10 L","6",{"$nulls":4},150]
["60.","Kalibráló gáz NO2 300ppbv szint.lev. 5.0",null,"1,5 m3","10 L","3",{"$nulls":4},150]
["61.","Kalibráló gáz NO2 300ppmv szint.lev. 5.5",null,"1,5 m3","10 L","3",{"$nulls":4},150]
["62.","Kalibráló gáz NO2 300ppbv szint.lev. 5.0",null,"1,5 m3","50 L","3",{"$nulls":4},150]
["63.","Kalibráló gáz NO2 1ppmv szint.lev. 5.0",null,"1,5 m3","10 L","3",{"$nulls":4},150]
["64.","Kalibráló gáz NO2 1ppmv szint.lev. 5.0",null,"5 m3","40 L","3",{"$nulls":4},150]
["65.","Kalibráló gáz NO2 5ppmv szint.lev. 5.0",null,"1,5 m3","10 L","3",{"$nulls":4},150]
["66.","Kalibráló gáz NO2 5ppmv szint.lev. 5.0",null,"5 m3","40 L","3",{"$nulls":4},150]
["67.","CO2 N2-ben  ","10%","6 m3","40 L","3",{"$nulls":4},150]
["68.","CO2 N2-ben  ","100ppm","6 m3","40 L","3",{"$nulls":4},150]
["69.","Kén-hidrogén N2-ben","2%","6 m3","40 L","3",{"$nulls":4},150]
["70.","Kén-hidrogén N2-ben","2000ppm","6 m3","40 L","3",{"$nulls":4},150]
["71.","Kén-hidrogén N2-ben","200ppm","6 m3","40 L","3",{"$nulls":4},150]
["72.","Metán 4.5 5% Hélium 5.0-ban",null,"6 m3","40 L","3",{"$nulls":4},150]
["73.","Metán 5.0 5% Hélium 5.0-ban",null,"1.5 m3","10 L","3",{"$nulls":4},150]
["74.","Oxigén 4.5 10% Hélium 5.0-ban",null,"6 m3","40 L","3",{"$nulls":4},150]
["75.","Oxigén 5.0 10% Hélium 5.0-ban",null,"1,5 m3","10 L","3",{"$nulls":4},150]
["76.","Kalibráló gáz NO2 2000ppmv szint.lev.5.0",null,"5 m3","40 L","3",{"$nulls":4},150]
["77.","Kalibráló gáz NO 2000ppmv N2 -ben",null,"5 m3","40 L","3",{"$nulls":4},150]
["78.","Kalibráló gáz NO2 2000ppmv szint.lev.5.0",null,"1,5 m3","10 L","3",{"$nulls":4},150]
["79.","Kalibráló gáz NO 2000ppmv N2 -ben",null,"1,5 m3","10 L","3",{"$nulls":4},150]
["80.","Kalibráló gáz NO 500ppmv N2 -ben",null,"5 m3","40 L","3",{"$nulls":4},150]
["81.","Kalibráló gáz NO 500ppmv N2 -ben",null,"1,5 m3","10 L","3",{"$nulls":4},150]
["82.","Kalibráló gáz 50ppmv NO N2-ben",null,"5 m3","40 L","3",{"$nulls":4},150]
["83.","Kalibráló gáz 50ppmv NO N2-ben",null,"1,5 m3","10 L","3",{"$nulls":4},150]
["84.","Palack reduktor ipari 200/10 bar","4.8 -ig",null,null,"30"]
["85.","Palack reduktor labor 200/10 bar","6.0 -ig",null,null,"15"]
["86.","Cseppfolyós Hélium NMR befejtéssel","4.6","1 liter",null,"360"]
["87.","Reduktor tömítés",null,null,null,"600"]
["Végösszeg:",{"$nulls":7},{"$f":"SUM(I3:I89)","v":0},{"$f":"SUM(J3:J89)","v":0}]
[]
["Szállítási határidő:"]
["1-42. sorok esetében: megrendeléstől számított 72 órán belül"]
["43-87. sorok esetében: megrendeléstől számított maximum 12 héten belül"]

{"sheet":"II. részajánlati kör","index":1,"n_rows":5,"n_cols":10,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,9],[4,0,4,9]]}
["II. részajánlati kör"]
["Sor","Megnevezés","minőség","kiszerelés","űrtartalom","igényelt mennyiség","Nettó egységár (Ft)","Bruttó egységár (Ft)","Nettó ár összesen (Ft)","Bruttó ár összesen (Ft)"]
["1.","Cseppfolyós Nitrogén dewar edénybe fejtéssel","2.5","1 liter",null,"15 000 liter"]
[]
["Szállítási határidő: megrendeléstől számított 12 héten belül - egyeztetve az adott igénylő egységgel"]