{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Munka1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Munka1","index":0,"n_rows":64,"n_cols":7,"rows_kept":64,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[63,0,69,6],[0,4,0,5],[2,0,2,6],[36,0,36,6],[16,0,16,6],[57,0,57,6]]}
["Tételek/ részek száma ","Termékkategória kiválasztása  ","Termék neve","Termékjellemzők, leírás, minőség","Kiszerelés, csomagolás",null,"Igényelt mennyiség   (az E-F) oszlop szerinti kiszerelésből)"]
[{"$nulls":4},"Mennyisége (pl. 1, 5, 20, 25, 500 stb...)","Mértékegysége (pl. kg, g, l, ml, db, ug  stb…)"]
["1.részajánlati kör"]
[1,"Mintavételi eszközök","Mechanikus pipetta","állítható térfogat; hegyledobó mechanika,autoklávozható1 csatornás 0,1-2,0 µl vagy 0,1-2,5µl",1,"db",2]
[2,"Mintavételi eszközök","Mechanikus pipetta","állítható térfogat; hegyledobó mechanika, autoklávozható, 1 csatornás 2-20 µl",1,"db",2]
[3,"Mintavételi eszközök","Mechanikus pipetta","állítható térfogat; hegyledobó mechanika, autoklávozható, 1 csatornás 10-100 µl",1,"db",4]
[4,"Mintavételi eszközök","Mechanikus pipetta","állítható térfogat; hegyledobó mechanika, autoklávozható, 1 csatornás 20-200 µl",1,"db",4]
[5,"Mintavételi eszközök","Mechanikus pipetta","állítható térfogat;hegyledobó mechanika,autoklávozható1 csatornás 100-1000 µl",1,"db",8]
[6,"Mintavételi eszközök","Mechanikus pipetta","állítható térfogat; hegyledobó mechanika, autoklávozható, 1 csatornás 500-5000 µl",1,"db",4]
[7,"Műanyag laboreszközök"," Pipettahegy  0,1-2,5 µl","mechanikus pipettával kompatibilis legyen; nem steril; autoklávozható; ömlesztett",1,"db",2000]
[8,"Műanyag laboreszközök"," Pipettahegy  2-20 µl","mechanikus pipettával kompatibilis legyen;nem steril;autoklávozható; ömlesztett",1,"db",2000]
[9,"Műanyag laboreszközök"," Pipettahegy  10-100 µl","mechanikus pipettával kompatibilis legyen; nem steril; autoklávozható; ömlesztett",1,"db",2000]
[10,"Műanyag laboreszközök"," Pipettahegy  20-200 µl","mechanikus pipettával kompatibilis legyen; nem steril; autoklávozható; ömlesztett",1,"db",2000]
[11,"Műanyag laboreszközök"," Pipettahegy  100-1000 µl","mechanikus pipettával kompatibilis legyen; nem steril; autoklávozható; ömlesztett",1,"db",4000]
[12,"Műanyag laboreszközök"," Pipettahegy  500-5000 µl","mechanikus pipettával kompatibilis legyen; nem steril; autoklávozható; ömlesztett",1,"db",2000]
["FIGYELEM!Amennyiben nem teljesül a pipetta és pipetta hegyek között a kompatibilitás,úgy a gyártó,köteles vállalni a nem megfelelő termék cseréjét!"]
["2. részajánlati kör"]
[1,"Műanyag laboreszközök","Folyadék adagoló ","vegyszeres üvegre szerelhető legalább 1-10 ml  (használható 10-40% savak és  lúgok adagolására )",1,"db",6]
[2,"Műanyag laboreszközök","Folyadék adagoló ","vegyszeres üvegre szerelhető legalább 1-5 ml  (használható 10-40% savak és  lúgok adagolására )",1,"db",2]
[3,"Műanyag laboreszközök","Kémcsőállvány","autoklávozható,12 (vagy több) férőhelyes 1,5 és 2 ml térfogatú mini centrifuga csövekhez,vortexelhető csatl;",1,"db",6]
[4,"Műanyag laboreszközök","Összerakható kémcsőállvány","jó hőállóság, autoklávozható,egymástól különálló, ősszeilleszthető legalább 2×50 ml-es csőhöz, 8×15 ml-es csőhöz, 6×20 mm-es csőhöz és 10 darab 10 - 13 mm átmérőjű csőhöz",1,"db",4]
[5,"Műanyag laboreszközök","Kémcsőállvány PP 13 - 16 mm kémcsövekhez ","vízbe merítve terhelés nélkül sem úszik, ezáltal normál és rázó vízfürdőben is használható.  A helytakarékos tároláshoz egymásra rakhatók.Lehetnek szinesek  is.Legalább 40-60 férőhely",1,"db",20]
[5,"Műanyag laboreszközök","Kémcsőállvány PP vagy PS 16 - 20 mm kémcsövekhez ","vízbe merítve terhelés nélkül sem úszik, ezáltal normál és rázó vízfürdőben is használható.  A helytakarékos tároláshoz egymásra rakhatók.Lehetnek szinesek is.Legalább 40 férőhely",1,"db",10]
[6,"Műanyag laboreszközök","Kémcsőállvány PP vagy PS 20 - 25 mm kémcsövekhez ","vízbe merítve terhelés nélkül sem úszik, ezáltal normál és rázó vízfürdőben is használható.  A helytakarékos tároláshoz egymásra rakhatók.Lehetnek szinesek is.Legalább 24 férőhely",1,"db",10]
[7,"Műanyag laboreszközök","PP vagy PS. Négy oldalú, oldalanként különböző méretű csövek elhelyezésére alkalmasak. \n\n","1. oldal: 4 db Ø30 mm lyuk 50 ml-es centrifugacsövekhez     2. oldal: 12 db Ø17 mm lyuk 15 ml-es centrifugacsövekhez\n3. oldal: 32 db Ø12 mm lyuk 1,5/2,0 ml-es csövekhez                     4. oldal: 32 db Ø8 mm lyuk 0,5 ml-es mikrocsövekhez ",1,"db",12]
[8,"Műanyag laboreszközök","Petricsésze "," Légzőbütyök nélkül, Átmérő: 90 mm, steril;",1,"db",8000]
[9,"Műanyag laboreszközök","Mikrocentrifuga cső,kupakkal 1,5 ml( ismertebb nevén eppendorf)","Safe-Lock zárás,matt felület  feliratozáshoz, beosztással, nem steril, autoklávozható",1,"db",4000]
[10,"Műanyag laboreszközök","Mikrocentrifuga cső kupakkal,2,0 ml( ismertebb nevén eppendorf)","Safe-Lock zárás,matt felület  feliratozáshoz, beosztással, lapos aljú, nem steril, autoklávozható, színtelen",1,"db",4000]
[11,"Műanyag laboreszközök","Centrifugacső (Falkon cső)","Autoklávozható, 15 ml, PP, lapos csavaros kupakkal (min. 12000×g-ig), beosztással, tartóval",1,"db",2000]
[12,"Műanyag laboreszközök","Centrifugacső(Falkon cső)","Autoklávozható, 50 ml, PP, lapos csavaros kupakkal (min. 15000×g-ig), beosztással, tartóval",1,"db",2000]
[13,"Üvegeszközök","Durhamcső","Perem nélküli, nátron üveg,sterilezhetó 6,5x30mm ",1,"db",200]
[14,"Műanyag laboreszközök","Tartótálca küvettákhoz","12 férőhelyes 10 x 1 0mm küvettákhoz",1,"db",12]
[15,"Műanyag laboreszközök","Centrifugacsövek","(Oak Ridge , Nalgene típusoknak megfelelő)  FEP  Gömbölyű alj,csavaros kupakkal 30 ml  25,7×93 mm legalább 30 000 RCF",1,"db",24]
[16,"Műanyag laboreszközök","Centrifugacsövek","(Oak Ridge , Nalgene tipsoknak megfelelő) FEP  Gömbölyű alj,csavaros kupakkal  50 ml  28,8×106,4 mm",1,"db",24]
[17,"Műanyag laboreszközök","Küvetta","Küvetta egyszerhasználatos két oldal üvegtiszta 10 mm optikai úthossz félmikro,magas forma PMMA,térfogat                  1,5 ml 100 db/csomag",1,"csomag",5]
[18,"Műanyag laboreszközök","Küvetta","Küvetta egyszerhasználatos négy oldal üvegtiszta 10 mm optikai úthossz makro, PMMA,térfogat 4,5 ml 100 db/csomag",1,"csomag",10]
["3.részajánlati kör"]
[1,"Üvegeszközök","Kémcső","perem nélküli, hossz160 mm; külső átmérő 16 mm; falvastagság 0,8-1 mm",1,"db",1000]
[2,"Üvegeszközök","Erlenmeyer lombik","bő nyak,100 ml",1,"db",50]
[3,"Üvegeszközök","Erlenmeyer lombik","bő nyak, 250 ml",1,"db",40]
[4,"Üvegeszközök","Erlenmeyer lombik","bő nyak,500 ml",1,"db",15]
[5,"Üvegeszközök","Büretta oldalcsapos 10 ml","teflon csappal;\"B\" jelű felöntő tölcsér szerű kialakítással",1,"db",4]
[6,"Üvegeszközök","Büretta oldalcsapos  25 ml","teflon csappal;\"B\" jelű felöntő tölcsér szerű kialakítással 0,05 beosztás",1,"db",10]
[7,"Üvegeszközök","Büretta oldalcsapos  50 ml","teflon csappal;\"B\" jelű felöntő tölcsér szerű kialakítással 0,1 beosztás",1,"db",20]
[8,"Üvegeszközök","Hasas pipetta kétjelű  1 ml"," (kék, vagy barna festéssel)",1,"db",5]
[9,"Üvegeszközök","Hasas pipetta kétjelű  2 ml"," (kék, vagy barna festéssel)",1,"db",5]
[10,"Üvegeszközök","Hasas pipetta kétjelű  5 ml"," (kék, vagy barna festéssel)",1,"db",10]
[11,"Üvegeszközök","Hasas pipetta kétjelű  10 ml"," (kék, vagy barna festéssel)",1,"db",20]
[12,"Üvegeszközök","Hasas pipetta kétjelű  20 ml"," (kék, vagy barna festéssel)",1,"db",20]
[13,"Üvegeszközök","Hasas pipetta kétjelű  50 ml"," (kék, vagy barna festéssel)",1,"db",6]
[14,"Üvegeszközök","Hasas pipetta kétjelű  100 ml"," (kék, vagy barna festéssel)",1,"db",4]
[15,"Üvegeszközök","Mérőlombik  25 ml ","\"B\"jelű; kék, vagy barna jelölésű;műanyag,vagy csiszolatos üveg dugóval,NS 10/19",1,"db",20]
[16,"Üvegeszközök","Mérőlombik 50 ml ","\"B\"jelű; kék, vagy barna jelölésű;műanyag,vagy csiszolatos üveg dugóval,NS 12/21",1,"db",30]
[17,"Üvegeszközök","Mérőlombik 100 ml ","\"B\"jelű; kék, vagy barna jelölésű;műanyag,vagy csiszolatos üveg dugóval,NS 14/23",1,"db",50]
[18,"Üvegeszközök","Óraüvegek leolvasztott széllel ","külső átmérő 60",1,"db",100]
[19,"Üvegeszközök","Óraüvegek leolvasztott széllel ","külső átmérő 80",1,"db",100]
[20,"Üvegeszközök","Kristályosító csésze ","100 ml,külső átmérő x magasság 70x 40 mm",1,"db",30]
["4. Részajánlati kör"]
[1,"Védőfelszerelések","Egyszer használatos részecskeszűrő félmaszkok","FFP2 NR D szeleppel",1,"db",100]
[2,"Védőfelszerelések","Egyszer használatos részecskeszűrő félmaszkok","FFP3 NR D szeleppel",1,"db",100]
[]
[]
[]
["** Kiegészítő infromációk kerültek meghatározásra 07.22.-én !  Piros színnel lettek kiemelve a pontosítások. Kérjük a Nyertes szállítók mihamarabbi teljesítsését a pályázat miatt, amennyiben a szállítás nem tud megtörténni 3 héten belül, abban az esetben is érvényesek lesznek az ajánlatok. Tehát törlésre került az elvárt szállítási határidő.  Továbbá jeleznénk, hogy egyenértékű vagy jobb helyettesítő termék elfogadására van lehetőség. Abban az esetben ha az elvárt mennyiségnél többet ajánlanak ki  (kiszerelés miatt kedvezőbb az ajánlat) az megfelelő ajánlatnak minősül. "]