{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Munka1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Munka1","index":0,"n_rows":71,"n_cols":1,"rows_kept":71,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["2 db 65” LSK Meeting Display MDX2065 interaktív kijelző (MV5R67) bérlése 24 hónapra"]
["Alkalmassági követelmények:"]
["A gyártó által minősített, legalább 3 év szakmai tapasztalattal rendelkező, minimum 2 fő telepítő szakember által elvégzett rendszertelepítés."]
["3 év teljeskörű garancia/cseregarancia"]
["A hibabejelentést követő 48 órán belüli hibaelhárítás megkezdési és cserekészülék-biztosítási kötelezettség."]
["A gyártó által minősített, legalább 5 év, vállalati tréningek megtartásában szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező oktató szakember által távolról lebonyolított online tréning 1 alkalommal 4 x 45 perc időtartamban a leszállított interaktív rendszeren keresztül csatlakozva."]
["Hardvereszközzel szemben támasztott követelmények:"]
["LED háttérvilágítással rendelkező LCD kijelző."]
["Az interaktív kijelző aktív (hasznos) munkafelületének jellemzői: \n-65\" (165,1 cm) képátló, \n-16:9-es képarány, \n-minimum 1.200:1 kontraszt-arány, \n-Ultra-HD 4K (3.840 x 2.160 @ 60Hz) felbontás"]
["A kijelző fizikai védelmét egy minimum 4 mm vastag edzett, Mohs 7 keménységű, karc- és ütésálló, tükröződésmentes biztonsági védőüveg biztosítsa."]
["Kézérintéssel történő vezérlés lehetősége, speciális eszközök használata nélkül."]
["Tartozékként az interaktív rendszer részét képezzék mágneses rögzítésű tollak a kijelzőre történő jegyzeteléshez."]
["Legalább 20 pontos multitouch kialakítás, amely 20 felhasználó számára teszi lehetővé az együttműködést az interaktív kijelző teljes munkafelületén külön több-felhasználós üzemmód elindítása, vagy térbeli és időbeli korlátozás nélkül."]
["Kézmozdulatokkal történő többujjas vezérlés (képes értelmezni a Windows 7, Windows 8.1 és Windows 10 operációs rendszerek által támogatott gesztusokat úgymint forgatás, kicsinyítés - nagyítás és léptetés)."]
["Kijelzőbe épített, a kompatibilitási problémák elkerülése végett gyártóazonos rendszerszámítógép (6 magos, minimum 8. generációs i7 processzor, 16GB DDR4 memória és 256GB SSD háttértár, biztonsági TPM chip)."]
["Gyorsindítási lehetőség (az interaktív kijelző és a beépített rendszerszámítógép, mint egy rendszer egyetlen gombnyomással bekapcsol és  maximum 60 másodpercen belül használatra kész állapotba kerül)."]
["Az interaktív kijelző soros porton, RS232 protokollon keresztül távolról is vezérelhető, így integrálható a legtöbb teremvezérlési rendszerhez (pl. Crestron, Extron, AMX, LSK smart Cockpit, stb.)."]
["Egyedileg testreszabható indulási (boot) képernyő."]
["A rendszerrel együtt szállítandó hardver kiegészítőkkel szemben támasztott követelmények"]
["Gyártóazonos, könnyűszerkezetes falhoz kifejlesztett állványszerkezet, amely segítségével különböző magassági pozícióba falbontási és/vagy fal-megerősítési munkálatok nélkül telepíthető az interaktív kijelző."]
["Gyártóazonos, Full-HD 1080p60/50/30/25 videoformátumú, 12x-os veszteségmentes nagyítású, 72,5°-os látószögű, H.264 és H.265 videotömörítésű, RS232, Visca vagy Pelco protokollon vezérelhető, motorizált PTZ videokonferencia kamera."]
["Bluetooth vezeték nélküli technológiával működő, háttérzaj és visszhang szűréssel rendelkező,  HD hangminőséget biztosító intelligens asztali mikrofon rendszer maximum 6 fős helyiségekbe."]
["Szoftver ökoszisztémával szemben támasztott követelmények"]
["Gyártóazonos, offline (Internet csatlakozás nélkül) futtatható üzleti digitális fehértábla szoftver, amely egy végtelen kiterjedésű virtuális papíron teszi lehetővé a szabadkézi jegyzetek létrehozását, elmozgatását, átméretezését és forgatását, valamint a munka elmentését, vektorgrafikus PDF formátumban való exportálását, illetve e-mailben történő továbbküldését."]
["Azonnali e-mail küldési opció, amely lehetővé teszi a munka egy érintéssel történő azonnali elküldését saját szerkeszthető, PDF vagy képformátumban."]
["Könyvjelzők alkalmazásával rögzíthetők a fontosabb tartalmi elemek pozíciója a végtelen papíron."]
["Kézírás-felismerés magyar, angol, német, orosz és francia nyelveken (a szabadkézzel elhelyezett jegyzetek átalakíthatók gépelt szöveggé)."]
["A gesztus-felismeréssel rendelkezik, mely lehetővé teszi a digitális információk irányítását és manipulációját."]
["Automatikus, ütemezetett mentések, beállított időközönként történő biztonsági mentések biztosítva legyenek."]
["Azonnali videokonferencia indítás az üzleti digitális fehértábla szoftverből egy érintéssel elindítható Microsoft Teams vagy bármely UC&C platform."]
["Gyártóazonos, digitális okostinta szoftver, amely beépül az összes számítógépre feltelepített programba, így lehetővé válik az alkalmazásokon a jegyzetelés és a kézírás-felismerés magyar, angol, német, orosz és francia nyelveken."]
["Gyártóazonos, speciális annotációs eszközkészlet, amely új fülként beépül az MS Word, MS Excel, MS PowerPoint és MS Outlook szoftverekbe és lehetővé teszi a jegyzetek elhelyezését, illetve azok elmentését közvetlenül az Office dokumentumokba."]
["Gyártóazonos, a Microsoft PowerPoint prezentációs szoftver Diavetítés üzemmódjában megjelenő lebegő annotációs eszköztár, amely lehetővé teszi a diák közötti léptetést, új oldal beszúrását, jegyzetek elhelyezését, illetve azok elmentését közvetlenül a PowerPoint prezentációba."]
["Gyártóazonos, a felhasználó által konfigurálható üdvözlő képernyő és gyorsindító eszköztár, amely az elérhető tevékenységek oldaláról, egyedi keretrendszerként foglalja össze a teljes rendszer működését és teszi lehetővé a számítógépre feltelepített alkalmazások azonnali elindítását, valamint egy érintéssel a megnyitott alkalmazások közötti váltást."]
["A kollaborációs szoftver ökoszisztéma részeként elérhető összes szoftver komponensre az úgynevezett \"Life Long Licence\" (LLL) konstrukció legyen érvényes, amely a beszerzés napjától biztosítja a szoftverek támogatását, frissítését és a javítócsomagok elérhetőségét, illetve a beszerzést követően folyamatosan a legfrissebb szoftververziók alkalmazását a garanciális időszakon túl is."]
[]
["4 db 75” LSK Meeting Display MDX2075 interaktív kijelző (MV5R67) bérlése 24 hónapra"]
["Alkalmassági követelmények:"]
["A gyártó által minősített, legalább 3 év szakmai tapasztalattal rendelkező, minimum 2 fő telepítő szakember által elvégzett rendszertelepítés."]
["3 év teljeskörű garancia/cseregarancia."]
["A hibabejelentést követő 48 órán belüli hibaelhárítás megkezdési és cserekészülék-biztosítási kötelezettség."]
["A gyártó által minősített, legalább 5 év, vállalati tréningek megtartásában szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező oktató szakember által távolról lebonyolított online tréning 1 alkalommal 4 x 45 perc időtartamban a leszállított interaktív rendszeren keresztül csatlakozva."]
["Hardvereszközzel szemben támasztott követelmények:"]
["LED háttérvilágítással rendelkező LCD kijelző."]
["Az interaktív kijelző aktív (hasznos) munkafelületének jellemzői:\n-75\" (190,5 cm) képátló, \n-16:9-es képarány, \n-minimum 1.100:1 kontraszt-arány,\n-Ultra-HD 4K (3.840 x 2.160 @ 60Hz) felbontás."]
["A kijelző fizikai védelmét egy minimum 4 mm vastag edzett, Mohs 7 keménységű, karc- és ütésálló, tükröződésmentes biztonsági védőüveg biztosítsa."]
["Kézérintéssel történő vezérlés lehetősége, speciális eszközök használata nélkül."]
["Tartozékként az interaktív rendszer részét képezzék mágneses rögzítésű tollak a kijelzőre történő jegyzeteléshez."]
["Legalább 20 pontos multitouch kialakítás, amely 20 felhasználó számára teszi lehetővé az együttműködést az interaktív kijelző teljes munkafelületén külön több-felhasználós üzemmód elindítása, vagy térbeli és időbeli korlátozás nélkül."]
["Kézmozdulatokkal történő többujjas vezérlés (képes értelmezni a Windows 7, Windows 8.1 és Windows 10 operációs rendszerek által támogatott gesztusokat úgymint forgatás, kicsinyítés - nagyítás és léptetés)."]
["Kijelzőbe épített, a kompatibilitási problémák elkerülése végett gyártóazonos rendszerszámítógép (6 magos, minimum 8. generációs i7 processzor, 16GB DDR4 memória és 256GB SSD háttértár, biztonsági TPM chip)."]
["Gyorsindítási lehetőség (az interaktív kijelző és a beépített rendszerszámítógép, mint egy rendszer egy gombnyomással bekapcsol és  maximum 60 másodpercen belül használatra kész állapotba kerül)."]
["Az interaktív kijelző soros porton, RS232 protokollon keresztül távolról is vezérelhető, így integrálható a legtöbb teremvezérlési rendszerhez (pl. Crestron, Extron, AMX, LSK smart Cockpit, stb.)."]
["Egyedileg testreszabható indulási (boot) képernyő."]
["A rendszerrel együtt szállítandó hardver kiegészítőkkel szemben támasztott követelmények"]
["Gyártóazonos, könnyűszerkezetes falhoz kifejlesztett állványszerkezet, amely segítségével különböző magassági pozícióba falbontási és/vagy fal-megerősítési munkálatok nélkül telepíthető az interaktív kijelző."]
["Gyártóazonos, Full-HD 1080p60/50/30/25 videoformátumú, 12x-os veszteségmentes nagyítású, 72,5°-os látószögű, H.264 és H.265 videotömörítésű, RS232, Visca vagy Pelco protokollon vezérelhető, motorizált PTZ videokonferencia kamera."]
["Bluetooth vezeték nélküli technológiával működő, háttérzaj és visszhang szűréssel rendelkező, HD hangminőséget biztosító intelligens asztali mikrofon rendszer, maximum 12 fős helyiségekbe."]
["Szoftver ökoszisztémával szemben támasztott követelmények"]
["Gyártóazonos, offline (Internet csatlakozás nélkül) futtatható üzleti digitális fehértábla szoftver, amely egy végtelen kiterjedésű virtuális papíron teszi lehetővé a szabadkézi jegyzetek létrehozását, elmozgatását, átméretezését és forgatását, valamint a munka elmentését, vektorgrafikus PDF formátumban való exportálását, illetve e-mailben történő továbbküldését."]
["Azonnali e-mail küldési opció, amely lehetővé teszi a munka egy érintéssel történő azonnali elküldését saját szerkeszthető, PDF vagy képformátumban."]
["Könyvjelzők alkalmazásával rögzíthetők a fontosabb tartalmi elemek pozíciója a végtelen papíron."]
["Kézírás-felismerés magyar, angol, német, orosz és francia nyelveken (a szabadkézzel elhelyezett jegyzetek átalakíthatók gépelt szöveggé)."]
["A gesztus-felismeréssel rendelkezik, mely lehetővé teszi a digitális információk irányítását és manipulációját."]
["Automatikus, ütemezetett mentések, beállított időközönként történő biztonsági mentések biztosítva legyenek."]
["Azonnali videokonferencia indítás az üzleti digitális fehértábla szoftverből egy érintéssel elindítható Microsoft Teams vagy bármely UC&C platform."]
["Gyártóazonos, digitális okostinta szoftver, amely beépül az összes számítógépre feltelepített programba, így lehetővé válik az alkalmazásokon a jegyzetelés és a kézírás-felismerés magyar, angol, német, orosz és francia nyelveken."]
["Gyártóazonos, speciális annotációs eszközkészlet, amely új fülként beépül az MS Word, MS Excel, MS PowerPoint és MS Outlook szoftverekbe és lehetővé teszi a jegyzetek elhelyezését, illetve azok elmentését közvetlenül az Office dokumentumokba."]
["Gyártóazonos, a Microsoft PowerPoint prezentációs szoftver Diavetítés üzemmódjában megjelenő lebegő annotációs eszköztár, amely lehetővé teszi a diák közötti léptetést, új oldal beszúrását, jegyzetek elhelyezését, illetve azok elmentését közvetlenül a PowerPoint prezentációba."]
["Gyártóazonos, a felhasználó által konfigurálható üdvözlő képernyő és gyorsindító eszköztár, amely az elérhető tevékenységek oldaláról, egyedi keretrendszerként foglalja össze a teljes rendszer működését és teszi lehetővé a számítógépre feltelepített alkalmazások azonnali elindítását, valamint egy érintéssel a megnyitott alkalmazások közötti váltást."]
["A kollaborációs szoftver ökoszisztéma részeként elérhető összes szoftver komponensre az úgynevezett \"Life Long Licence\" (LLL) konstrukció legyen érvényes, amely a beszerzés napjától biztosítja a szoftverek támogatását, frissítését és a javítócsomagok elérhetőségét, illetve a beszerzést követően folyamatosan a legfrissebb szoftververziók alkalmazását a garanciális időszakon túl is."]