{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Munka1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Munka1","index":0,"n_rows":117,"n_cols":2,"rows_kept":117,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[118,0,118,1],[122,0,122,1],[74,0,74,1],[78,0,78,1],[88,0,88,1],[95,0,95,1],[103,0,103,1],[108,0,108,1],[66,0,66,1],[0,0,0,1],[7,0,7,1],[15,0,15,1],[19,0,19,1],[29,0,29,1],[36,0,36,1],[44,0,44,1],[49,0,49,1],[59,0,59,1]]}
["BTK/TTIK Gólyatábor 2021.08.09-19. (Ópusztaszer)"]
["Hangtechnika","Mennyiség"]
["Sub hangsugárzó (min.140dB, 2x18\")",2]
["Közép-magas hangsugárzó (min. 134dB, 1x15\", 1x2\")",2]
["Monitor hangsugárzó (min. 132dB, 1x12\", 1x2\")",1]
["Vezetéknélküli mikrofon (Shure, Sennheiser)",1]
[]
["Fénytechnika"]
["Spot robotlámpa (min. 120W LED v. 700W égő)",4]
["Wash robotlámpa (min. 7x15W LED v. ezzel megegyező)",4]
["RGB Par lámpa (min. 120W LED v. Ezzel megegyezző)",2]
["Stroboszkóp",1]
["Ködgép (min. 1500W)",1]
["Fényvezérlő (min. 2univerzum)",1]
[]
["Színpadtechnika"]
["2x1m DJ pult 1m magasan",1]
["Alu truss","14m"]
[]
["DJ technika"]
["Pioneer DJM800 vagy jobb",1]
["Pioneer CDJ2000 vagy jobb",2]
[]
["Személyzet"]
["Fénytechnikus",1]
[]
["Szállítás",1]
["Hangbemérés",1]
[]
["GTK/ÁJTK Gólyatábor 2021.08.06-14. (Cegléd)"]
["Hangtechnika","Mennyiség"]
["Sub hangsugárzó (min.140dB, 2x18\")",2]
["Közép-magas hangsugárzó (min. 134dB, 1x15\", 1x2\")",2]
["Monitor hangsugárzó (min. 132dB, 1x12\", 1x2\")",1]
["Vezetéknélküli mikrofon (Shure, Sennheiser)",1]
[]
["Fénytechnika"]
["Spot robotlámpa (min. 120W LED v. 700W égő)",4]
["Wash robotlámpa (min. 7x15W LED v. ezzel megegyező)",4]
["RGB Par lámpa (min. 120W LED v. Ezzel megegyezző)",2]
["Stroboszkóp","1 db"]
["Ködgép (min. 1500W)",1]
["Fényvezérlő (min. 2univerzum)",1]
[]
["Színpadtechnika"]
["2x1m DJ pult 1m magasan",1]
["4x4m színpad",1]
["Alu truss","14 m"]
[]
["DJ technika"]
["Pioneer DJM800 vagy jobb",1]
["Pioneer CDJ2000 vagy jobb",2]
[]
["Személyzet"]
["Fénytechnikus",1]
[]
["Szállítás",1]
[]
[]
["SZOTE/MK Gólyatábor 2022.08.14-22. (Békés dánfok)"]
["Hangtechnika","Mennyiség"]
["Sub hangsugárzó (min.140dB, 2x18\")",2]
["Közép-magas hangsugárzó (min. 134dB, 1x15\", 1x2\")",2]
["Monitor hangsugárzó (min. 132dB, 1x12\", 1x2\")",1]
["Vezetéknélküli mikrofon (Shure, Sennheiser)",1]
[]
["Fénytechnika"]
["Spot robotlámpa (min. 120W LED v. 700W égő)",4]
["Wash robotlámpa (min. 7x15W LED v. ezzel megegyező)",4]
["RGB Par lámpa (min. 120W LED v. Ezzel megegyezző)",2]
["Stroboszkóp","1 db"]
["Ködgép (min. 1500W)",1]
["Fényvezérlő (min. 2univerzum)",1]
[]
["Színpadtechnika"]
["2x1m DJ pult 1m magasan",1]
["Alu truss","14 m"]
[]
["DJ technika"]
["Pioneer DJM800 vagy jobb",1]
["Pioneer CDJ2000 vagy jobb",2]
[]
["Személyzet"]
["Fénytechnikus",1]
[]
["Szállítás",1]
[]
[]
["JUGYU Gólyatábor 2022.08.12-17. (Szeged)"]
["Hangtechnika","Mennyiség"]
["Sub hangsugárzó (min.140dB, 2x18\")",2]
["Line Array hangsugárzó (min. 136dB, 1x10\", 1x2\")",6]
["Monitor hangsugárzó (min. 134dB, 1x15\", 1x2\")",4]
["Vezetéknélküli mikrofon (Shure, Sennheiser)",2]
[]
["Fénytechnika"]
["Spot robotlámpa (min. 120W LED v. 700W égő)",4]
["Wash robotlámpa (min. 7x15W LED v. ezzel megegyező)",8]
["RGB Par lámpa (min. 120W LED v. Ezzel megegyezző)",2]
["Stroboszkóp (min. 5000W)",2]
["Ködgép (min. 1500W)",1]
["Fényvezérlő (min. 2univerzum)",1]
[]
["Színpadtechnika"]
["2x1m DJ pult 1m magasan",1]
["6x4m színpad 1m magasan",1]
["7x5m keret",1]
[]
["DJ technika"]
["Pioneer DJM800 vagy jobb",1]
["Pioneer CDJ2000 vagy jobb",2]
[]
["Személyzet"]
["Fénytechnikus",1]
[]
["Szállítás",1]
["Hangbemérés",1]