{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Összesítő"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Összesítő","index":0,"n_rows":47,"n_cols":3,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["SZTE MK Gépészeti Intézet"]
["Szükséges anyag/mértékegység/fő",null,"Összes anyag mennyisége (Kg, L, db stb)"]
[]
["1. részajánlati kör"]
["ALMGSI1 alumínium","ø25 ALMGSI1","1m"]
["ALMGSI1 alumínium","ø30  ALMGSI1","1m"]
["ALMGSI1 alumínium","ø40 ALMGSI1","1m"]
["ALMGSI1 alumínium","ø50  ALMGSI1","1m"]
["ALMGSI1 alumínium","40x40 ALMGSI1","1m"]
["ALMGSI1 alumínium","60x60  ALMGSI1","1m"]
["ALMGSI1 alumínium","80x80  ALMGSI1","1m"]
["ALMGSI1 alumínium","100x100  ALMGSI1","1m"]
["C45 köracél","ø30  C45","1m"]
["C45 köracél","ø40  C45","1m"]
["C45 köracél","ø50  C45","1m"]
["POM-C műanyag","ø50  POM-C ","1m"]
["POM-C műanyag","ø80  POM-C ","1m"]
["POM-C műanyag","ø100  POM-C ","1m"]
["POM-C műanyag","ø150  POM-C ","0,5m"]
[]
["2. részajánlati kör"]
["Szerszámok marógéphez","ø2 HSS maró standard - HSS-Co8-as","5db"]
["Szerszámok marógéphez","ø3 HSS maró standard - HSS-Co8-as","5db"]
["Szerszámok marógéphez","ø4 HSS maró standard - HSS-Co8-as","5db"]
["Szerszámok marógéphez","ø5 HSS maró standard - HSS-Co8-as","5db"]
["Szerszámok marógéphez","ø6 HSS maró standard - HSS-Co8-as","5db"]
["Szerszámok marógéphez"," ø8 HSS maró standard - HSS-Co8-as","5db"]
["Szerszámok marógéphez","ø10 HSS maró standard - HSS-Co8-as","5db"]
["Szerszámok marógéphez","ø12 HSS maró standard - HSS-Co8-as","5db"]
["Szerszámok marógéphez","ø16 HSS maró standard - HSS-Co8-as","5db"]
["Szerszámok marógéphez"," ø20 HSS maró standard - HSS-Co8-as","5db"]
["Szerszámok marógéphez","ø2 HSS maró standard - HSS-Co8-as. 2 élű gömbvégű simító geometriás, hosszított szárral","5db"]
["Szerszámok marógéphez","ø3 HSS maró standard - HSS-Co8-as. 2 élű gömbvégű simító geometriás, hosszított szárral","5db"]
["Szerszámok marógéphez","ø4 HSS maró standard - HSS-Co8-as. 2 élű gömbvégű simító geometriás, hosszított szárral","5db"]
["Szerszámok marógéphez","ø5 HSS maró standard - HSS-Co8-as. 2 élű gömbvégű simító geometriás, hosszított szárral","5db"]
["Szerszámok marógéphez"," ø6 HSS maró standard - HSS-Co8-as. 2 élű gömbvégű simító geometriás, hosszított szárral","5db"]
["Szerszámok marógéphez","ø8 HSS maró standard - HSS-Co8-as. 2 élű gömbvégű simító geometriás, hosszított szárral","5db"]
["Szerszámok marógéphez","ø10 HSS maró standard - HSS-Co8-as. 2 élű gömbvégű simító geometriás, hosszított szárral","5db"]
["Szerszámok marógéphez","ø12 HSS maró standard - HSS-Co8-as. 2 élű gömbvégű simító geometriás, hosszított szárral","5db"]
[null,"R23 ø2,5 Bevont rutilos elektroda","4 doboz"]
[null,"Központfúró 60°: ø3,15","15db"]
[null,"Központfúró 60°: ø4","15db"]
[null,"ø-1-10mm csigafúró 0,5mm emelkedéssel-készlet","1 db"]
[]
["3. részajánlati kör"]
[null,"víztiszta védőszemüveg","12 db"]