{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Munka1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Munka1","index":0,"n_rows":36,"n_cols":7,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,6],[32,1,35,1],[32,3,35,3],[32,4,35,4],[32,5,35,5],[32,6,35,6],[27,1,31,1],[27,3,31,3],[27,4,31,4],[27,5,31,5],[27,6,31,6],[3,5,18,5],[3,6,18,6],[19,5,26,5],[19,6,26,6],[3,1,18,1],[3,3,18,3],[3,4,18,4],[19,1,26,1],[19,3,26,3],[19,4,26,4]]}
[]
[null,"Specifikáció "]
[null,"Termék megnevezése","Termékleírás","Gyártmány és/vagy gyártói kód","Helyettesíthetőség a gyártmányra vonatkozóan","Mennyiség ","Tartozék"]
[null,"Hordozható kézi homogenizátor","Homogenizálható térfogat: 0,05-250ml","Kinematica  Polytron  Handheld Homogenizer, PT1200 E ","helyettesítő terméket nem fogadunk el","1 db","EU tápkábel és asztali tápegység (1,8 m) (230 V)"]
[null,null,"Kés sebesség: max 14 m/s"]
[null,null,"Elérhető kompatibilis aggregátrfejek átmérője: 3, 5, 7, 12 mm"]
[null,null,"Forgási sebesség: 0-25000 rpm"]
[null,null,"Aggregátorfejek cseréje: E-coupling rendszerrel"]
[null,null,"Zajszint (aggregártorfej nélkül): ≤ 65 dB(A) 20000rpm mellett; ≤ 76 dB(A) 25000rpm mellett"]
[null,null,"Motor: szénkefék"]
[null,null,"Meghajtó teljesítmény: 100 W"]
[null,null,"Európai csatlakozóval"]
[null,null,"Max. 80% páratartalomban tartható"]
[null,null,"0-40 °C között használható"]
[null,null,"Méretek:  Meghajtóegység: 220x44x55mm; Tápegység: 132x58x30mm"]
[null,null,"Meghajtóegység: 440g; Tápegység 310g"]
[null,null,"Védettségi fokozat a DIN szabvány szerint: IP20"]
[null,null,"EMC standard: IEC/EN 61000-6-2/EN 61000-6-3"]
[null,null,"Biztonsági standard: IEC/EN 61010-2-51"]
[null,"Aggregátorfej kézi homogenizátorra","5 mm átmérőjű, 85 mm hosszú, standard diszpergáló aggregátorfej","Kinematica Polytron 1200E, 1300D & 2500E Generator/Probes, Dispersing Aggregate 5mm diameter, PT-DA 05/2EC-E085","helyettesítő terméket nem fogadunk el","1 db","nincs"]
[null,null,"rozsdamentes acél alapanyagú"]
[null,null,"munkatérfogat: 0.1-5ml"]
[null,null,"max 5 m/s sebesség"]
[null,null,"autoklávozható"]
[null,null,"szétszerelhető"]
[null,null,"szerves oldószerekben használható"]
[null,null,"növényi, humán és állati sejtek feltárására alkalmas"]
[null,"Steril, egyszerhasználatos aggregátorfejek ","7 mm átmérőjű, 82 mm hosszú","Kinematica Polytron 1200E, 1300D & 2500E Generator/Probes,  Dispersing\nAggregate 7mm diameter, 25 x PT-DA 07/2SYN-E082","helyettesítő terméket nem fogadunk el","1 csomag","nincs"]
[null,null,"PES/POM alapanyagú"]
[null,null,"Munkatérfogat: 0,3-10ml"]
[null,null,"max 7m/s sebesség"]
[null,null,"egyszerhasználatos, egyesével sterilen csomagolt aggregátorfejek, a PT1200 E készülékkel kompatibilis"]
[null,"Asztali állvány kézi homogenizátor használathoz ","A PT 1200 E készülék használata közben alkalmazható állvány, melyre a meghajtóegység csalakoztatható, és lehetővé teszi az eszköz működtetését az állványon.","Kinematica Holder System\nfor PT 1200 E, ST-P 13/320","helyettesítő terméket nem fogadunk el","1 db","nincs"]
[null,null,"Szilikon, csúszásmentes felülettel."]
[null,null,"Állítható magasságú tartószerkezet."]
[null,null,"Mérete: 1kg"]