## A megajánlott termékek részletes műszaki leírása – 1. rész[[1]](#footnote-1)

Adás-vételi szerződés, amelynek tárgya ***„A GINOP-2.2.1-15-2016-00004 számú projekt megvalósításához szükséges orvosi eszközök beszerzése – Navigációval személyre szabott helyreállító implantátumok az egészséges társadalomban tárgyban”,*** az alábbiak szerint:

1. rész: Adás-vételi szerződés, amelynek tárgya ***"1. rész:*** ***Oszcillációs műszerek és kézifúrók - Akkumulátoros ortopédiai fúrómotor”***

Ajánlattevő neve:

Székhelye:

|  |  |
| --- | --- |
| **Előírt paraméter, műszaki elvárások, műszaki minimumkövetelmények** | **Megajánlott termék paraméterei, műszaki jellemzőinek részletes leírása, ismertetése**  *(Ajánlattevő által kitöltendő!)* |
| **3 db** Akkumulátoros ortopédiai fúrómotor és tartozékai, az alábbi műszaki tartalom szerint: | **A megajánlott eszköz neve:**  **Gyártója:**  **Cikkszáma:** |
| Univerzális, moduláris, akkumulátoros fúrómotor traumatológiai és ortopédiai indikációkra |  |
| Külön vezérlő egység (működteti a motort, valamint tartalmazza az akkumulátort, a vezérlést és az elektronikát) |  |
| Cserélhető feltétek |  |
| Oda és visszafúrási lehetőség |  |
| Kompatibilitás az 1. rész 2. tételére megajánlott termékkel (Akkumulátoros traumatológiai szagittális fűrész és tartozékai) |  |
| Oszcillációs fúrás lehetőség |  |
| Automatikus nyomatékszabályzó a ráhelyezett feltét függvényében |  |
| Li Ion akkumulátor |  |
| Kanülált 4.0 átmérőig |  |
| **Szállítandó eszközök, tartozékok:** | |
| Kéziegység ortopédiai fúrómotorhoz (**3 db**) |  |
| Akkumulátor és motor egység ortopédiai fúrómotorhoz (**4 db**) |  |
| Steril fedőlap ortopédiai fúrómotorhoz (**3 db**) |  |
| Zárófedél ortopédiai fúrómotorhoz (**3 db**) |  |
| AO/ASIF gyorskuplung ortopédiai fúrómotorhoz (**3 db**) |  |
| Fúrófeltét 1450 rpm kulccsal (**3 db**) |  |
| Felfúró, vápamaró feltét ortopédiai fúrómotorhoz (**3 db**) |  |
| Harris-adapter (**3 db**) |  |
| Szagitális fűrészhez toldat ortopédiai fúrómotorhoz (**3 db**) |  |
| Gyorskuplung ø1 - 4 ortopédiai fúrómotorhoz (**3 db**) |  |
| **Egyéb elvárások:** | |
| Rendelkezzenek CE jelöléssel |  |
| Jótállás minimum 24 hónap, az ennél kedvezőbb megajánlást Ajánlatkérő többletpontszámmal értékeli |  |

Egyéb jellemzők ismertetése (adott esetben):

*A megajánlott termékek termékismertetőjével, és/vagy gyártói adatlapjával kiegészítendő, amely alapján a műszaki leírásnak való megfelelés igazolható!*

Alulírott/alulírottak, ……………………………………………..………………………………… mint a …………………………………………………………………….…………… (cég megnevezése, címe) nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy a megajánlott termék kapcsán a műszaki leírásnak való megfelelőség igazolására alkalmas magyar és/vagy angol nyelvű gyártói adatlapok, és/vagy termékismertetők korlátozás és regisztráció nélkül, díjmentesen, online bárki számára[[2]](#footnote-2)

*hozzáférhetőek* az alábbi elérési útvonalatokon:

|  |  |
| --- | --- |
| **Tétel neve** | **Online elérhetőség (pontos(!) URL) megadása** |
| Akkumulátoros ortopédiai fúrómotor (**3 db**) |  |
| Kéziegység ortopédiai fúrómotorhoz (**3 db**) |  |
| Akkumulátor és motor egység ortopédiai fúrómotorhoz (**4 db**) |  |
| Steril fedőlap ortopédiai fúrómotorhoz (**3 db**) |  |
| Zárófedél ortopédiai fúrómotorhoz (**3 db**) |  |
| AO/ASIF gyorskuplung ortopédiai fúrómotorhoz (**3 db**) |  |
| Fúrófeltét 1450 rpm kulccsal (**3 db**) |  |
| Felfúró, vápamaró feltét ortopédiai fúrómotorhoz (**3 db**) |  |
| Harris-adapter (**3 db**) |  |
| Szagitális fűrészhez toldat ortopédiai fúrómotorhoz (**3 db**) |  |
| Gyorskuplung ø1 - 4 ortopédiai fúrómotorhoz (**3 db**) |  |

VAGY

*nem férhetőek hozzá*, így azok másolatát a jelen nyilatkozatunk mellékleteként csatoljuk.

Kelt…………………, ………..év…………..hó……….nap

……………………………………..

Cégszerű aláírás

1. Az ajánlatkérő által meghatározott táblázatos formátumban kérjük csatolni az ajánlat eredeti példányában, cégszerű aláírással ellátva, és szerkeszthető word formátumban egyaránt [↑](#footnote-ref-1)
2. A nem releváns tartalmat a nyilatkozatból kérjük törölni! [↑](#footnote-ref-2)