{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["Mellkassebészet I-II.","Gyomor-Bél sebészet I-II.","Endoscop sebészeti csoport","Urológiai Klinika","Gyermekklinika"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Mellkassebészet I-II.","index":0,"n_rows":28,"n_cols":10,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,9],[17,0,17,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["1. részajánlati kör: Mellkassebészeti I. csoport"]
["Sor-szám","Megnevezés","Termék leírás","Mennyiség (db)","nettó egységár (Ft/db)","nettó ár összesen (Ft)","ÁFA (%)","bruttó egységár (Ft/db)","bruttó összár (Ft)","cikkszám, kódszám, céges megjelölés, termék neve, gyártó megnevezése"]
["1.","Kétkezes egyenes varrógép","Kétkezes, állítható kapocs magasságú 1,0-2,5 egyenes varrógép, párhuzamos pofazárással, 2 sor, 30 mm-es varrathosszal, vastag szövetre, nyitott kapocsláb 4,8 mm.",2]
["2a.","Egykezes, egyenes 30 mm-es varrógép","Egykezes, fix kapocsmagasságú egyenes varrógép 2 sor 30 mm-es varrathosszal, 2 mm-es, vastag szövetre, külön biztonsági záró és elsütő karral. Az üllő hegye 5 mm-nél kisebb, a könnyebb bevezetés érdekében tökéletesen sima, egynemű kialakítású.",20]
["2b.","Egykezes egyenes 30 mm-es varrógép tár","Egykezes, fix kapocsmagasságú egyenes varrógéptár 2 sor 30 mm-es varratsorral, vastag szövetre. Kapcsok speciális titánium ötvözetből, nyitott kapocsláb 4,8 mm, zárt kapocsláb 2 mm",40]
["3a.","Egyenes, egykezes 60 mm-es varrógép vastag szövetre","60 mm-es egyenes varrógép vastag szövetre, tárral, egykezes, fix kapocsmagasságú,  2 sor 60 mm-es varrathosszal, külön záró és elsütő karral rendelkezik vagy egy záró és egy elsütőkarral rendelkezik . Középzárási pozícióval, párhuzamos pofazárással. Nyitott kapocsláb  4,8 mm, zárt kapocsláb 2,0 mm. Üllő anyaga tiszta fém, sima, egynemű kialakítású. Kör keresztmetszetű kapcsok  vagy téglalap keresztmetszetű kapcsok, titánium, alumínium, vanádium ötvözetből.",10]
["3b.","Egyenes, egykezes    60 mm-es varrógép tár vastag szövetre","Egykezes, fix kapocsmagasságú egyenes varrógép  tár 2 sor 60 mm-es varrathosszal, vastag szövetre.  Nyitott kapocsláb 4,8 mm, zárt kapocsláb 2,0 mm. Huzal átmérő 0,27 mm. Kör keresztmetszetű kapcsok vagy téglalap keresztmetszetű kapcsok, titánium, alumínium, vanádium ötvözetből.",30]
["4a.","Egyenes, egykezes    60 mm-es varrógép normál szövetre","60 mm-es egyenes varrógép normál szövetre, tárral, egykezes, fix kapocsmagasságú,  2 sor 60 mm-es varrathosszal, külön záró és elsütő karral rendelkezik vagy egy záró és egy elsütőkarral rendelkezik. Középzárási pozícióval, párhuzamos pofazárással. Nyitott kapocsláb 3,5 mm, zárt kapocsláb 1,5 mm. Üllő anyaga tiszta fém, sima, egynemű kialakítású. Kör keresztmetszetű kapcsok  vagy téglalap keresztmetszetű kapcsok, titánium, alumínium, vanádium ötvözetből.",2]
["4b.","Egyenes, egykezes      60 mm-es varrógép tár normál szövetre","Egykezes, fix kapocsmagasságú egyenes varrógép tár 2 sor 60 mm-es varrathosszal, normál szövetre. Nyitott kapocsláb 3,5 mm, zárt kapocsláb 1,5 mm. Huzal átmérő 0,23 mm. Kör keresztmetszetű kapcsok  vagy téglalap keresztmetszetű kapcsok, titánium, alumínium, vanádium ötvözetből.",4]
["5a.","Egykezes, egyenes varrógép (30 mm) vascularis szövetre","30 mm-es egyenes varrógép vasculáris szövetre, tárral,egykezes, fix kapocsmagasságú,3 sor 30 mm-es varrathosszal, külön záró és elsütő karral vagy egy záró és egy elsütőkarral rendelkezik. Középzárási pozícióval, párhuzamos pofazárással. Nyitott kapocsláb 2,5 mm, zárt kapocsláb 1,0 mm. Kör keresztmetszetű kapcsok  vagy téglalap keresztmetszetű kapcsok, titánium, alumínium, vanádium ötvözetből.",10]
["5b.","Egykezes, egyenes. Varrógép tár (30 mm) vascularis szövetre","30 mm-es egyenes varrógép tár vasculáris szövetre fix kapocsmagassággal, 3 sor 30 mm-es varrathosszal, nyitott kapocsláb 2,5 mm, zárt kapocsláb 1,0 mm. Kör keresztmetszetű kapcsok  vagy téglalap keresztmetszetű kapcsok, titánium, alumínium, vanádium ötvözetből.",10]
["6a.","Vágó-varrógép, gépen állítható kapocsláb magassággal","75 mm-es, egyenes vágó-varrógép tár nélkül, állítható zárt kapocsmagassággal, egy táron belül háromféle zárt szövet vastagságra állítható: Normál (1,5 mm), középvastag (1,8 mm) és vastag (2,0 mm). Egy műtéten belül 12-szer újratölthető. Elsütéskor a villák párhuzamosak.  2x3 kapocssort rak be, kés a tárban, két oldalról elsüthető.",20]
["6b.","Vágó-varrógép tár, gépen állítható kapocsláb magassággal","75 mm vágó-varrógéptár az egyenes vágó-varrógéphez. Egy táron belül állítható háromféle zárt kapocsmagassággal, háromféle szövet vastagságra: Normál (1,5 mm), középvastag (1,8 mm) és vastag (2,0 mm). Kés a tárban, 2X3 sor kapocssort rak be, 3 sor 75 mm-es varrathosszal.",80]
["7a.","Endoszkópos vágó varrógép 60 mm","Egykezes, endoszkópos, artikulálható vágó varrógép 60 mm-es varrathosszal, egyenes 34 cm-es szárral, fixen rögzített, nem levehető fejjel, biztonsági, 2db elsütő kar, kés a gépben, bevezetése: 12 mm-es trokáron, 6 különböző tárral tölthető: 0,75; 1,0; 1,5; 1,8; 2,0; 2,2 mm-es",1]
["7b.","Endoszkópos vágó varrógép tár","Endoszkópos vágó varrógép tár 6 sor 60 mm-es varrathosszal, 2,0 mm vastag szövethez, nyitott kapocsláb 4,5 mm 4,1 mm",6]
[null,null,null,235,"Összesen:"]
[null,null,null,"*-30%-+40%"]
["2. részajánlati kör: Mellkassebészeti II. csoport"]
["Sor-szám","Megnevezés","Termék leírás","Mennyiség (Ft/db)","nettó egységár (Ft/db)","nettó ár összesen (Ft)","ÁFA (%)","bruttó egységár (Ft/db)","bruttó összár (Ft)","cikkszám, kódszám, céges megjelölés,termék neve, gyártó megnevezése"]
["1a.","Egykezes egyenes 60mm-es haránt varrógép","Egyenes egykezes varrógép tárral, 60 mm-es varrathosszal, vastag szövetre. Zárt kapocsláb magasság: 2 mm. Külön záró és elsütő karral, köztes zárási pozícióval. Műtét alatt többször újratölthető legyen. Kör keresztmetszetű vagy téglalap kersztmetszetű titánium kapcsok.",24]
["1b.","Egykezes  60 mm-es varrógép tár","Egyenes egykezes varrógép tár az 1a. sorban szereplő géphez.",48]
["2a.","Egykezes egyenes 45mm-es haránt varrógép","Egyenes egykezes varrógép tárral, 45 mm-es varrathosszal, vastag szövetre. Zárt kapocsláb magasság: 2 mm. Külön záró és elsütő karral, köztes zárási pozícióval. Műtét alatt többször újratölthető legyen. Kör keresztmetszetű vagy téglalap kersztmetszetű titánium kapcsok.",3]
["2b.","Egykezes egyenes 45 mm-es varrógéptár","Egyenes egykezes varrógép tár az 2a. sorban szereplő géphez.",3]
["3.","Egykezes egyenes haránt vágó varrógép 40mm-es vagy 45 mm-es varrathosszal","2-2 titánium varratsorral, közötte sebészeti acél vágópenge. Nyitott kapocsláb 4,5 mm, zárt kapocsláb 2 mm",3]
["4a.","Egykezes egyenes 30mm-es haránt varrógép","Egyenes egykezes varrógép tárral, 32 30 mm-es varrathosszal, vastag szövetre. Zárt kapocsláb magasság: 2 mm. Külön záró és elsütő karral, köztes zárási pozícióval. Műtét alatt többször újratölthető legyen. Kör keresztmetszetű vagy téglalap kersztmetszetű titánium kapcsok.",15]
["4b.","Egykezes egyenes 30 mm-es varrógéptár","Egyenes egykezes varrógép tár a 4a. sorban szereplő géphez.",15]
[null,null,null,111,"Összesen:"]
[null,null,null,"-30% - +40%-"]

{"sheet":"Gyomor-Bél sebészet I-II.","index":1,"n_rows":27,"n_cols":10,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,9],[11,0,11,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["3. részajánlati kör: Gyomor-Bél sebészet I. csoport"]
["Sor-szám","Megnevezés","Termék leírás","Mennyiség (db)","nettó egységár (Ft/db)","nettó ár összesen (Ft)","ÁFA (%)","bruttó egységár (Ft/db)","bruttó összár (Ft)","cikkszám, kódszám, céges megjelölés, termék neve, gyártó megnevezése"]
["1a.","Körvarrógép 28 mm","28 mm-es fejátmérőjű, hajlított szárú körvarrógép 1,5-2,5 mm között állítható szövetvastagsággal. Nyitott kapocsláb magasság: 5,0 mm. Kör keresztmetszetű, titánium kapcsok.",30]
["1b.","Körvarrógép 32 mm","32 mm-es fejátmérőjű, hajlított szárú körvarrógép 1,5-2,5 mm között állítható szövetvastagsággal. Nyitott kapocsláb magasság: 5,0 mm. Kör keresztmetszetű, titánium kapcsok.",5]
["2a.","Egykezes, egyenes 60 mm-es  haránt varrógép","Egyenes egykezes varrógép tárral, 60 mm-es varrathosszal, vastag szövetre. Zárt kapocsláb magasság:2 mm. Külön záró és elsütő karral vagy egy záró és egy elsütőkarral,  köztes zárási pozícióval. Műtét alatt többször újratölthető legyen. Kör keresztmetszetű vagy téglalap keresztmeszetű, titánium kapcsok.",42]
["2b.","Egykezes egyenes 60mm-es varrógép","Egyenes egykezes varrógép tár az 2a. sorban szereplő géphez.",20]
["3a.","Egykezes egyenes  45mm-es haránt varrógép","Egyenes egykezes varrógép tárral, 45 mm-es varrathosszal, vastag szövetre. Zárt kapocsláb magasság: 2 mm. Külön záró és elsütő karral  vagy egy záró és egy elsütőkarral, köztes zárási pozícióval. Műtét alatt többször újratölthető legyen. Kör keresztmetszetű vagy téglalap keresztmeszetű, titánium kapcsok.",1]
["3b.","Egykezes egyenes 45mm-es varrógéptár","Egyenes egykezes varrógép tár az 3a. sorban szereplő géphez.",2]
["4.","Egyenes egykezes haránt vágó-varrógép 40mm-es varrathosszal","2-2 titánium varratsorral, közötte sebészeti acél vágópenge. Nyitott kapocsláb 4,5 mm,  zárt kapocsláb  2 mm",2]
[null,null,null,102,"Összesen:"]
[null,null,null,"-30%-+40%"]
["4. részajánlati kör: Gyomor-Bél sebészet II.csoport"]
["Sor-szám","Megnevezés","Termék leírás","Mennyiség (db)","nettó egységár (Ft/db)","nettó ár összesen (Ft)","ÁFA (%)","bruttó egységár (Ft/db)","bruttó összár (Ft)","cikkszám, kódszám, céges megjelölés, termék neve, gyártó megnevezése"]
["1a.","Körvarrógép 25 mm","Nem újra tölthető, hajlított szárú körvarrógép, szövetvastagsági beállítási lehetősé: 1,0-2,5 mm között. 25 mm-es fej átmérő, belső lumen: 16,4 mm. Nyitott kapocsláb minimum 5,5 mm. Erősített titánium ötvözetű kapcsokkal. ",3]
["1b.","Körvarrógép 29 mm","Nem újra tölthető, hajlított szárú körvarrógép, szövetvastagsági beállítási lehetősé: 1,0-2,5 mm között. 29 mm-es fej átmérő, belső lumen: 20,4 mm. Nyitott kapocsláb minimum 5,5 mm. Erősített titánium ötvözetű kapcsokkal. ",30]
["2a.","Ívelt 40 mm-es vágó varrógép","40 mm-es vágásvonalú hajlított fejű egyenes vágó-varrógép vastag szövetre. Külső varrat vonal 48 mm, belső varrat vonal 42 mm. Szárhossz: 22 cm, egy műtéten belül 5-ször újratölthető, nyitott kapocsláb 4,7 mm, zárt kapocsláb 2,0 mm, huzal átmérő 0,23 mm",30]
["2b. ","Ívelt 40 mm-es varrógéptár","40 mm-es vágásvonalú hajlított fejű egyenes vágó-varrógép vastag szövetre. Nyitott kapocsláb 4,7 mm, zárt kapocsláb 2,0 mm. Huzal átmérő 0,23 mm.",6]
["3a.","Endoszkópos vágó varrógép 60 mm","Egykezes, endoszkópos, artikulálható vágó varrógép 60 mm-es varrathosszal, egyenes 34 cm-es szárral, fixen rögzített, nem levehető fejjel, biztonsági, 2 db elsütő kar, kés a gépben vagy a tárban, bevezetése: 12 mm-es trokáron, 6 különböző tárral tölthető: 0,75; 1,0; 1,5; 1,8; 2,0; 2,2 mm-es",2]
["3b.","Endoszkópos vágó varrógép tár","Endoszkópos vágó varrógép tár 6 sor 60 mm-es varrathosszal, 2,0 mm vastag szövethez, nyitott kapocsláb 4,5 mm 4,1 mm",6]
["4a.","Vágó varrógép, gépen állítható kapocsláb magassággal","75 mm-es, egyenes vágó-varrógép tár nélkül, állítható zárt kapocsmagassággal, egy táron belül háromféle zárt szövet vastagságra állítható: Normál (1,5 mm), középvastag (1,8 mm) és vastag (2,0 mm). Egy műtéten belül 12-szer újratölthető. Elsütéskor a villák párhuzamosak.  2x3 kapocssort rak be, kés a tárban, két oldalról elsüthető.",10]
["4b.","Vágó varrógép töltet, gépen állítható kapocsláb magassággal","75 mm vágó-varrógéptár az egyenes vágó-varrógéphez. Egy táron belül állítható háromféle zárt kapocsmagassággal, háromféle szövet vastagságra: Normál (1,5 mm), középvastag (1,8 mm) és vastag (2,0 mm). Kés a tárban, 2X3 sor kapocssort rak be, 3 sor 75 mm-es varrathosszal.",40]
["5a.","Egyenes, egykezes 60 mm-es varrógép vastag szövetre","60 mm-es egyenes varrógép vastag szövetre, tárral, egykezes, fix kapocsmagasságú,  2 sor 60 mm-es varrathosszal, külön záró és elsütő karral vagy egy záró és egy elsütőkarral rendelkezik . Középzárási pozícióval, párhuzamos pofazárással. Nyitott kapocsláb  4,8 mm, zárt kapocsláb 2,0 mm. Üllő anyaga tiszta fém, sima, egynemű kialakítású. Kör keresztmetszetű vagy téglalap keresztmetszetű kapcsok, titánium, alumínium, vanádium ötvözetből.",4]
["5b.","Egyenes, egykezes    60 mm-es varrógép tár vastag szövetre","Egykezes, fix kapocsmagasságú egyenes varrógép  tár 2 sor 60 mm-es varrathosszal, vastag szövetre.  Nyitott kapocsláb 4,8 mm, zárt kapocsláb 2,0 mm. Huzal átmérő 0,27 mm. Kör keresztmetszetű kapcsok vagy téglalap keresztmetszetű kapcsok titánium, alumínium, vanádium ötvözetből.",8]
["6a.","Egyenes, egykezes    60 mm-es varrógép normál szövetre","60 mm-es egyenes varrógép normál szövetre, tárral, egykezes, fix kapocsmagasságú,  2 sor 60 mm-es varrathosszal, külön záró és elsütő karral  vagy egy záró és egy elsütőkarral rendelkezik . Középzárási pozícióval, párhuzamos pofazárással. Nyitott kapocsláb 3,5 mm, zárt kapocsláb 1,5 mm. Üllő anyaga tiszta fém, sima, egynemű kialakítású. Kör keresztmetszetű kapcsok, titánium vagy téglalap keresztmetszetű kapcsok, alumínium, vanádium ötvözetből.",4]
["6b.","Egyenes, egykezes      60 mm-es varrógép tár normál szövetre","Egykezes, fix kapocsmagasságú egyenes varrógép tár 2 sor 60 mm-es varrathosszal, normál szövetre. Nyitott kapocsláb 3,5 mm, zárt kapocsláb 1,5 mm. Huzal átmérő 0,23 mm. Kör keresztmetszetű kapcsok vagy téglalap keresztmetszetű kapcsok, titánium, alumínium, vanádium ötvözetből.",8]
[null,null,null,151,"Összesen:"]
[null,null,null,"-30%-+40%"]

{"sheet":"Endoscop sebészeti csoport","index":2,"n_rows":37,"n_cols":10,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[16,0,16,9],[0,0,0,9],[30,0,30,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["5. részajánlati kör: Endoscop sebészeti csoport ( thoracoscopos, laparoscopos)"]
["Sor-szám","Megnevezés","Termék leírás","Mennyiség   (db)","nettó egységár (Ft/db)","nettó ár összesen (Ft)","ÁFA (%)","bruttó egységár (Ft/db)","bruttó összár (Ft)","cikkszám, kódszám, céges megjelölés, termék neve, gyártó megnevezése"]
["1a.","Zárt műtét, laparoscopos, thoracoscopos vágó varrógép","Endo GIA Ultra Universal Varrógép. Egyszerhasználatos, újratölthető endoszkópos egyenes vágó-varrógép, két darab háromszoros, titánium kapocssort helyez be (összesen 6 sor), tárba integrált késsel szétválasztja a szövetet a 3. és 4. sor kapocs között. Minden tár új kést tartalmaz, 25X újratölthető, 25X elsüthető egy műtét során. 16 cm szárhossz. Mindkét oldalon 45 fokos szögig artikulálható, középállással együtt összesen 11 artikulációs pont, artikulálás a tár végén kifejtett ellenerő nélkül, egyszerűen csak az artikuláló gomb elforgatásával. Kompatibilitás: használható a már meglévő Endo GIA Universal, a DUET TRS és az Endo GIA Tri Staple különböző méretű (30 mm, 45 mm, 60 mm hosszú) táraival.",40]
["1b.","Thoracoscopos, laparoscopos vágó varrógép tár, vascularis szövetre","EndoGIA 45 mm Artikulálható, egyszerhasználatos varrógéptár endoszkópos egyenes, egyszerhasználatos vágó-varrógéphez. 360°-ban forgatható, mindkét oldalon 45 fokos szögig artikulálható, középállással együtt összesen 11 artikulációs pont, artikulálás a tár végén kifejtett ellenerő nélkül, egyszerűen csak a varrógépen található artikuláló gomb elforgatásával. 45 mm varrathossz, két darab háromszoros titánium kapocssort helyez be (összesen 6 sor), tárba integrált késsel szétválasztja a szövetet a 3. és 4. sor kapocs között. Nyitott kapocslábmagasság 2 mm, zárt kapocslábmagasság 0.75 mm. Minden tár új kést tartalmaz. Vasculáris szövetre, 12 mm-es trokárral használható.  ",12]
["1c.","Thoracoscopos, laparoscopos íves végű vágó-varrógép tár vascularis szövetre","EndoGIA 45 mm, Artikulálható, egyszerhasználatos, íves végű varrógéptár endoszkópos egyenes, egyszerhasználatos vágó-varrógéphez. 360°-ban forgatható, mindkét oldalon 45 fokos szögig artikulálható, középállással együtt összesen 11 artikulációs pont, artikulálás a tár végén kifejtett ellenerő nélkül, egyszerűen csak a varrógépen található artikulálógomb elforgatásával. 45mm varrathossz, két darab háromszoros titánium kapocssort helyez be (összesen 6 sor), tárba integrált késsel szétválasztja a szövetet a 3. és 4. sor kapocs között. Nyitott kapocslábmagasság 2 mm, zárt kapocslábmagasság 0.75 mm. Minden tár új kést tartalmaz. Vascularis vastagságú szövetre, 12 mm-es trokárral használható.  ",8]
["1d.","Thoracoscopos, laparoscopos vágó-varrógép tár Vascularis és normál szövetre","Endo GIA 30 mm, Artikulálható, egyszerhasználatos varrógéptár endoszkópos egyenes, egyszerhasználatos vágó-varrógéphez, Tri-Staple technológiával. 360°-ban forgatható, mindkét oldalon 45 fokos szögig artikulálható, középállással együtt összesen 11 artikulációs pont, artikulálás a tár végén kifejtett ellenerő nélkül, egyszerűen csak a varrógépen található artikuláló gomb elforgatásával. 30 mm varrathossz, két darab háromszoros, növekvő magasságú, lépcsősen eltolt titánium kapocssort helyez be (összesen 6 sor), tárba integrált késsel szétválasztja a szövetet a 3. és 4. sor kapocs között. Nyitott kapocslábmagasság belső sortól külső felé sorban 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, zárt kapocslábmagasság 0.88 mm - 1.5 mm. Minden tár új kést tartalmaz. Vascularis és normál vastagságú szövetre, 12 mm-es trokárral használható.  ",6]
["1e.","Thoracoscopos, laparoscopos vágó-varrógép tár Vascularis és normál szövetre","Endo GIA 45 mm, Artikulálható, egyszerhasználatos varrógéptár endoszkópos egyenes, egyszerhasználatos vágó-varrógéphez, Tri-Staple technológiával. 360°-ban forgatható, mindkét oldalon 45 fokos szögig artikulálható, középállással együtt összesen 11 artikulációs pont, artikulálás a tár végén kifejtett ellenerő nélkül, egyszerűen csak a varrógépen található artikuláló gomb elforgatásával. 30 mm varrathossz, két darab háromszoros, növekvő magasságú, lépcsősen eltolt titánium kapocssort helyez be (összesen 6 sor), tárba integrált késsel szétválasztja a szövetet a 3. és 4. sor kapocs között. Nyitott kapocslábmagasság belső sortól külső felé sorban 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, zárt kapocslábmagasság 0.88 mm - 1.5 mm. Minden tár új kést tartalmaz. Vascularis és normál vastagságú szövetre, 12 mm-es trokárral használható.  ",12]
["1f.","Thoracoscopos, laparoscopos íves végű vágó-varrógép vascularis és normál szövetre","Endo GIA 45 mm, Artikulálható, egyszerhasználatos, ívels végű varrógéptár endoszkópos egyenes, egyszerhasználatos vágó-varrógéphez, Tri-Staple technológiával. 360°-ban forgatható, mindkét oldalon 45 fokos szögig artikulálható, középállással együtt összesen 11 artikulációs pont, artikulálás a tár végén kifejtett ellenerő nélkül, egyszerűen csak a varrógépen található artikuláló gomb elforgatásával. 45 mm varrathossz, két darab háromszoros, növekvő magasságú, lépcsősen eltolt titánium kapocssort helyez be (összesen 6 sor), tárba integrált késsel szétválasztja a szövetet a 3. és 4. sor kapocs között. Nyitott kapocslábmagasság belső sortól külső felé sorban 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, zárt kapocslábmagasság 0.88 mm - 1.5 mm. Minden tár új kést tartalmaz. Vascularis és normál vastagságú szövetre, 12 mm-es trokárral használható.  ",8]
["1g.","Thoracoscopos, laparoscopos vágó-varrógép tár normál és vastag szövetre","Endo GIA 45 mm Artikulálható, egyszerhasználatos varrógéptár endoszkópos egyenes, egyszerhasználatos vágó-varrógéphez, Tri-Staple technológiával. 360°-ban forgatható, mindkét oldalon 45 fokos szögig artikulálható, középállással együtt összesen 11 artikulációs pont, artikulálás a tár végén kifejtett ellenerő nélkül, egyszerűen csak a varrógépen található artikuláló gomb elforgatásával. 45 mm varrathossz, két darab háromszoros, növekvő magasságú, lépcsősen eltolt titánium kapocssort helyez be (összesen 6 sor), tárba integrált késsel szétválasztja a szövetet a 3. és 4. sor kapocs között. Nyitott kapocslábmagasság belső sortól külső felé sorban 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, zárt kapocslábmagasság 1.25 mm - 2.25 mm. Minden tár új kést tartalmaz. Normál és vastag szövetre, 12 mm-es trokárral használható.  ",30]
["1h.","Thoracoscopos, laparoscopos íves végű vágó-varrógép tár normál és vastag szövetre","Endo GIA 45 mm Artikulálható, egyszerhasználatos íves végű varrógéptár endoszkópos egyenes, egyszerhasználatos vágó-varrógéphez, Tri-Staple technológiával. 360°-ban forgatható, mindkét oldalon 45 fokos szögig artikulálható, középállással együtt összesen 11 artikulációs pont, artikulálás a tár végén kifejtett ellenerő nélkül, egyszerűen csak a varrógépen található artikuláló gomb elforgatásával. 45 mm varrathossz, két darab háromszoros, növekvő magasságú, lépcsősen eltolt titánium kapocssort helyez be (összesen 6 sor), tárba integrált késsel szétválasztja a szövetet a 3. és 4. sor kapocs között. Nyitott kapocslábmagasság belső sortól külső felé sorban 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, zárt kapocslábmagasság 1.25 mm - 2.25 mm. Minden tár új kést tartalmaz. Normál és vastag szövetre, 12 mm-es trokárral használható.  ",6]
["1i.","Thoracoscopos, laparoscopos vágó-varrógép tár normál és vastag szövetre","Endo GIA 60 mm Artikulálható, egyszerhasználatos varrógéptár endoszkópos egyenes, egyszerhasználatos vágó-varrógéphez, Tri-Staple technológiával. 360°-ban forgatható, mindkét oldalon 45 fokos szögig artikulálható, középállással együtt összesen 11 artikulációs pont, artikulálás a tár végén kifejtett ellenerő nélkül, egyszerűen csak a varrógépen található artikuláló gomb elforgatásával. 60 mm varrathossz, két darab háromszoros, növekvő magasságú, lépcsősen eltolt titánium kapocssort helyez be (összesen 6 sor), tárba integrált késsel szétválasztja a szövetet a 3. és 4. sor kapocs között. Nyitott kapocslábmagasság belső sortól külső felé sorban 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, zárt kapocslábmagasság 1.25 mm - 2.25 mm. Minden tár új kést tartalmaz. Normál és vastag szövetre, 12 mm-es trokárral használható.  ",100]
["1j.","Thoracoscopos, laparoscopos íves végű vágó-varrógép tár normál és vastag szövetre","Endo GIA 60 mm Artikulálható, egyszerhasználatos, íves végű varrógéptár endoszkópos egyenes, egyszerhasználatos vágó-varrógéphez, Tri-Staple technológiával. 360°-ban forgatható, mindkét oldalon 45 fokos szögig artikulálható, középállással együtt összesen 11 artikulációs pont, artikulálás a tár végén kifejtett ellenerő nélkül, egyszerűen csak a varrógépen található artikuláló gomb elforgatásával. 60 mm varrathossz, két darab háromszoros, növekvő magasságú, lépcsősen eltolt titánium kapocssort helyez be (összesen 6 sor), tárba integrált késsel szétválasztja a szövetet a 3. és 4. sor kapocs között. Nyitott kapocslábmagasság belső sortól külső felé sorban 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, zárt kapocslábmagasság 1.25 mm - 2.25 mm. Minden tár új kést tartalmaz. Normál és vastag szövetre, 12 mm-es trokárral használható.  ",6]
["1k.","Thoracoscopos, laparoscopos vágó-varrógép tár extra vastag szövetre","Endo GIA 45 mm Artikulálható, egyszerhasználatos varrógéptár endoszkópos egyenes, egyszerhasználatos vágó-varrógéphez, Tri-Staple technológiával. 360°-ban forgatható, mindkét oldalon 45 fokos szögig artikulálható, középállással együtt összesen 11 artikulációs pont, artikulálás a tár végén kifejtett ellenerő nélkül, egyszerűen csak a varrógépen található artikuláló gomb elforgatásával. 45 mm varrathossz, két darab háromszoros, növekvő magasságú, lépcsősen eltolt titánium kapocssort helyez be (összesen 6 sor), tárba integrált késsel szétválasztja a szövetet a 3. és 4. sor kapocs között. Extra vastag szövethez. Nyitott kapocslábmagasság belső sortól külső felé sorban 4 mm, 4.5 mm, 5 mm, zárt kapocslábmagasság 1.25 mm - 3 mm. Minden tár új kést tartalmaz. Normál és vastag szövetre, 15 mm-es trokárral használható.  ",3]
["1l.","Thoracoscopos, laparoscopos vágó-varrógép tár extra vastag szövetre","Endo GIA 60 mm Artikulálható, egyszerhasználatos varrógéptár endoszkópos egyenes, egyszerhasználatos vágó-varrógéphez, Tri-Staple technológiával. 360°-ban forgatható, mindkét oldalon 45 fokos szögig artikulálható, középállással együtt összesen 11 artikulációs pont, artikulálás a tár végén kifejtett ellenerő nélkül, egyszerűen csak a varrógépen található artikuláló gomb elforgatásával. 45 mm varrathossz, két darab háromszoros, növekvő magasságú, lépcsősen eltolt titánium kapocssort helyez be (összesen 6 sor), tárba integrált késsel szétválasztja a szövetet a 3. és 4. sor kapocs között. Extra vastag szövethez. Nyitott kapocslábmagasság belső sortól külső felé sorban 4 mm, 4.5 mm, 5 mm, zárt kapocslábmagasság 1.25 mm - 3 mm. Minden tár új kést tartalmaz. Normál és vastag szövetre, 15 mm-es trokárral használható.  ",6]
[null,null,null,237,"Összesen:"]
[null,null,null,"-30%-+40%"]
["6. részajánlati kör: Gyomor-Bél sebészet III.csoport"]
["Sor-szám","Megnevezés","Termék leírás","Mennyiség (db)","nettó egységár (Ft/db)","nettó ár összesen (Ft)","ÁFA (%)","bruttó egységár (Ft/db)","bruttó összár (Ft)","cikkszám, kódszám, céges megjelölés, termék neve, gyártó megnevezése"]
["1.","Körvarrógép billenőfejes 21 mm","DST-billenőfejes, egyszerhasználatos, egykezes körvarrógép 21 mm-es, hajlított szárú, standard szárhossz 22 cm-es, nyitott kapocsláb magasság 4,8 mm, zárt kapocsláb magasság 2 mm. A DST technológia téglalap formájú kapocstechnológia, mellyel a kapocs zárásakor stabilabb  B forma érhető el, mely biztonságosabb szövetzárást eredményez. Lumen átmérő: 12,5 mm. Kapcsok száma 18.",1]
["2.","Körvarrógép billenőfejes 25 mm","DST-billenőfejes, egyszerhasználatos, egykezes körvarrógép 25 mm-es, hajlított szárú, standard szárhossz 22 cm-es, nyitott kapocsláb magasság 4,8 mm, zárt kapocsláb magasság 2 mm. A DST technológia téglalap formájú kapocstechnológia, mellyel a kapocs zárásakor stabilabb  B forma érhető el, mely biztonságosabb szövetzárást eredményez. Lumen átmérő: 16,5 mm. Kapcsok száma 22.",15]
["3.","Körvarrógép billenőfejes 28 mm","DST-billenőfejes, egyszerhasználatos, egykezes körvarrógép 28 mm-es, hajlított szárú, standard szárhossz 22 cm-es, nyitott kapocsláb magasság 4,8 mm, zárt kapocsláb magasság 2 mm. A DST technológia téglalap formájú kapocstechnológia, mellyel a kapocs zárásakor stabilabb  B forma érhető el, mely biztonságosabb szövetzárást eredményez. Lumen átmérő: 19,5 mm. Kapcsok száma 26.",6]
["4.","Körvarrógép billenőfejes 31 mm","DST-billenőfejes, egyszerhasználatos, egykezes körvarrógép 31 mm-es, hajlított szárú, standard szárhossz 22 cm-es, nyitott kapocsláb magasság 4,8 mm, zárt kapocsláb magasság 2 mm. A DST technológia téglalap formájú kapocstechnológia, mellyel a kapocs zárásakor stabilabb  B forma érhető el, mely biztonságosabb szövetzárást eredményez. Lumen átmérő: 22,5 mm. Kapcsok száma 30.",3]
["5a.","Egykezes, egyenes 30 mm-es varrógép"," 30 mm-es egyenes, egykezes, egyszerhasználatos, újratölthető varrógép 30 mm varrathosszal, 4,8 mm mélymerülésű,  2 sor titánium kapoccsal vastag szövetre, 7X újratölthető, 8X elsüthető, zárt kapocslábmagasság 2,0 mm\nA DST technológia téglalap formájú kapocstechnológia, mellyel a kapocs zárásakor stabilabb B forma érhető el, mely biztonságosabb szövetzárást eredményez.",1]
["5b.","Egykezes, egyenes 30 mm-es varrógép tár","Egyszerhasználatos egyenes varrógép tár 30 mm varrathosszal, 4,8 mm mélymerülésű, 2 sor titánium kapoccsal vastag szövetre, zárt kapocslábmagasság 2,0 mm\nA DST technológia téglalap formájú kapocstechnológia, mellyel a kapocs zárásakor stabilabb B forma érhető el, mely biztonságosabb szövetzárást eredményez.",3]
["6a.","Egykezes, egyenes 60 mm-es varrógép","60 mm-es egyenes, egykezes, egyszerhasználatos, újratölthető varrógép 60 mm varrathosszal, 4,8 mm mélymerülésű,  2 sor titánium kapoccsal vastag szövetre, 7X újratölthető, 8X elsüthető, zárt kapocslábmagasság 2,0 mm\nA DST technológia téglalap formájú kapocstechnológia, mellyel a kapocs zárásakor stabilabb B forma érhető el, mely biztonságosabb szövetzárást eredményez.",1]
["6b.","Egykezes, egyenes 60 mm-es varrógép tár","Egyszerhasználatos egyenes varrógép tár 60 mm varrathosszal, 4,8 mm mélymerülésű, 2 sor titánium kapoccsal vastag szövetre, zárt kapocslábmagasság 2,0 mm\nA DST technológia téglalap formájú kapocstechnológia, mellyel a kapocs zárásakor stabilabb B forma érhető el, mely biztonságosabb szövetzárást eredményez.",3]
["7a.","Egykezes, egyenes 60 mm-es varrógép","60 mm-es egyenes, egykezes, egyszerhasználatos, újratölthető varrógép 60 mm varrathosszal, 3,5 mm mélymerülésű,  2 sor titánium kapoccsal vastag szövetre, 7X újratölthető, 8X elsüthető, zárt kapocslábmagasság 2,0  1,5 mm\nA DST technológia téglalap formájú kapocstechnológia, mellyel a kapocs zárásakor stabilabb B forma érhető el, mely biztonságosabb szövetzárást eredményez.",1]
["7b.","Egykezes, egyenes 60 mm-es varrógép tár","Egyszerhasználatos egyenes varrógép tár 60 mm varrathosszal, 3,5 mm mélymerülésű, 2 sor titánium kapoccsal vastag szövetre, zárt kapocslábmagasság 2,0 1,5 mm\nA DST technológia téglalap formájú kapocstechnológia, mellyel a kapocs zárásakor stabilabb B forma érhető el, mely biztonságosabb szövetzárást eredményez.",3]
["Összesen: ",null,null,37,"Összesen: "]
[null,null,null,"-30%-+40%"]
["7. részajánlati kör: Gyomor-Bél sebészet III/2.csoport"]
["Sor-szám","Megnevezés","Termék leírás","Mennyiség (db)","nettó egységár (Ft/db)","nettó ár összesen (Ft)","ÁFA (%)","bruttó egységár (Ft/db)","bruttó összár (Ft)","cikkszám, kódszám, céges megjelölés, termék neve, gyártó megnevezése"]
["1a.","55 mm-es varrógéptár fém géphez normál szövethez","55 mm-es egyszerhasználatos tár normál szövetre TA 55 Premium fémvarrógéphez, 2 db titánium kapocssorral, zárt kapocsláb 1,5 mm",6]
["1b.","55 mm-es varrógéptár fém géphez vastag szövethez","55 mm-es egyszerhasználatos tár normál szövetre TA 55 Premium fémvarrógéphez, 2 db titánium kapocssorral, zárt kapocsláb 2,0 mm",3]
["2.","55 mm-es egyenes varrógéptár felszívódó kapoccsal","55 mm-es varrógéptár speciális felszívódó kapcsokkal hasnyálmirigy műtéthez .",6]
[null,null,null,15,"Összesen:"]
[null,null,null,"-30% - +40%"]

{"sheet":"Urológiai Klinika","index":3,"n_rows":6,"n_cols":10,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"8. részajánlati kör: SZAKK Urológia"]
["Sorszám","Típusmegjelölés (cikkszám) ","Termék Leírás","éves mennyiség (db)","nettó egységár (Ft/db)","nettó ár (Ft) összesen","ÁFA (%)","bruttó egységár (Ft/db)","Bruttó ár (Ft) összesen","cikkszám, kódszám, céges megjelölés, termék neve, gyártó megnevezése"]
["1.","030424L","(50 mm-es)Egy.vágó-varróg.tár GIA 50 Premium DLU Az 50 mm-es varrógéptár normál szövetre való, mely 4 sor rozsdamentes acél kapoccsal van ellátva. A kapocsláb magassága szintén 3,8 mm, mely zárt állapotban 1,5 mm-es. Itt is minden tár új késsel rendelkezik. ",40]
["2."," GIA 8038RL ","(80 mm-es) Varrógéptár Reliamax Loading Unit 8038 GIA 8038RL tipusú varrógéptár 80 mm varrat hosszúságot bír, 3,8 mm a nyitott kapocsláb magassága, a használat után 2 mm-re hajlik be. Téglalap alakban helyezkednek el a titániumból készült kapcsok, minden tár új vágókéssel rendelkezik, ezért a bélben való használata igen megbízható         ",40]
[null,null,null,80,"Összesen:"]
[null,null,null,"-30% - +40%"]

{"sheet":"Gyermekklinika","index":4,"n_rows":15,"n_cols":9,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["9. részajánlati kör: Gyermekklinika"]
["Sorszám","Termék Leírás","éves mennyiség (db) ","nettó egységár (Ft/db)","nettó ár összesen (Ft)","ÁFA (%)","bruttó egységár (Ft/db)","bruttó ár (Ft) összesen","cikkszám, kódszám, céges megjelölés, termék neve, gyártó megnevezése"]
["1.","Vágó-varrógép NTLC75U egyenes vágó-varrógép 75 mm varratvonallal, 3-3 soros kapocssor, állítható zárt kapocs magassággal. / 1,5 -  1,8 -  2 mm/    ",3]
["2.","Vágó-varrógép tár SR75U varratvonal, szövetvastagsághoz beállatható zárt kapocsmagassággal. / NTLC 75 U varrógéphez / ",6]
["3.","ATS 45 endoszkópos vágó-varrógép 34 cm-es szárral, 45 mm-es varrathosszal. 3 féle tárral tölthető.  / 1,0  - 1,5 -  2,0 mm /   ",3]
["4.","TR 45 G  tár 4 soros 45 mm-es varrathosszal, 4 sor, vastag szövetre, 2 mm zárt kapocsláb / ATS 45 varrógéphez./      ",3]
["5.","6R 45 B  tár  6 soros 45 mm-es varrathosszal normál szövetre 1,5 mm-es zárt kapocsláb / ATS 45 varrógéphez / ",3]
["6.","EC 60 A   endoszkópos vágó- varrógép 60 mm varrathossz 6 különböző tárral tölthető. /\n 0,75 -1,0 - 1,5 - 1,8 - 2,0  -2,2 mm-es / ",3]
["7.","ECR 60 G  tár 60 mm varrathossz, 2x3 kapocssor, 2 mm zárt kapocsláb / EC 60 A varrógéphez / ",2]
["8.","ECR 60 D  tár 60 mm varrathossz, 2x3 kapocssor,  zárt kapocsláb magasság  1,8 mm   /  EC  60 A varrógéphez /",2]
["9.","ECR 60 B  tár  60 mm varrathossz, 2x3 kapocssor,  zárt kapocsláb magasság 1,5 mm  / \nEC 60 A varrógéphez / ",2]
["10.","Endoszkópos vágó-varrógép 45 mm varrathossz  vékony, normál és vastag szövetre, Kés a gépben. 3-4féle tárral tölthető.  Szárhossz  24 cm",2]
["11.","Endoszkópos  vágó-varrógéptár, 45 mm varrathossz, vékony, normál és vastag szövethez. 4-6 soros varrat készítése. / ",2]
[null,null,31,"Összesen:"]
[null,null,"-30% - +40%"]