{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Munka1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Munka1","index":0,"n_rows":26,"n_cols":3,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["SZTE Mérnöki Kar 6725 Szeged Moszkvai krt. 9. számú épületében lévő 1.5 szobából"]
[" labor eszközök elköltöztetése a Szeged Mars tér 7. sz . épületében lévő "]
["lévő alagsori 012 sz. terembe"]
[]
["Bontási munkák","Anyagköltség","Munkadíj"]
["Szivattyús mérőpad szakszerű bontása,deponálása"]
["Radiál ventillátoros mérőállvány szakszerű bontása,deponálása"]
["Csapágy szerelő mérőállvány szakszerű bontása,deponálása"]
["Villanybojler szakszerű bontása,deponálása"]
["Alapok bontás utáni szükséges helyreállítása"]
["Villamos és gépészeti berendezések (kábelek,csövek) bontása"]
[]
["Összeszerelési munkák"]
["Demonstrációs mérőberendezések tartóelemeinek elkészítése,festése"]
["Bontott berendezések helyszínre szállítása"]
["Szivattyús mérőpad,radiál  és csapágy demonstrációs mérőpad összeszerelése"]
["35×1mm félkemény rézcső szerelése,idomokkal és tartószerkezettel 25m"]
["22×1mm félkemény rézcső szerelése,idomokkal és tartószerkezettel   5m"]
["Pipilife PVC 32×1,6mm víznyomócső szerelése kötésekkel,tartószerkezettel 6m"]
["Villanybojlel felszerelése,bekötése"]
["Újonann kialakított rendszer feltöltése,bekötése,légtelenítése,beszabályozása"]
["Átadási dokumentáció elkészítése"]
[]
["Mindösszesen (nettó)",{"$f":"SUM(B6:B22)","v":0},{"$f":"SUM(C6:C22)","v":0}]
["ÁFA (%)",0.27,0.27]
["Bruttó",{"$f":"(B24*1.27)","v":0},{"$f":"(C24*1.27)","v":0}]