{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Labor","Munka3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Labor","index":0,"n_rows":58,"n_cols":8,"rows_kept":58,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,"Szegedi Tudományegyetem"]
[null,"Szeged, Somogyi utca labor "]
[null,"elektromos felújítása"]
[]
["Sorszám","Tétel megnevezése","Mennyiségi egység","Mennyiség","Anyag egységár","Munkadíj egységár","Anyag összesen","Munkadíj összesen"]
[]
[null,"FÖLDSZINT"]
[]
[1,"NYM-J 3x1,5 mm2 kábel","m",100]
[{"$f":"A9+1","v":2},"Horonyvésés","m",30]
[{"$f":"A10+1","v":3},"65 szerelvénydoboz","db",20]
[4,"MÜIII 16 védőcső","m",50]
[5,"LED szalag ","m",10]
[6,"Aluminium profil","m",10]
[7,"LED trafó","db",1]
[8,"LED panel 600x600","db",6]
[9,"Legrand Valena Life 2P+F dugalj","db",15]
[10,"2x36W mennyezeti lámpatest led fényforrással","db",6]
[11,"FE jelű elosztószekrény elhelyezése","db",1]
[12,"H05VV-F 5x10 mm2 kábel","m",20]
[13,"FE elosztó áramvételi pont kialakítása","klt",1]
[]
[null,"Nettó vállalási ár"]
[]
[null,"2. EMELET HŰTŐ RÉSZ"]
[]
[1,"NYM-J 3x2,5 mm2 kábel","m",200]
[{"$f":"A27+1","v":2},"Legrand Forix 2x2P+F  dugalj fk","db",8]
[{"$f":"A28+1","v":3},"Műanyag vezetékcsatorna 20x20","m",30]
[4,"LED fényforrás ","db",16]
[5,"Fénycsöves lámpatest átalakítása","db",8]
[6,"Gewiss csatlakozó szekrény 4db 2P+F dugaljjal, kismegszakítókkal, áramvédő kapcsolóval kompletten készre szerelve","db",12]
[7,"Legrand Valena Life 2P+F dugalj","db",3]
[8,"LED szalag","m",10]
[9,"Aluminium profil","m",10]
[10,"LED trafó","db",1]
[]
[null,"Nettó vállalási ár"]
[]
[null,"2. EMELET LABOR RÉSZ"]
[]
[1,"Legrand Valena Life kétpólusú kapcsoló","db",3]
[{"$f":"A42+1","v":2},"LED fényforrás","db",8]
[{"$f":"A43+1","v":3},"Fénycsöves lámpatest átalakítása","db",4]
[4,"LED szalag","m",10]
[5,"Aluminium profil","m",10]
[6,"LED trafó","db",1]
[7,"Gewiss csatlakozó szekrény 4db 2P+F dugaljjal, kismegszakítókkal, áramvédő kapcsolóval kompletten készre szerelve","db",6]
[8,"Legrand Forix 2x2P+F  dugalj fk","db",2]
[9,"Horonyvésés","m",20]
[10,"Elosztószekrény elhelyezése","klt",1]
[]
[null,"Nettó vállalási ár"]
[]
[]
[null,"MINDÖSSZESEN NETTÓ"]
[null,"ÁFA (27%)"]
[null,"A MUNKA ÁRA BRUTTÓ"]

{"sheet":"Munka3","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}