{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Záradék","Összesítő","Épületautomatika, -felügyelet ("],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[12,2,12,3],[6,0,6,3],[5,0,5,3],[31,1,31,2],[13,2,13,3],[9,2,9,3],[10,2,10,3],[11,2,11,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":7}
[null,null,"Kelt:"]
["Szegedi Tudományegyetem                "]
["Műszaki Igazgatóság                    ",null,"Készítette:"]
["Klinikai Üzemeltetési Iroda            ",null,"Cégnév"]
["6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107.     ",null,"Székhely"]
["                                       ",null,"Kapcsolattartó"]
["                                       ",null,"Elérhetőség"]
["A munka leírása:  Onkológia                   ",null,"                                       "]
["nővér és vészhívórendszer csere"]
[]
["                                                                              "]
["Készült:                                                                      "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":3,"n_cols":3,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram)",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Épületautomatika, -felügyelet (","index":2,"n_rows":21,"n_cols":9,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"72-000-1.1","Meglévő, vezetékes Nővérhívó rendszer bontása",1,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"72-021-1.1.1-0112501","nővérhívó R-128E Kijelző",3,"db",0,0,0,0]
[]
[3,"72-021-1.1.2-0112621","R-SC Vészhívó 1.Két nyomógombos CALL:zsinórhúzása és törlés       2.Nővérhívóként, vészhívóként használható         3.Beépített antenna, falra szerelhetőség            4.Modern, letisztult megjelenés,cseppálló kivitel 5.Hatótávolság nyílt terepen: 300m",12,"db",0,0,0,0]
[]
[4,"72-021-1.1.3-0112502","R-SW2 Hívó nyugtázóval 1.Egy nyomógombos:hívás, nyugtázás  2.Beépített antenna, falra szerelhető.  3.Modern, letisztult megjelenés,cseppálló kivitel 4.Hatótávolság nyílt terepen: 300m.",4,"db",0,0,0,0]
[]
[5,"72-021-1.2.1-0112503","R-SCW Hívógomb nyugázóval 1.Egy nyomógombos:hívás, nyugtázás  2.Beépített antenna, falra szerelhető.  3.Modern, letisztult megjelenés,cseppálló kivitel 4.Hatótávolság nyílt terepen: 300m.",42,"db",0,0,0,0]
[]
[6,"72-021-1.2.2-0112504","R-700 Folyosó Jelzőlámpa 1. 90 darab 1, 2, ill. 3 funkciós hívógombbal kommunikál.  2. Csipogás és csendes üzemmód is beállítható",26,"db",0,0,0,0]
[]
[7,null,"Nővérhívó rendszer beépítés, kábelezés",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[8,null,"Nővérhívó rendszer üzembe-helyezése, kezelői oktatása",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[9,null,"Megvalósulási (\"D\"-terv) dokumentáció készítése 3pld Nyomtatott, 1pld elektronikus formátumban, átadással",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[null,null,"vagy fentiekkel műszakilag egyenértékű típusok"]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]