{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Záradék","Összesítő","Fal- és mennyezetfestés"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":22,"n_cols":4,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3],[11,0,11,3],[15,2,15,3],[16,2,16,3],[17,2,17,3],[21,1,21,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SZTE ÁOK"]
[]
["Név : SZTE ÁOK Apáthy István Kollégium   ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["Cím :  6720 Szeged, Apáthy u. 4.            ",null," Készítette: Tímár László"]
["                                       "]
["A munka leírása:                       "]
["                                                                              "]
["Apáthy István Kollégium tisztasági festése"]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":3,"n_cols":3,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Fal- és mennyezetfestés",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Fal- és mennyezetfestés","index":2,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"47-010-2.1.1-0419506","Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek és mennyezetek (meglévő festett felületek) tapadásközvetítő alapozása, az alapfelület kisebb hibáinak javításával, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen POLI-FARBE Inntaler diszperziós mélyalapzó",3700,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"47-011-15.1.1.1-0160001","Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós  fehér vagy gyárilag színezett festékkel, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen POLI-FARBE beltéri fal és mennyezetfesték",3700,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]