{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":7,"sheets":["Záradék","Összesítő","Költségtérítések","Irtás, föld- és sziklamunka","Hideg- és melegburkolatok készí","Felületképzés","Takarítási munka"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3],[6,0,6,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[31,1,31,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Kelt:     "]
["Szegedi Tudományegyetem                ",null,"                             "]
["Műszaki Igazgatóság                    ",null,"Készítette:                            "]
["Klinikai Üzemeltetési Részleg          ",null,"Cégnév:                                "]
["6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107.     ",null,"Székhely:                             "]
["                                       ",null,"Kapcsolattartó:                        "]
["                                       ",null,"Elérhetőség:                           "]
["A munka leírása:                       "]
["SZTE AOK Dékáni Hivatal                                                       "]
["(mf4, mf5, mf6, mf8, mf26 -os helyiségek) karbantartása                                    "]
["                                                                              "]
["Készült:                                                                      "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":7,"n_cols":3,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Költségtérítések",0,0]
["Irtás, föld- és sziklamunka",0,0]
["Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés",0,0]
["Felületképzés",0,0]
["Takarítási munka",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Költségtérítések","index":2,"n_rows":3,"n_cols":9,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"19-090-1","Építmények átadás előtti utolsó takarítása (pipere)",1,"db",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Irtás, föld- és sziklamunka","index":3,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"21-011-11.1","Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m³-es konténerbe",1,"db",0,0,0,0]
[2,"21-011-12","Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása,  kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül",3,"m³",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Hideg- és melegburkolatok készí","index":4,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"42-090-6.7","Fa-, hézagmentes és műanyagburkolatok javítása, régi vagy javított parketta burkolat felújítása, lakkozása",43,"m2",0,0,0,0]
[2,"42-090-6.7.1","Fa-, hézagmentes és műanyagburkolatok javítása, régi vagy javított parketta burkolat felújítása, gépi csiszolással",43,"m²",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Felületképzés","index":5,"n_rows":12,"n_cols":9,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"47-000-1.3.1.1","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, tagolatlan felületen",225,"m²",0,0,0,0]
[2,"47-000-1.21.2.1.1.1-0320611","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen beltéri diszperziós glett, fehér",30,"m²",0,0,0,0]
[3,"47-000-7.1.2.2","Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajmázolás eltávolítása fa nyílászáró szerkezetről, lekaparással, tagolt felületről",10,"m²",0,0,0,0]
[4,"47-000-7.2.2.2-0137001","Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; fafelület beeresztő alapozása egy rétegben, oldószeres alapozóval, tagolt felületen",10,"m²",0,0,0,0]
[5,"47-000-7.3.2-0150112","Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; simító tapaszolás fafelületen, egyszeri és minden további, tagolt felületen",1,"m²",0,0,0,0]
[6,"47-010-3.1.1-0151801","Enyhén porózus, nedvszívó, gyengén homokosodó falfelületek felületmegerősítő mélyalapozása, vizes-diszperziós mélyalapozóval, tagolatlan felületen vizes diszperziós mélyalapozó",225,"m²",0,0,0,0]
[7,"47-011-15.1.1.1-0151174","Diszperziós festés (két rétegben) műanyag bázisú vizes-diszperziós  fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen beltéri falfesték fehér",225,"m²",0,0,0,0]
[8,"47-031-1.1.1.2-0130701","Belső fafelületek alapmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen fehér",10,"m²",0,0,0,0]
[9,"47-031-1.3.1.2-0130701","Belső fafelületek fedőmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen fehér",10,"m²",0,0,0,0]
[10,"47-031-1.5.1.2-0130431","Belső fafelületek zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal, tagolt felületen fehér",10,"m²",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Takarítási munka","index":6,"n_rows":3,"n_cols":9,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"90-010-3.1.1.2-0100043","Nyílászárók, üvegfelületek védelme, védőfóliával, kézi elhelyezéssel, 0,51-1,0 m tekercsszélesség között sima felületek (üveg, ajtó, ajtó-  ablak keret) védelmére nyom nélkül eltávolítható",30,"m²",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]