{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":9,"sheets":["Záradék","Összesítő","Bontási munkák","Kőműves munka","Burkoló munka","Asztalos munka","Festő mázoló munka","Szigetelő munka","Egyéb járulékos költségek"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":35,"n_cols":5,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[34,1,34,2],[19,0,19,3],[24,2,24,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[23,2,23,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Név :  Szeged SZTE MK Élelmiszer Mérnöki Kar\n\n                           ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["Cím :  Szeged, Moszkavai Krt. 5-7. sz.                               ",null," Kelt: 2020 év  február hó….nap "]
["                                       ",null," Szám         :.............           "]
["                                       ",null," KSH besorolás:.....................   "]
["                                       ",null," Teljesítés:20.. év...........hó...nap "]
["A munka leírása:                       ",null," Készítette   :.....................   "]
["Szeged, SZTE MK Élelmiszer Mérnöki Kar Szeged, Moszkvai krt. 5-7.sz. labor átalakítás.\n"]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
[]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1. Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.2. Összesen:",null,0]
["4.1. ÁFA vetítési alap",null,0]
["4.2. Áfa",0.27,0]
["5. Mindösszesen:",null,0]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4}," "]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":9,"n_cols":5,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","munkanem","anyag","díj"]
["Bontási munkák",0,"bontás",0,0]
["Kőműves munka",0,"kőműves",0,0]
["Burkoló munka",0,"burkoló",0,0]
["Asztalos munka",0,"asztalos",0,0]
["Festő mázoló munka",0,"festő",0,0]
["Szigetelő munka",0,"szigetelő",0,0]
[null,null,"járulékos",0,0]
[null,null,null,0,0]

{"sheet":"Bontási munkák","index":2,"n_rows":12,"n_cols":9,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"44-00-001.","Fa ajtók kibontása",31.5,"m2",null,0,0,0]
[]
[2,"33-00-018.","Válaszfalak bontása",119,"m2",null,0,0,0]
[]
[4,"42-00-007.","Kerámia padlóburkolat bontása",102,"m2",null,0,0,0]
[]
[6,"2-33-00-000.","Bontási törmelék felrakása, elszállítása, lerakóhelyi díjjal",20,"m3",0,0,0,0]
[]
[7,"15-00-000.","Bontási törmelék földszintre juttatása törmelék csúszdán                                                       Előirányzat",15,"m3",null,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Kőműves munka","index":3,"n_rows":10,"n_cols":9,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[2,"33-13-102.","Válaszfal gipszkartonból CW 100 tartó vázszerkezet kétoldalt 2*2 rtg KNAUF AF gipszkarton tábla, 10 cm vtg. ROCKWOLL hőszigeteléssel",19,"m2",0,0,0,0]
[]
[5,"36-90-001.","Oldalfal vakolat és mennyezet javítása hiánypótlás 5 % alatt",18,"m2",0,0,0,0]
[]
[7,"42-07-008/M.","Aljzat kialakítás 9.5 cm vtg (alacsonyabb szinteknél)",56,"m2",0,0,0,0]
[]
[8,"36-10-103/M.","Álmennyezet KNAUF monolit gipszkarton, 2 réteg keresztirányú CW tartóprofil",102,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Burkoló munka","index":4,"n_rows":10,"n_cols":9,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"42-03-043.","Aljzat finom símítása MARMONETTE linóleum burkolat alá",102,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"42-03-037/M.","Padlóburkolat ARMSTRONG DLW MARMONETTE linóleum CARACOLE GRAY textúrával 3,2 mm vtg. (üvegszövet háló erősítés)",102,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"42-90-205/M.","Kerámia padlólap javítása (válaszfal bontás után)",3.4,"m2",0,0,0,0]
[]
[4,"42-03-128/M.","Csempe falburkolat kerámia lappal",75.88,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Asztalos munka","index":5,"n_rows":3,"n_cols":9,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[4,"44-01-012-3/M.","Beltéri válaszfal ajtó aranyablak típus konszignáció szerint 100/210 cm méretben Jele: 4",2,"db",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Festő mázoló munka","index":6,"n_rows":7,"n_cols":9,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"47-00-110/M.","Felület előkészítés kétszeri glettelés vakolt sima felületen",95," m2",0,0,0,0]
[]
[2,"47-01-033.","Műanyag diszperziós festés sima glettelt felületen",95,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,"47-031-1.1.","Fa nyílászáró mázolása felület előkészítéssel",9.5,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Szigetelő munka","index":7,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"48-07-013.","Hőszigetelés padozat alatt AUSTROTHERM AT-N 150 2 cm vtg.",56,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Egyéb járulékos költségek","index":8,"n_rows":4,"n_cols":4,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Tétel szövege",null,null,"Összeg"]
["Ideiglenes melléklétesítmények",null,null,0]
[]
["Összesen:",null,null,0]