{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Záradék","Összesítő","Költségvetés"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":42,"n_cols":4,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,3],[21,0,21,3],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3],[33,2,33,3],[34,2,34,3],[35,2,35,3],[36,2,36,3],[37,2,37,3],[41,1,41,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":8}
[null,null,"                                       "]
[null,null,"                                       "]
[null,null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["A munka leírása:                       ",null,"                                       "]
["SZTE Bólyai Intézet épületében a vegyi fülkéknél telepített "]
["két darab tűzvédelmi csappantyú cseréje"]
["                                                                              "]
["Készült:                   "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.2 Akadályoztatási költség",null,null,0]
["1.3 Építés közvetlen költségei",null,0,0]
["1.4 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 Árkockázati fedezet vet.alap",null,0]
["2.2 Árkockázati fedezet",null,0]
["2.3 Anyagigazgatási ksg. vet.alap",null,0]
["2.4 Anyagigazgatási költség",null,0]
["2.5 Fedezet vetítési alap 1.4",null,null,0]
["2.6 Fedezet",null,null,0]
["3.1 Tartalékkeret vetítési alap",null,0]
["3.2 Tartalékkeret0%",null,0]
["4.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["4.2 Áfa",0.27,0]
["5.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":19,"n_cols":3,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Anyag összege","Díj összege"]
[null,0,0]
[null,0,0]
{"$rows_empty":15}
["Készült:                   "]

{"sheet":"Költségvetés","index":2,"n_rows":27,"n_cols":9,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[null,"K-tétel","A csappantyúkat motoros vezérléssel ajánlottuk, melynek funkciói (nyitás, zárás, tápáram ellátás, hibajelzés) jelzései megjelennek a portán így a csappantjúk aktuális műszaki állapota folyamatosan ellenőrzés alatt áll. Ajánlott tűzvédelmi csappantyúk anyagminősége: W-Nr.:1.4301. A tétel tartalma: -Tűzvédelmi csappantyú (anyagmin.: W-Nr.:1.4301.) 2 db.  -Tűzvédelmi csappantyú vezérlő 2 db. -Siemens vezérlő egység 2 db. -Biztonsági tápegyság 2 db. -Akkumulátor 2 db. -Toldó adapter 2 db. -Kábelek, segédanyagok 2 készlet. Munkadíj. ",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[null,"47-011-15.1.1.1-0160011","Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós  fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen POLI-FARBE Inntaler diszperziós beltéri, fehér falfesték",4,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,"K-tétel","Csempeburkolat javítása, fehér meglévővel azonos színben méretben",8,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,"K-tétel","Gipszkarton visszajavítása tűzgátló gipszkartonnal.",4,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,"K-tétel","Vasbeton födém bontása",3,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,"K-tétel","Vasbeton födém visszajavítása, kőzetgyapot kitöltéssel az áttöréseknél ",3,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,"K-tétel","Meglévő irodai bútorok, gépek bevédése ",1,"klts.",0,0,0,0]
[]
[null,"K-tétel","Törmelék lehordása ",5,"m3",0,0,0,0]
[]
[null,"K-tétel","Konténer, törmeléknek ",5,"m3",0,0,0,0]
[]
[null,"K-tétel","Laborokban meglévő eszközök leszerelése és visszaszerelése",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[null,"K-tétel","Takarítás",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]
[]
[]
["Készült:                   "]