{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Tűzjelző"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Tűzjelző","index":0,"n_rows":30,"n_cols":10,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["SZTE Füll-Orr-Gége Régi épület tűzjelző költségvetés"]
["S.sz.","Cikktörzs","Cikkszám","Megnevezés","Menny.","egys. anyag","egys. díj","össz. anyag","össz.díj","össz anyag+díj"]
[]
["1.","Siemens","Cerberus FC726","Analóg intelligens tűzjelző központ 4 hurokkal, beépített tápegységgel. (Meglévő új épületben)",0]
["2.",null,null,"12V 26Ah akkumulátor",2]
["3.","Villbau",null,"Dualcom SIA IP átjelző kommunikátor beépített 12V DC 1,5A szünetmentes tápegységgel, 12V 7Ah akkumulátorral, zárható fém dobozban  (Meglévő új épületben)",0]
["4.","Siemens","OP720","Optikai füstérzékelő ",150]
["5.","Siemens","HI720","Hősebesség Érzékelő",14]
["6.","Siemens","DBS720","Hangjelzős aljzat",80]
["7.","Siemens","DB721","Univerzális aljzat",70]
["8.","Siemens","FDME223","Kézi jelzésadó izolátorral",10]
["9.","Siemens","FDMH293-R","Kézi jelzésadó műanyag ház",10]
["10.",null,null,"Utánvilágító tábla",20]
["11.","Siemens","FDCIO223","1 kimenetű váltokontaktusos modul 24V DC 1A terhelhetőséggel",2]
["12.","Siemens","FDCIO222","2 be kimenetes modul",1]
["13.",null,null,"Egyéb szerelési segédanyag (segédrelék, tipli, csavar,kötegelő, feliratok)",1]
["14.","OBO",null,"100x100 kötődoboz",10]
["15.","JBY(st)Y","1x2x1","Tűzjelző kábel",2200]
["16.","JBH(st)H","1x2x0,8","Tűzálló kábel",50]
["17.",null,"MÜII16/MCS ","Védőcső és fali kábel csatorna 25x15 falon kívül szerelve",1800]
["18.",null,null,"Falátfúrások készítése",1]
["19.",null,null,"Fúrás visszajavítása gletteléssel festés nélkül",1]
["20.",null,null,"Tervezői művezetés",1]
["21.",null,null,"Hatósági átadás",1]
["22.",null,null,"Megvalósulási terv készítés",1]
["23.",null,null,"Programozás",1]
["24.",null,null,"Üzembehelyezési eljárás lefolytatása",1]
["25.",null,null,"Szigetelési és érintésvédelmi jegyzőkönyvezés",1]
["26.",null,null,"Üzemeltetési napló OTSZ szerint",1]
[null,null,null,"Összesen netto:"]