{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":6,"sheets":["Záradék","Összesítő","Bontás, építőanyagok újrahaszno","Falazás és egyéb kőművesmunka","Épületgépészeti csővezeték szer","Rögzítések, tömítések"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":36,"n_cols":4,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3],[6,0,6,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[35,2,35,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":8}
["Név:",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["Cím:"]
["                                       "]
["                                       "]
["                                       "]
["A munka leírása: Hódmezőváráshely ejtővezeték csere"]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
[]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
{"$rows_empty":7}
["2020-09-29",null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":6,"n_cols":3,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Anyag összege","Díj összege"]
["Bontás",0,0]
["Falazás",0,0]
["Épületgépészeti csővezeték szerelése",0,0]
["Rögzítések, tömítések",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Bontás, építőanyagok újrahaszno","index":2,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[null,"02-030-7.2","vegyes építési- bontási törmelék berakása konténerbe  kézi munkával",8,"m3",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Falazás és egyéb kőművesmunka","index":3,"n_rows":14,"n_cols":9,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[null,"33-000-21.1.1.1.1.1","Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, 15 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcsból falazva",45,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"33-063-1.1.2","Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12,01-25 cm falvastagság között",6,"db",0,0,0,0]
[]
[3,"33-063-2.1.1","Födémáttörés 30x30 cm méretig, 30 cm födémvastagságig, bármely téglaboltozatos födémben",8,"db",0,0,0,0]
[]
[4,"K-tétel","strangok helyreállítása, gipszkartonfal építéssel.",1,"költség",0,0,0,0]
[]
[5,"K-tétel","Faláttörések, födémáttörések helyreállítása, glettelés, festéssel, burkolással",1,"költség",0,0,0,0]
[]
[6,"K-tétel","gipszkartonfal, glettelése, festése",1,"költség",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Épületgépészeti csővezeték szer","index":4,"n_rows":16,"n_cols":9,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[null,"81-000-1.2.1.1","Csővezetékek bontása, csővezeték leszerelése átmérőre való tekintet nélkül, ólom nyomó vagy lefolyócső, vésés nélkül",46,"m",0,0,0,0]
[]
[2,"81-000-1.2.1.2.1","Csővezetékek bontása, csővezeték leszerelése átmérőre való tekintet nélkül, ólom nyomó vagy lefolyócső, véséssel, téglafalból",30,"m",0,0,0,0]
[]
[3,"81-002-3.2.1.1.4-0131005","PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon, DN 65 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 63x1,9x2000 mm, KAEM063/2M",46,"m",5244.2,0,0,0]
[]
[4,"81-002-3.2.1.1.6-0131007","PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon, DN 100 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 110x2,2x2000 mm, KAEM110/2M",30,"m",4750.2,0,0,0]
[]
[5,"81-012-2.2","Rékötés meglévő-megmaradó lefolyó rendszerre",8,"db",0,0,0,0]
[]
[6,"K-tétel","Pinceszinten lévő szennyvízvezeték bontása, a bontott vezettékkel azonos átmérőjű vezeték kiépítése, rögzítéssel, külső befogadó aknáig ",1,"költség",0,0,0,0]
[]
[7,"K-tétel","Tömörségi próba (szakaszosan, jegyzőkönyvvel)",1,"költség",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Rögzítések, tömítések","index":5,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[null,"88-011-2.2-0470291","Egyedi csövek oldalfali rögzítése vasbetonfal esetén,egyedi csővezeték közvetlen rögzítése vasbeton oldalfalra, 2 1/2\" - 6\" átmérő között HILTI Komfort csőbilincs MPN-RC 3\" B, Csz.: 335692 + 10 cm HILTI Menetes rúd AM10x1000 4.8 horganyzott, Csz.: 339795",15,"db",0,0,0,0]
[null,null,"+  feszítőhüvely HKD M10x40, Csz.: 376967"]
[]
[2,"88-011-2.2-0470297","Egyedi csövek oldalfali rögzítése vasbetonfal esetén,egyedi csővezeték közvetlen rögzítése vasbeton oldalfalra, 2 1/2\" - 6\" átmérő között HILTI Komfort csőbilincs MPN-RC 4\" B, Csz.: 335698 + 10 cm HILTI Menetes rúd AM10x1000 4.8 horganyzott, Csz.: 339795",20,"db",0,0,0,0]
[null,null,"+  feszítőhüvely HKD M10x40, Csz.: 376967"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]