{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Záradék","költségvetés"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":22,"n_cols":4,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3],[11,0,11,3],[15,2,15,3],[16,2,16,3],[17,2,17,3],[21,1,21,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SZTE GYTK"]
[]
["Név : SZTE GYTK oktatási épület",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["Cím :  Szeged, Eötvös u. 6.          "]
["                                       "]
["A munka leírása:                       "]
["                                                                              "]
["Főbejárati lengőajtó cseréje, automata tolóajtó készítése, beépítése"]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"költségvetés","index":1,"n_rows":11,"n_cols":9,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"36-090-2.1.3. (24)","Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon,",11,"m",0,0,0,0]
[]
[2,"45-000-1.2.3 (6)","Fém nyílászáró szerkezetek bontása,                                                        Elszállítása a lerakóhelyre                                                                                                  NM: 3000x2500 mm",1,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"45-001-32.9.1","LABEL ETERNA 70/2 kétszárnyú autómata tolóajtó beépítése.                                                             Üvegezése: ESG 4-18-4 ESG biztonsági üveg                                    Fix oldalrészekkel                                                                              Kiegészítőkkel komplett beüzemeléssel",1,"db",0,0,0,0]
[]
[4,"47-011-15.1.2.1","Diszperziós festés készítése alapmunkálatokkal (kaparás, alapozás, glettelés) műanyag bázisú vizes-diszperziós  fehér vagy gyárilag színezett festékkel, régi lekapart, előkészített alapfelületen, jól tapadó meglévő festékrétegen, két rétegben, tagolatlan sima felületen HÉRA beltéri falfesték matt",1,"klts",0,0,0,0]
[]
[5,"71-102-96.1.1","Autómata ajtó beépítésénél elektromos kiépítés",1,"klts",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]