{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["Záradék","Összesítő","Vakolás és rabicolás","Felületképzés","Takarítási munka"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":37,"n_cols":4,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,2,29,3],[30,2,30,3],[31,2,31,3],[32,2,32,3],[36,1,36,2],[16,0,16,3],[10,0,10,3],[28,2,28,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["SZTE Műszaki Igazgatóság Műszaki és    ",null,"                                       "]
["Beruházási Iroda          ",null,"                                       "]
["6723 Szeged, Római krt. 21.            ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["A munka leírása:                       ",null,"                                       "]
["„SZTE Mezőgazdasági Kar Kollégiumában az aula, a 3-4. emeleti szint teljes festése az első és hátsó lépcsőházak festésével együtt. Valamint az 1. emeleten a szolgálati lakás (130. szoba) festése a szükséges javításokkal, helyreállításokkal együtt”"]
[]
["                                                                              "]
["Készült: TERC KFT. Terc VIP GOLD 2020/4 ÖN normarendszerével                  "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.2 Akadályoztatási költség",null,null,0]
["1.3 Építés közvetlen költségei",null,0,0]
["1.4 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 Árkockázati fedezet vet.alap",null,0]
["2.2 Árkockázati fedezet",null,0]
["2.3 Anyagigazgatási ksg. vet.alap",null,0]
["2.4 Anyagigazgatási költség",null,0]
["2.5 Fedezet vetítési alap 1.4",null,null,0]
["2.6 Fedezet",null,null,0]
["3.1 Tartalékkeret vetítési alap",null,0]
["3.2 Tartalékkeret",null,0]
["4.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["4.2 Áfa",0.27,0]
["5.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":5,"n_cols":3,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Vakolás és rabicolás",0,0]
["Felületképzés",0,0]
["Takarítási munka",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Vakolás és rabicolás","index":2,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"36-090-1.1.1-0550040","Vakolatjavítás oldalfalon, tégla-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5% alatt Hvb8-mc, beltéri, vakoló cementes mészhabarcs mészpéppel",202,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Felületképzés","index":3,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"47-000-1.3.1.1","Belső festéseknél felület előkészítése, csiszolása vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, tagolatlan felületen",1485,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"47-000-1.21.2.1.1.1-0320612","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen NIVELIN por alakú beltéri glett",1485,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"47-011-15.1.2.1-0151171","Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós  fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen  vagy jól tapadó meglévő festékrétegen, két rétegben, tagolatlan sima felületen HÉRA beltéri falfesték matt fehér, EAN: 5995061999118",4950,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Takarítási munka","index":4,"n_rows":10,"n_cols":9,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"90-008-1-0110202","Festés előtt burkolatok, berendezési tárgyak takarásának készítése Takarás készítése fóliával",1,"költség",0,0,0,0]
[]
[2,"90-008-2","Festés után fólia takarások felszedése.",1,"klts",0,0,0,0]
[]
[3,"90-008-4.2-0510021","Festés után padlózat tisztítása felmosással műanyag padlóburkolat Felmosás Flóraszept-es vízzel",1,"klts",0,0,0,0]
[]
[4,"90-010-1.9.1","Szobákban, kiegészítő helyiságekben lévő berendezéási tárgyak bútorok, ágyak kihordása a folyosóra. Festés, takarítás után visszahordása.",1,"klts",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]