{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Munka1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Munka1","index":0,"n_rows":25,"n_cols":5,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[10,0,10,4],[0,0,0,2],[1,0,1,2]]}
["SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM"]
[]
[]
["Szegedi Tudományegyetem                ",null,null,"Kelt:"]
["Műszaki Igazgatóság                    ",null,null,"Készítette: ","Cégnév"]
["Műszaki Üzemeltetési Részleg         ",null,null,null,"Székhely"]
["6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107.     ",null,null,null,"Kapcsolattartó"]
["                                       ",null,null,null,"Elérhetőség"]
["A munka leírása:                       "]
["SZTE GYTK Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet állatistállójának elavult szellőztető és hűtő berendezéseinek cseréje"]
["Költségvetés főösszesítő"]
[null,"Menny.","Anyag"," Munkadíj"," Összesen nettó"]
["Jelenlegi 2 db folyadékhűtő szakszerű elbontása, selejtezése","1 klts.",0,0,{"$f":"C13+D13","v":0}]
[" Hidraulikai rendszer hűtési részének elbontása (csővezetékek, puffer tartály, szivattyú, szelepek)","1 klts.",0,0,0]
["Tetőtérben található légkezelő berendezés elbontása, elszállítása","1 klts.",0,0,0]
["Új hővisszanyerős légkezelő, keresztáramú hővisszanyarővel, légszűrőkkel, melegvizes fűtéssel és direkt hűtéssel, SIMENS szabályzó automatikával (Sowolu gyártmányú, névleges légszállítás 3.000m3/h, vagy műszakilag egyenértékű).","1 klts.",0,0,0]
["Légkezelő összeszerelése, bekötése, beüzemelése","1 klts.",0,0,0]
["Llégcsatornarendszer átalakítása, szigetelése, befúvó-elszívó ágaknál","1 klts.",0,0,0]
["Fujitsu direkt hűtő kültéri egység, csőszerelés, beüzemelés","1 klts.",0,0,0]
["4 db 3.5 kW beltérivel Fujitsu klímarendszer (vagy műszakilag egyenértékű), csövezéssel, beüzemeléssel","1 klts.",0,0,0]
["Kiszállás, szállítás, építőmesteri munkák","1 klts.",0,0,0]
["Díjak nettó:",null,{"$f":"SUM(C13:C21)","v":0},{"$f":"SUM(D13:D21)","v":0}]
["Összesen nettó:",null,{"$f":"SUM(E13:E21)","v":0}]
["ÁFA:",null,{"$f":"C23*0.27","v":0}]
["Mindösszesen br.",null,{"$f":"C23+C24","v":0}]