{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Munka1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Munka1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":6,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[27,2,27,3],[28,2,28,3],[26,2,26,3],[0,0,0,5],[2,0,3,5],[21,2,21,4]]}
[]
["tárgy:","SZTE Béke épülethez tartozó udvar aszfaltozása, kábelcsatorna nyomvonal ásása, tereprendezés 6724 Szeged, Rerrich Béla tér 1."]
[]
[]
[]
[null,"Dátum:"]
[null,"TÉTEL MEGNEVEZÉSE","MENNYISÉG","ME","EGYSÉGÁR\nNettó","VÁLLALÁSI ÁR\nNettó"]
[1,"csatorna akna kiemelése, új szintre helyezése",4,"db",0,{"$f":"ROUND(C8*E8,0)","v":0}]
[2,"elektromos áram nyomvonal kiépítése (40cm széles, 50cm mély). Beton megvágása (10cm vastag), feltörése, föld kiemelése. A Megrendelő által biztosított védőcső elhelyezése a nyomvonalban. Nyomvonal visszatemetése és tömörítése.",110,"fm",0,{"$f":"ROUND(C9*E9,0)","v":0}]
[3,"Aszfaltozási terület csatlakozási pontok kialakítása.",1,"tétel",0,0]
[4,"Terület megtisztítása szennyeződésektől, portalanítás.",800,"m2",0,{"$f":"ROUND(C11*E11,0)","v":0}]
[5,"Bitumen emulziós ragasztó felhordása a területre gépi erővel permetezés 60 fokos állapotban",800,"m2",0,0]
[6,"Aszfaltozás, aszfalt terítőgép alkalmazásával, 4-5cm vastagságban ",800,"m2",0,0]
[7,"Tömörítés 2,2 tonnás vibrohengerrel",800,"m2",0,{"$f":"ROUND(C14*E14,0)","v":0}]
[8,"Dilatációs szalag ragasztása a csatlakozási pontokon",1,"tétel",0,0]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"ÖSSZESEN:",null,null,{"$f":"SUM(F8:F21)","v":0}]
[]
[]
[]
[]
[null,"AJÁNLATI ÁR (Nettó):",{"$f":"F22","v":0}]
[null,"Áfa (27%)",{"$f":"ROUND(C27*0.27,0)","v":0}]
[null,"A munka ára (Bruttó)",{"$f":"ROUND(C27+C28,0)","v":0}]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"Aláírás:"]